产品信息 / 技术规格

# 打印纸

> 可用的打印纸类型
> 规格
> 可打印区域

## 可用的打印纸类型

本节介绍了此打印机可以使用的打印纸类型。仅使用本节提到的打印纸。

| 注意：

打印机对潮湿特别敏感。确保将打印纸保存在干燥的环境中。

### 通用纸

您可以使用下列打印纸。

打印纸类型 | 描述
普通纸 | 可接受再生纸* 重量：60～90g/m2(16～24lb)
信封 | 没有粘性和胶带 无塑料窗口（除非专为激光打印机设计） 重量：70 ～105 g/m2(23～28 lb)
标签 | 衬纸应完全盖住，标签间无缝隙**
厚纸 | 重量：90～ 163g/m2（24～43lb)
透明胶片 | 用于单色激光打印机或复印机的透明胶片。
彩色纸 | 无涂层
信头纸 | 带有预打印信头的纸，打印纸和墨水都与激光打印机兼容。不能使用其它激光打印机、喷墨打印机或其他打印机打印后的打印纸。

| *仅在正常的温度和湿度条件下使用再生纸。质量差的打印纸可能会降低打印质量并且会引起夹纸和其他问题。

| **标签间的缝隙可能会导致脱落在打印机内部并损坏打印机。

| 注意：

因为任何一种品牌或型号的打印纸的质量都有可能随时被制造商改变，所以EPSON不能对每一种非EPSON品牌或型号的打印纸的质量做出保证。在大批量购买打印纸或大批量打印之前，请进行样张测试。

只要打印纸和墨水都与激光打印机兼容，您可以使用预打印信头的纸张。

### 不能使用的打印纸

您不能在本打印机上使用下列打印纸。它们可能会损坏打印机、引起夹纸和降低打印质量。

- 为用于彩色激光打印机、其他黑白激光打印机、彩色复印机、黑白复印机或喷墨打印机而设计的介质。

- 任何曾由其他彩色激光打印机、黑白激光打印机、彩色复印机、黑白复印机、喷墨打印机或热转印打印机打印过的打印纸。

- 复写纸、无碳复写纸、热敏纸、压敏纸、酸性纸或使用高温敏感墨水（大约200℃）的打印纸。

- 容易剥落的标签或没有完全盖住衬纸的标签。

- 涂层纸或特殊表面彩色纸。

- 有装订孔或穿孔的打印纸。

- 有胶水、订书钉、纸夹或有胶带粘贴的打印纸。

- 吸引静电的打印纸。

- 潮湿的打印纸。

- 厚度不均匀的打印纸。

- 太厚或太薄的打印纸。

- 太光滑或太粗糙的打印纸。

- 正反面不同的打印纸。

- 折叠、卷曲、褶皱或撕破的打印纸。

- 形状不规则或没有直角边的打印纸。

[回到顶部]

## 规格

因为其它商标的打印纸质量和类型可能被制造商在任何时候更改，EPSON不能担保任何打印纸的质量。在大批量购买打印纸或大批量打印之前，请进行样张测试。

打印纸类型 | 普通纸、再生纸、标签、信封、透明胶片、彩色纸、厚纸、信头纸。

| 注意：

只能在正常温度和湿度下使用再生纸。质量差的打印纸可能会降低打印质量并且会引起夹纸和其他问题。

打印纸重量： |
普通纸： | 60～90 g/m216～24 lb*
厚纸： | 90～ 163 g/m2 24 ～ 43 lb
| *lb:令的重量单位（磅/500页/17英寸× 22英寸)
打印纸尺寸： |
打印纸： | A4 (210×297 mm, 8.3×11.7 in.) A5 (148×210 mm, 5.8×8.3 in.) B5 (182×257 mm, 7.2×10.1 in.) Letter (216×279 mm, 8.5×11 in.) Half-Letter (140×216 mm, 5.5×8.5 in.) Legal (216×356 mm, 8.5×14 in.) Government Letter (203×267 mm, 8.0×10.5 in.) Government Legal (216×330 mm, 8.5×13 in.) F4 (210×330 mm, 8.3×13 in.) Executive (184×267 mm, 7.25×10.5 in.) ISO B5 (176×250 mm, 7×9.8 in.) Custom (76～216 mm×127～356 mm, 3.0 ～8.5 in.×5.0～14.0 in.)
信封： | Monarch (98×191 mm, 37/8×71/2 in.) Commercial 10 (105×241 mm, 41/8×91/2 in.) DL (110×220 mm, 4.3×8.7 in.) C5 (162×229 mm, 6.4×9.0 in.) C6 (114×162 mm, 4.5×6.4 in.) ISO B5 (176×250 mm, 7×9.8 in.)

| 告诫：

仅可装入上述尺寸的打印纸。

[回到顶部]

## 可打印区域

EPL-6200: | 各边最小边距为4毫米。
EPL-6200L: | 各边最小边距为5毫米。

[回到顶部]

下一节