安装与维护 / 安装和卸下选件（只适用EPL-6200）

# 内存模块

> 安装内存模块
> 卸下内存模块

通过安装双向直接式内存模块（DIMM），您可增加打印机内存最多到136MB（打印机标准8MB加选件16, 32, 64, 或128 MB）。如果打印复杂的图形困难，您就需要增加额外的内存。

| 注意：

最大可扩展内存为136MB。

关于内存模块要求的详细信息，参见在 内存模块（仅对EPL-6200）下的技术规格。

## 安装内存模块

请按下述步骤向打印机安装内存模块选件：

| 警告：

要避免电击，仅在打印机关闭时才可安装内存模块。

| 关闭打印机电源。

| 将打印机电源线从插座中和打印机上拔下。

| 从接口连接器上拔下所有接口电缆。

| 卸下打印机右侧盖，出现安装内存模块的插槽。

|  | 警告：

当在打印机内部操作时，请当心打印机内部的锋利的部件可能会导致伤害。

在卸下右侧盖后不要碰触暴露的电子元件。注意打印机刚刚用完后这些元件可能会很烫。

|  | 告诫：

安装内存模块之前一定要触摸接地的金属部件以释放静电。否则，可能会损坏静电敏感元件。

| 打开内存模块包装并除去所有保护材料。

| 将内存模块稳固地插入到RAM插槽（灰色）中，直到锁定到位。

|  | 注意：

如下所示，确保内存模块的凹进部分与RAM插槽的凸出部分对齐。

把内存模块稳固地插入到位直到解锁杆弹出。

| 按下面所示重新装上右侧盖。

| 重新连接所有接口电缆。

| 将打印机电源线线插入到打印机和电源插座中。

| 打开打印机电源。

检验内存模块是否正确安装，打印一张状态页。请参见 打印状态页以便打印一张状态页。

如果状态页上显示不正确的内存量，关闭打印机查看上述步骤确保正确安装内存模块。如果内存量仍然不正确，请与经销商联系或与向爱普生授权技术服务中心联系。

| 注意：

安装打印机驱动程序和EPSON Status Monitor 3之后，Windows用户可以通过检查打印机驱动程序来确认内存模块是否已正确安装。在打印机属性对话框中选项设置页显示内存模块状态。

[回到顶部]

## 卸下内存模块

要卸下内存模块，执行与安装相反的步骤。当您遇到必须从电路板上卸下内存模块时，参见下面步骤说明。

推动RAM插槽（灰色）的解锁杆以退出内存模块，然后抓紧模块的两端并将其拔出。

> *推动这里

[回到顶部]

上一节 | 下一节