关于您的打印机

# 简要特点

> Adobe PostScript 3 (仅对EPL-6200)
> 分辨率增强技术和微灰度增强技术（仅对EPL-6200）
> 省碳粉模式
> 双面打印（仅对EPL-6200）
> 充满打印
> 一张多页打印
> 水印打印
> 叠加打印（仅对EPL-6200）
> 高质量打印

## Adobe PostScript 3 (仅对EPL-6200)

打印机的Adobe PostScript 3使您能够在PostScript打印机上打印文档格式。包括17个字体族的136种字体。IES（智能仿真转换）和SPL（共享的打印机语言）可支持打印机在PostScript模式和打印机接受打印数据的其他仿真中进行切换。

[回到顶部]

## 分辨率增强技术和微灰度增强技术（仅对EPL-6200）

分辨率增强技术(RITech)是较早的EPSON打印机技术，平滑文本和图像中的斜线和曲线的齿状边缘。微灰度增强技术可提高图形的半色调质量。使用RITech和微灰度增强技术与提供的打印机驱动程序结合可将打印机600 dpi（点每英寸）分辨率增强。

[回到顶部]

## 省碳粉模式

要减少打印文稿时使用的碳粉量，可使用省碳粉模式打印草稿。

[回到顶部]

## 双面打印（仅对EPL-6200）

可选的双面部件让您在打印纸两面轻松打印。您可以打印出专业质量的双面文稿。对任何打印任务使用此功能可以减少成本和节省资源。

作为ENERGY STAR®合作伙伴, EPSON 推荐使用双面打印功能，有关ENERGY STAR® 计划的信息，参见符合ENERGY STAR® 标准。

[回到顶部]

## 充满打印

充满打印功能使您可在打印过程中根据指定的打印纸大小放大或缩小文档。

[回到顶部]

## 一张多页打印

使用打印版面设置，可以在单页纸上指定打印文档2或4页。还可以指定打印顺序，并选择是否在页面四周打印边框。依据选择的打印纸尺寸，可自动调整每页的大小以适合指定的页数。

[回到顶部]

## 水印打印

打印机包括预先设定的一个水印列表，您可以把水印添加到文档中。还可以创建自己的原始文本水印或位图水印。

[回到顶部]

## 叠加打印（仅对EPL-6200）

叠加打印可以让你准备标准格式或模板可在打印其它文档时使用。这个功能可以用来创建团体的信头或发票。

[回到顶部]

## 高质量打印

当使用标准的驱动程序在A4打印纸上打印时，EPL-6200在1200dpi下速度最大为10页/分钟，EPL-6200L在600dpi下速度最大为20页/分钟。您将会非常欣赏它的专业打印质量和极快的处理速度。

| 注意：

如果EPL-6200仅安装有预置（默认）内存时，要在1200dp下打印，可能会出现内存溢出的错误。因为在1200 dpi下打印需要大量内存。如果经常要在1200dpi下打印，请在打印机中安装更多内存来避免出现此错误。打印机应该至少安装16MB的内存。如果经常在PostScript模式中以1200dpi打印，建议增加内存到32MB。

[回到顶部]

上一节