故障排除程序 / 故障查找

# 清除夹纸

> 清除夹纸的注意事项
> 防止打印机进纸和夹纸问题
> 打印机内部的夹纸
> 输出盖夹纸
> 通用送纸盒夹纸（仅对于EPL-6200）
> 通用送纸盒夹纸（仅对于EPL-6200L）
> 双面部件夹纸（仅对于EPL-6200）
> 手动进纸槽夹纸（仅对于EPL-6200）
> 500页底部送纸盒部件A4夹纸(仅对于EPL-6200)

当打印机中出现夹纸时,EPSON Status Monitor 3将提供报警信息。

## 清除夹纸的注意事项

当清除夹纸时请注意观察下面几点：

- 不要用力拉出夹住的打印纸。撕碎的纸张可能很难取出并且可能导致其它夹纸。轻轻地拉出碎纸以避免撕碎。

- 始终用两只手取出夹纸以避免撕碎。

- 如果夹纸已撕碎并留在打印机内，或打印纸夹在本节没有提及的地方，请与EPSON客户支持联系。

| 警告：

小心不要碰触标有注意：表面高温的定影器及其周围区域。如果打印机刚使用过，定影器及其周围区域可能会很烫。

[回到顶部]

## 防止打印机进纸和夹纸问题

如果您的打印机经常出现进纸或夹纸问题，请注意以下注意事项：

- 装纸之前，请先散开一叠纸，然后码齐打印纸。

- 确保没有在送纸器中装入太多打印纸。

- 一定要调整导纸轨，以便进纸通畅。

- 千万不要让面朝下出纸器上的打印纸堆积超过100张，或让面朝上出纸器上的打印纸堆积超过20张。

- 将进纸器中的打印纸翻个面。大部分打印纸的包装袋上用箭头标有纸的正面。

- 确保在打印时没有添加打印纸。

[回到顶部]

## 打印机内部的夹纸

如果打印机内部出现夹纸，请按下列步骤清除夹纸：

| 注意：

下面插图显示EPL-6200清除夹纸的过程。

| 关闭出纸器。

| 按下图所示，把手指放在前盖两边的凹槽上打开前盖，并朝自己的方向拉动前盖。

| 卸下显影组件。

|  | 告诫：

卸下显影组件时，千万不要触摸盖下的显影辊，否则将会降低打印质量。

千万不要触摸成像部件的感光鼓，否则会降低打印质量。

| 用两支手从纸通道中小心的取出打印纸。

|  | 注意：

如果打印纸难以取出，因为只看得见很小的一部分打印纸，可参见 输出盖夹纸取出打印纸。

| 重新安装成像部件。

| 合上打印机前盖。

打印将自动从夹纸的地方开始继续打印。如果清除所有夹纸后，错误指示灯（红色）仍然连续闪烁，请打开打印机前盖，然后再关闭可清除错误。

[回到顶部]

## 输出盖夹纸

如果夹在打印机内部的夹纸很难取出，是因为仅能看到打印纸的一小部分，按下面步骤来取出打印纸。

| 注意：

下面插图显示EPL-6200清除夹纸的过程。

| 确保出纸器已打开。

| 打开打印机的出纸器盖。

| 用两支手从出纸通道小心的取出打印纸。

| 关闭出纸器盖。

| 打开然后关闭打印机前盖。打印机将自动重新打印夹纸页数据。

[回到顶部]

## 通用送纸盒夹纸（仅对于EPL-6200）

下列插图显示了这种类型的夹纸：

按下列步骤清除通用送纸盒中的夹纸：

| 取下通用送纸盒盖。

| 取出通用送纸盒中的打印纸。

| 轻轻地拉出所有已进入打印机内的打印纸。

| 关闭出纸器，打开打印机前盖。

| 取出打印机中的任何撕碎和残留的打印纸，然后关闭前盖。

|  | 注意：

如有必要，取出显影组件，然后出进纸通道中的任何打印纸。再重新安装回显影组件。

| 在平整的表面上轻轻拍打纸叠边缘并将其重新装入通用送纸盒中。

|  | 注意：

不要重新装入卷曲或有褶皱的打印纸。

| 重新装回通用送纸盒盖。

| 再次打开打印机前盖，然后关闭它直到它咔嗒到位。打印机将自动重新打印夹纸页数据。

[回到顶部]

## 通用送纸盒夹纸（仅对于EPL-6200L）

下列插图显示了这种类型的夹纸：

按下列步骤清除通用送纸盒中的夹纸：

| 取出通用送纸盒中的打印纸。

| 轻轻地拉出所有已进入打印机内的打印纸。

| 关闭出纸器，打开打印机前盖。

| 取出打印机中的任何撕碎和残留的打印纸，然后关闭前盖。

|  | 注意：

如有必要，取出显影组件，然后取出进纸通道中的任何打印纸。再重新安装回显影组件。

| 在平整的表面上轻轻拍打纸叠边缘并将其重新装入通用送纸盒中。

|  | 注意：

不要重新装入卷曲或有褶皱的打印纸。

| 再次打开打印机前盖，然后关闭它直到它咔嗒到位。打印机将自动重新打印夹纸页处的数据。

[回到顶部]

## 双面部件夹纸（仅对于EPL-6200）

当选件双面部件内部夹纸时，可能在部件上盖或下盖的内部夹纸。要尝试取出夹纸首先打开上盖，如果夹住的纸看不见或难以取出，因为只能看见夹纸的一小部分，可尝试打开下盖来取出它。

如果在清除双面部件的夹纸后，夹纸错误仍然发生，打开前盖并取出打印机内的任何夹纸。详细信息参见 打印机内部的夹纸。

| 注意：

在取出双面部件下盖的夹纸后，虽然夹纸错误可能没有出现，但可能在打印机内仍然还有碎纸。推荐从打印机上取下双面部件，检查并取出任何残留的夹纸，确保打印机操作顺利。

### 在上盖夹纸

按下列步骤取出双面部件上盖内的夹纸。

| 打开双面部件上盖。

| 轻轻地拉出所有已进入双面部件的打印纸。

| 关闭双面部件上盖。打印机将自动重新打印夹纸页数据。

### 在下盖夹纸

按下列步骤取出双面部件下盖内的夹纸。

| 打开双面部件下盖。

| 轻轻地拉出所有已进入双面部件的打印纸。

| 关闭双面部件下盖。打印机将自动重新打印夹纸页数据。

[回到顶部]

## 手动进纸槽夹纸（仅对于EPL-6200）

如果手动进纸槽出现夹纸，请按下列步骤清除夹纸：

| 取下通用送纸盒盖。

| 取出通用送纸盒中的打印纸。

| 轻轻地拉出所有已进入打印机内的打印纸。

| 在平整的表面上轻轻拍打纸叠边缘并将其重新装入通用送纸盒中。

| 重新装回通用送纸盒盖。

| 打开然后再关闭打印机前盖。打印机将自动重新打印夹纸页的数据。

[回到顶部]

## 500页底部送纸盒部件A4夹纸(仅对于EPL-6200)

下列插图显示了这种类型的夹纸：

按下列步骤清除500页底部送纸盒部件A4中的夹纸。

| 从500页底部送纸盒部件A4中取出送纸盒。

| 从送纸盒和纸盒部件中取出所有已折叠或被夹住的打印纸，并扔掉所有卷曲或褶皱的打印纸。

| 从送纸盒中取出所有纸张并按下金属板直到其锁定到位。

| 在平面上轻叩打印纸的边缘使打印纸边缘齐整，然后将打印纸装回送纸盒。

|  | 注意：

确保装入的打印纸整齐且纸叠的厚度不超过打印纸叠厚的最大标记。

确保使用的是正确的打印纸尺寸，您正使用的打印纸必须符合此打印机规格。建议送纸盒中仅使用A4打印纸。

| 将送纸盒重新放回500页底部送纸盒部件A4。

| 打开然后再关闭打印机前盖。打印机将自动重新打印夹纸页的数据。

[回到顶部]

上一节 | 下一节