产品信息 / 技术规格

# 选件和耗材

> 选件500页底部送纸盒部件A4 (C12C802042)（仅对EPL-6200）
> 双面部件(C12C802051)（仅对EPL-6200）
> 内存模块（仅对EPL-6200）
> 显影组件(S050166)
> 显影组件(S050167)
> 成像部件(S051099)

## 选件500页底部送纸盒部件A4 (C12C802042)（仅对EPL-6200）

打印纸尺寸： | A4
打印纸重量： | 60～90 g/m2
进纸： | 自动进纸输送系统 纸盒容量最多为500张（75 g/m2或20 lb打印纸）
进纸速度 | 对于首页，为16秒或更少。随后的页，则每分钟打印20页（在600dpi时）
打印纸类型： | 普通纸，如复印纸和再生纸
电源： | 打印机提供5V/24V
尺寸和重量：
高 | 119 mm (5.4 in.)
宽 | 401 mm (15.0 in.)
深 | 438 mm (17.5 in.)包括送纸器
重量 | 4.0公斤 (8.8 磅) 包括托纸器
型号： | 4516*
| *本产品与EC Directive 89/336/EEC一致符合CE市场要求。

[回到顶部]

## 双面部件(C12C802051)（仅对EPL-6200）

高： | 395.6 mm
宽： | 324.7 mm
深： | 109.3 mm
重量： | 1.8 kg
型号： | 4517*
| *本产品与EC Directive 89/336/EEC一致符合CE市场要求。

[回到顶部]

## 内存模块（仅对EPL-6200）

确保您购买的DIMM与EPSON产品兼容。有关详细信息，请向您购买本打印机的商店或EPSON客户支持咨询。

内存大小： | 16 MB、32 MB、64 MB或128 MB

[回到顶部]

## 显影组件(S050166)

| 注意：

此显影组件只能用于EPL-6200。

储藏温度： | 0 ～ 35℃ (32 ～ 95°F)
储藏湿度： | 30～85% 相对湿度
保存期限： | 出厂后18个月
使用寿命： | 在下列条件下最多为6,000页：信纸或A4尺寸的打印纸，连续打印，5%的打印覆盖率
型号： | 4518*
| *本产品与EC Directive 89/336/EEC一致符合CE市场要求。

[回到顶部]

## 显影组件(S050167)

储藏温度： | 0～35℃ (32～95°F)
储藏湿度： | 30～85%相对湿度
保存期限： | 出厂后18个月
使用寿命： | 在下列条件下最多为3,000页：信纸或A4尺寸的打印纸，连续打印，5%的打印覆盖率
型号： | 4518*
| *本产品与EC Directive 89/336/EEC一致符合CE市场要求。

| 注意：

此显影组件是在购买EPL-6200时随附的。EPL-6200L时随附的显影组件最多1,500打印页。

[回到顶部]

## 成像部件(S051099)

储藏温度： | 0～35℃  (32～95°F)
储藏湿度： | 30～85% 相对湿度
保存期限： | 出厂后18个月
使用寿命： | 在下列条件下最多为20,000页：信纸或A4尺寸的打印纸，连续打印，5%的打印覆盖率

| 注意：

使用显影组件或成像部件可以打印的页数因打印类型而异。如果一次打印少数几页或超过5%打印覆盖率的密集文本，则显影组件和/或成像部件的打印页数会减少。5%的打印覆盖率相当于打印双行间距的标准文本。

[回到顶部]

上一节 | 下一节