安装与维护 / 安装和卸下选件（只适用EPL-6200）

# 接口卡

> 安装接口卡
> 卸下接口卡

本节描述如何将选件接口卡安装到Type B接口槽中。

## 安装接口卡

按照下列步骤安装接口卡选件。

| 告诫：

在安装接口卡之前确保通过触摸接地的金属片以释放所有的静电。否则，可能会损坏静电敏感元件。

| 关闭打印机电源。

| 将打印机电源线从插座中和打印机上拔下。

| 从接口连接器上拔下所有接口电缆。

| 打开接口卡包装并除去所有保护材料。

| 站在打印机的后部。

| 卸下固定接口槽盖的两个螺丝并卸下接口槽盖。

|  | 警告：

卸下接口槽盖时确保只卸下两个螺丝。卸下其他螺丝和盖会暴露高压区域。

当在打印机内部操作时，请当心打印机内部的锋利的部件可能会导致伤害。

| 如下所示，把接口卡滑入凹槽中。用力推动接口卡以锁定到位。用两个螺丝将其固定。

| 重新连接所有接口电缆。

| 将打印机电源线线插入到打印机和电源插座内。

| 打开打印机电源。

检验接口卡是否正确安装，打印一张状态页。打印状态页以便打印一张状态页。

如果状态页中没有列出已安装的接口卡，请关闭打印机，拔下电源线，断开所有接口电缆，并按上述步骤检查以确保接口卡已正确安装。如果状态页中仍然没有列出已安装的接口卡，请与经销商联系或与爱普生授权技术服务中心联系。

[回到顶部]

## 卸下接口卡

要卸下卸下选件接口卡，执行与安装相反的步骤。

[回到顶部]

上一节 | 下一节