安装与维护 / 更换耗材

# 成像部件

当更换成像部件时，请始终注意下面的操作注意事项：

- 当安装成像部件时，尽量避免将其置于室内光线中。

- 小心不要划伤感光鼓的表面。同时，要避免触摸感光鼓，由于手上的油可能会永久损坏其表面并影响打印质量。

- 要得到较好的打印质量，请不要将成像部件放置在阳光直射、多灰尘、含盐空气或腐蚀性气体（如氨）的地方。避免将它放置在温度或湿度变化很大或急剧变化的地方。

- 不要倾斜成像部件。

| 警告：

请不要将用过的成像部件扔到火中，因为它们可能会爆炸并引起伤害。按照当地的规定处理它们。

将成像部件放置在儿童拿不到的地方。

### 更换成像部件

按照下面的步骤更换成像部件：

| 注意：

成像部件不是直接装入打印机的独立部件。在成像部件盒中还装有显影组件，所以当更换成像部件时，需要临时取出显影组件。

EPL-6200更换成像部件过程的说明。

| 合上打印机的出纸器。

| 按下图所示，把手指放在前盖两边的凹槽上打开前盖，朝自己的方向拉动前盖。

|  | 告诫：

更换成像部件时必须完全打开打印机前盖，否则可能会损坏打印机。

| 用手拿住成像部件盒并从打印机中取出。

| 顺时针方向转动控制杆松开显影组件，然后把它从成像部件盒中拉出。

| 从包装盒里取出新的成像部件。

|  | 告诫：

不要碰触成像部件的感光鼓。否则，打印质量将下降。

| 小心将显影组件插入到新的成像部件盒中直到它锁定到位，确保显影组件的插脚与成像部件盒中的凹槽对齐。

| 用手拿住成像部件盒并插入打印机中。轻轻滑动它到开口处直到锁定到位。

| 关闭打印机前盖，直至听到咔嗒声。

在更换成像部件后应复位计数器。通过使用控制面板上的按键或打印机驱动程序复位EPL-6200的成像部件计数器，而EPL-6200L只能通过打印机驱动程序复位。

对于用户，确保打印机电源关闭，按住启动／停止，并且同时按下控制面板上的 信息按键打开打印机电源。直到就绪（绿色）和错误（红色）指示灯亮。成像部件计数器被清除。

使用打印机驱动程序复位成像部件计数器，参见 复位成像部件计数器 (Windows用户)或 复位成像部件计数器 (Macintosh用户)。

[回到顶部]

上一节 | 下一节