打印纸处理

# 在特殊介质上打印

> 标签
> 信封
> 厚纸
> 透明胶片

| 注意：

因为任何一种品牌或型号的打印纸的质量都有可能随时被制造商改变，所以EPSON不能对每一种非EPSON品牌或型号的打印纸的质量做出保证。在大批量购买打印纸或大批量打印之前，请进行样张测试。

EPL-6200和EPL-6200L激光打印机可以在特殊纸上打印。例如标签、信封、厚纸和透明胶片。

## 标签

您可以在通用送纸盒中最多装入10张标签。但是，有些类型的标签纸一次只能装入一张。

为防止背胶接触到打印机部件，应使用完全盖住衬纸的标签纸，且标签间应没有缝隙。

将一张打印纸按在一张标签纸上，测试标签衬纸是否漏胶。如果将打印纸拿起时，发现打印纸与标签纸粘在一起，则不要使用这些标签纸。

当在标签上打印时，确保从打印机驱动程序的打印纸类型下拉列表中选择标签 (EPL-6200)或厚宽 (EPL-6200L)。

[回到顶部]

## 信封

根据信封厚度不同（85～105克/平方米）可以在通用送纸盒最多装入10个信封。封舌朝下，且短边先入。

EPL-6200

EPL-6200L

要在信封上打印，从打印机驱动程序打印纸类型下拉列表中选择厚窄(Windows用户)或厚[N](Macintosh用户)。

信封打印质量可能会不匀均，因为信封的不同部分有不同的厚度。打印一个或两个信封来测试打印质量。如果打印结果太淡，按 打印质量问题中描述的调整打印浓度。

不要使用塑料窗口信封，除非是专为激光打印机设计的。大多数信封窗口上的塑料在接触到高温的定影器时会熔化。

[回到顶部]

## 厚纸

您最多可在通用送纸盒中装入10页厚纸。但是，有些类型的厚纸一次只能装入一张。重量在：90～163克/平方米(24～43磅)。

在厚纸上打印时，一定更改在打印机驱动程序中打印纸类型设置。选择厚窄(Windows) 或厚[N](Macintosh)对于宽度小于160毫米的厚打印纸。在188毫米或更宽的打印纸上打印时，请选择厚宽(Windows)或厚[W](Macintosh)。

[回到顶部]

## 透明胶片

您最多可在通用送纸盒中装入5张透明胶片。但是，有些类型的透明胶片一次只能装入一张。

如果它们是专用于激光打印机或普通纸复印机上的，则可以使用高射投影胶片和背胶绘图胶片。

在透明胶片上打印时，一定要在打印机驱动程序的打印纸类型设置的下拉列表中选择透明胶片。

[回到顶部]

上一节