# 词汇表

位图字体
  逐点表示的字体。位图字体显示在计算机屏幕上，并可用点阵打印机打印。请参见轮廓字体。

缓冲区
  内存中用来接收和存储打印数据的部分。

字符集
  特定语言中使用的字母、数字和符号集。

每英寸字符数（cpi）
  固定宽度文本字符大小的度量。

默认值
  打印机开机、复位或初始化时生效的值或设置。

碳粉盒
  打印机的部件，即在纸上生成打印图像的碳粉。

每英寸点数 (dpi)
  每英寸点数是衡量打印机分辨率的单位。值越大，分辨率越高。

下载
  将信息从计算机传输到打印机。

下载字体
  从外界(例如计算机)安装到打印机内存中的字体，也叫软字体。

dpi
  请参见 每英寸点数 (dpi)。

驱动程序
  软件的一部分，它将程序命令转换成打印机使用的命令。也就是打印机驱动程序。

仿真
  请参见 打印机仿真。

固定宽度字体
  无论字符的宽度，字体的字符占用相同的水平空间。这样大写M和小写l都具有同样的宽度。

字体
  有相同风格类型的字符和符号的集合。

字体集
  一种字体所有大小和类型的集合。

半色调
  由点组成的一种灰度级图像。密集的点产生黑色，或增加点之间的距离产生图像中的灰色或白色区域。报纸上的图像通常是半色调的例子。

初始化
  将打印机返回到默认值的操作（一组固定的环境设置）。

接口
  打印机和计算机之间的连接。并行接口一次传送一个字符或代码数据，串行接口一次传送一位数据。

横向
  在打印纸上进行横向打印。这种打印方向打印出来的页宽度大于高度，适用于打印数据表。

内存
  打印机电子部件系统用于存储打印机。一些信息是固定的并且通常用来控制打印机的操作。从计算机中传送到打印机的信息（例如下载字体）是临时存储在内存中的。可参见 RAM和ROM。

方向
  是指在打印纸上打印字符的方向。此打印方向可以是纵向也可以是横向。

轮廓字体
  用数学的方法描述其轮廓的一种字体，可以以任意尺寸光滑地再现（打印或显示）。

成像部件
  打印机的部件，包含有将碳粉固定到打印纸上的感光鼓。

间距
  固定宽度字体每英寸(cpi)字符数的度量。

纵向
  打印纸纵向打印（与横向相反，打印纸横向打印）。这是打印信纸和文档的标准打印方向。

打印机驱动程序
  请参见 驱动程序。

打印机仿真
  确定如何解释和操作从计算机发送来的数据的一组操作命令。已存在有打印机仿真复制的打印机，例如HP LasterJet 4。

比例字体
  根据字符的宽度不同字符有不同的水平间距的一种字体。因而大写字母M 比小写 l的水平间距更宽。

RAM
  随机存取存储器（RAM），用来存储临时信息。

分辨率
  打印机或显示器所生成图像的精细程度和清晰程度的量度。
  打印机分辨率用每英寸点数来量度。显示器分辨率以像素数为量度。

分辨率增强技术（RITech）
  分辨率增强技术。可以光滑打印线条或光滑锯齿边缘形状的特点。

ROM
  只读存储器（ROM），用来存储永久性信息。

状态页
  打印机的设置和打印机其它信息的列表。

符号集
  符号和特殊字符的集合。在字符表中符号分配给指定的代码。

TrueType
  Apple计算机和微软公司共同研制的一种轮廓字体格式。TrueType字体可以容易地调整屏幕显示和打印效果。

[回到顶部]