产品信息 / 使用远程控制面板应用工具(仅对于EPL-6200)

# 对于DOS

> 远程控制面板应用工具概述
> 进行打印设置
> 选择打印机仿真
> 其他特殊设置
> 打印字体样例

## 远程控制面板应用工具概述

远程控制面板是一种应用工具软件，可以更改打印机设置，例如打印质量、打印纸尺寸和分辨率增强技术设置。当不能从应用程序或打印机驱动程序中更改这些设置时可以使用此应用工具。

### 何时使用远程控制面板应用工具

| 注意：

使用此应用工具之前，一定要阅读打印机软件CD光盘中RCP文件夹中的READEME文件。（文件夹的名称根据购买国家/地区的不同而不同）。此文件包含应用工具的重要信息。

远程控制面板应用工具是选择打印机仿真模式和进行那些通常不能在打印机驱动程序中进行的设置的软件接口。 另外，此应用工具同也可允许您进行打印机的基本设置，如份数、打印纸尺寸和打印纸类型。

但是，请不要使用远程控制面板应用工具更改基本的打印机设置。许多应用程序都可以更改基本设置来影响最终打印输出效果，通过软件所作的设置会覆盖通过远程控制面板应用工具所作的设置。但是，如果不能从应用程序中更改打印机设置或您运行的是DOS系统，则可以使用远程控制面板应用工具进行这些设置。

### 操作环境

操作系统： | MS-DOS 3.3x版本或更新。如果已安装鼠标驱动程序则可以使用鼠标。（Microsoft Mouse 7.04或更高版本，或Logitech 6.43或更高版本）
内存 | 最小360KB，根据操作系统版本不同实际上所需的内存也会不同。
接口 | 并行此应用工具可运行于双向和单向并行接口模式。在单向模式中，计算机可以向打印机传送设置，但不能从打印机中得到设置数据。

### 安装远程控制面板应用工具

按下列步骤安装远程控制面板应用工具:

| 在计算机CD光驱中插入打印机软件CD光盘。

| 在DOS提示符下键入下列内容并按回车键。

> D:\RCP\SETUP

|  | 注意：

根据计算机不同，驱动器名称也会不同。

| 按屏幕提示操作。

### 访问远程控制面板应用工具

启动远程控制面板应用工具之前，请记住可以使用键盘上的下列键在应用工具内进行切换：

TAB: | 前进到下一个菜单
Shift+TAB: | 移动到前一个菜单
箭头键： | 移动到菜单内的选项
回车: | 注册选择（执行操作）

要启动远程控制面板应用工具，在DOS提示符下键入下列内容并按回车键。（如果在安装时更改了默认路径，请键入相应的路径）。

> C:\EPSONRCP\EPRCP

如果在双向模式中远程控制面板应用工具不能与打印机通信，将返回到下列出错对话框。如果可以双向通信，跳过本节直接转到模式选择对话框。

在出错对话框中将出现下列按钮。

是按钮： | 单击此按钮可以进行单向通信。
否按钮： | 单击此按钮将使应用工具再次进行双向通信。
取消按钮： | 单击此按钮终止此应用工具。

单击是，出现打印机选择对话框。

#### 打印机选择对话框

对话框中出现下列设置和按钮：

选择打印机框： | 允许您从列表中选择打印机。
确定按钮： | 单击此按钮将出现模式选择对话框。
退出按钮： | 单击此按钮终止此应用工具。
帮助按钮： | 单击此按钮打开帮助屏幕。

选择打印机并单击确定。将出现模式选择对话框。

#### 模式选择对话框

对话框中出现下列设置和按钮：:

选择模式列表框： | 允许您从列表中选择所需的打印机仿真模式。
确定按钮： | 单击此按钮将出现远程控制面板主屏幕。
退出按钮： | 单击此按钮终止此应用工具。
帮助按钮： | 单击此按钮打开帮助屏幕。

选择您想配置的仿真模式并单击确定。根据选择的仿真模式不同，出现的远程控制面板主屏幕也会有所不同。下列显示的例子是LaserJet4仿真模式下的。

[回到顶部]

## 进行打印设置

在打印机驱动程序中当前此部分的设置也可用。您可以从许多应用程序中访问打印机驱动程序。您应从应用程序中或从操作系统中直接访问打印机驱动程序来更改基本的打印机设置。

在应用程序或打印机驱动程序中所作的设置会覆盖在远程控制面板应用工具中所作的设置。但是，如果不能访问打印机驱动程序，或您运行的是DOS系统，则可以使用远程控制面板应用工具进行这些设置。

| 注意：

只有单击发送将信息传送到打印机，远程控制面板应用工具中所进行的设置才有效。如果您共享本打印机，远程控制面板应用工具中显示的设置可能没有反映出打印机中真正的设置，因为这些设置可能已被其他用户更改过。即使远程控制面板应用工具显示了所需的设置，也请单击发送以确保可用这些设置进行打印。

### 页面设置按钮

在远程控制面板屏幕上单击页面设置按钮，打开下列对话框：

| 注意：

使用上一页和下一页按钮可访问所有可以使用的设置选项。

#### 页面尺寸

您可以设置默认页面尺寸。只有当从应用程序中不能更改页面尺寸时，可以在远程控制面板应用工具中更改此项目。

如果所需的页面尺寸没有在下面列出，您可以使用自定义设置定义新的页面尺寸。定义的自定义页面尺寸应在下列范围之内： 76～216 mm×127～356 mm.

页面尺寸选项如下所示：

A4 (默认)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (International B5)
CTM (Custom)

#### 复制份数

可以设定打印份数。您可以键入1至999之间的任何一个数值。如果可能的话，可以从应用程序中指定打印份数。此设置也会影响其他仿真模式下的设置。

#### 格式 (仅对LaserJet4 )

可以指定在一页上打印的水平行数。您可以键入5至128之间的任何一个数值，此设置仅在LaserJet4模式中可用。

#### 回车功能(仅对LaserJet4 )

确定是仅执行一个回车（CR）还是执行回车+换行（LF）过程。当选回车CR（默认）时，打印机不能在每个回车后执行一次换行命令。回车+换行（CR+LF）使打印机在每接受到一个回车命令时再加一次换行。如果打印文档中的文本行出现重叠时，请选择回车+换行（CR+LF）。

#### 换行功能(仅对LaserJet4 )

确定是仅执行一个换行（LF）还是执行换行+回车（CR）过程。当选换行（LF）（默认）时，打印机不能在每个换行或走纸（FF）后执行一次回车。回车+换行（CR+LF） 使打印机在每接受到一个换行或走纸命令时再加一次回车。如果打印文档右页边空白没有打印字符，请选择回车+换行（CR+LF）。

#### 打印方向

允许您指定打印纸 纵向（默认）或横向打印。

#### 打印纸来源

可从下列设置中选择打印纸供给的方法和来源：自动选择（可从任何装有正确打印纸尺寸的进纸器中进纸）、通用送纸盒和底部纸盒（500页底部送纸盒A4通用，如果已安装）。默认值为自动选择。

#### 手动进纸

选择第一页为文档第一页的手动进纸模式，当选择每一页为要打印文档所有页的手动进纸模式时，手动进纸模式总是从通用送纸盒进纸。默认值为关。

#### 宽A4(仅对LaserJet4 )

在通用送纸器中可以使用A4宽的打印纸尺寸。

#### MP模式

当打印纸来源设置被设定为自动或没有指定打印纸来源时，决定使用打印纸来源的优先级顺序。可以选择的类型有一般（默认）和最后。一般为通用送纸盒优先，而最后则使选件500页底部送纸盒部件A4作为优先的打印纸来源。

#### 自动退纸

根据限定时间的设置，设定当到了限定时间时是否输出打印纸。默认设置为关，因而到了限定时间不打印。在PCL6模式中此选项不可用。

#### 跳过空白页

当打开时，打印机将跳过没有图形或字符的页，以节省打印纸。默认值为关。

#### 通用类型

当从通用送纸器中打印时可以指定使用的打印纸类型。可以使用的选项有普通纸（默认）、信头、再生纸、彩色纸、透明胶片和标签。

#### LC类型

当从选件500页底部送纸盒A4中打印时可以指定使用的打印纸类型。可以使用的选项有普通纸（默认）、信头、再生纸、彩色纸。

#### 双面

打开或关闭双面打印。 默认为关。

#### 装订

当指定双面打印时，允许您选择打印输出的装订方向。可选择长边（默认）和短边。

#### 起始页

当指定双面打印时，选择是在页的正面开始打印还是在背面开始打印。选项是正面（默认）和背面。

### 打印机设置按钮

在远程控制面板屏幕上单击打印机设置按钮，打开下列对话框：

| 注意：

使用上一页和下一页按钮可访问所有可以使用的设置选项。

#### 页面保护

页面保护具有为正在打印的数据分配额外的打印机内存的功能。如果打印很复杂的页面，您就需要使用页面保护。如果出现打印溢出错误，更改此设置为开以继续打印数据。这样将减少从计算机接收数据的内存，因此，计算机需要更长的时间来传送打印任务,但是将允许您打印复杂的工作。页面保护最好选择自动（默认）。如果续继出现内存错误，您可能需要增加打印机的内存。

| 注意：

更改页面保护设置重新分配打印机内存，将会删除所有已下载字体。

#### 分辨率

可以为正在打印的文档选择想要使用的分辨率。可以设置的是 1200dpi, 600dpi (默认), 和 300dpi。

#### 分辨率增强技术（RITech）

您可以打开或关闭RITech（分辨率增强技术）设置。默认值为开。有关分辨率增强技术（RITech）详细信息，请参见 选择打印质量（只适用于EPL-6200）(Windows)或选择打印质量（只适对于EPL-6200） (Macintosh)。

#### 自动继续

允许打印机自动从打印溢出、当前打印任务的内存不足和更改打印纸错误中恢复。当这些问题出现之后，打印机将在几秒钟之内恢复继续打印。

当关闭自动连续时，必须按 启动/停止按键来继续打印。在许多情况下，请关闭自动连续（默认）以便您知道何时出现了错误以及进行校正。当打印大的打印任务或要长时间离开打印机时，您可能需要设置自动连续为开。

#### 浓度

可以调整打印浓度以便使打印输出更暗或更淡。单击箭头键使输出变暗或变淡。

#### 省碳粉模式

您可以设置省碳粉模式为开或关（默认）。当设置为打开时，打印机将用灰色代替字符里的黑色以节省碳粉。字体轮廓在其右侧和下边角变黑。

#### 碳粉用尽

允许设定当打印机出现碳粉用尽错误时是继续打印还是中止打印。如果设定为继续（默认），即使出现错误打印机仍将继续打印。如果您离开打印机，建议使用此设置。如果设定为停止，当打印机出现碳粉用尽错误时，打印机将停止打印。

#### 优化图像(仅对LaserJet4 )

允许您在打印数据达到内存限制时可以打印复杂图形。当设定为开时，将自动减少图形的数据量，可打印复杂的文档。但是，这样将会降低打印质量。

#### 送纸盒分配

更改打印纸来源选择命令的分配。当选择4命令时，与HP LaserJet4兼容。当选择4K命令时，与HP LaserJet 4000, 5000和8000兼容。当选择5S命令时，与HP LaserJet 5S兼容。

#### 通用送纸盒尺寸

允许您设定通用送纸器的纸张尺寸。这些选项与纸张尺寸下的相同。此设置也会影响其他仿真模式下的设置。

#### 打印纸类型

允许您指定打印纸类型以提高打印质量。 当选择厚W（188mm宽或较宽）用于比188mm更宽打印纸，厚N（160～188mm宽）用于厚和窄的打印纸如信封。透明胶片适用于透明介质。除非出现打印质量问题，否则请使用标准（默认）。

#### 点校正

此设置仅与1200dpi有关。当设定为开时，点线模式的打印将自动调整以提高打印外观。

### 更多按钮

在远程控制面板屏幕上单击更多，出现下列对话框：

#### 顶部偏移

允许您调整打印纸上的垂直打印位置。此设置以毫米为单位。您可以在顶部边缘中以0.5毫米为步长增量移动打印位置（参数范围在-99至99之间）。

#### 左偏移

允许您调整打印纸上的水平打印位置。此设置以毫米为单位。您可以在左边以0.5毫米为步长增量移动打印位置（参数范围在-99至99之间）。

#### 待机

允许您设定启用（默认）或禁用待机模式。当启用待机模式时，如果15分钟内没有使用打印机，打印机则进入休眠模式。一旦传送数据打印机便开始预热，并在16秒内准备好打印。当禁用待机模式时，打印机则一直处于预热状态并准备好打印。

#### 超时

允许您设定在等待下一个打印任务到来之前打印机等待的时间。如果打印机处于联机状态且在指定的时间内没有接收到新的数据，打印机将自动切换到下一个接收数据的通道。您可以以1秒为步长增量设定时间限定值（参数范围在5至300之间）。

#### 忽略打印纸大小

允许您选择是否忽略打印纸大小的错误。当打开此选项时，即使图像大小超过指定的打印纸的可打印区域，打印机也将打印。这样容易出现污点，这是因为碳粉没有被正确地转印到打印纸上。当关闭此选项（默认）时，如果出现打印纸尺寸错误打印机将停止打印。

#### 国家 (仅对ESCP2, FX)

允许您选择国际字符集。

#### CG表 (仅对ESCP2, FX)

允许您选择字符表。字符表包含了在不同语言中使用的字符和符号。打印机基于选定的字符表打印文本。

#### 代码页（仅对I239X）

允许您选择字符表。字符表包含了在不同语言中使用的字符和符号。打印机基于选定的字符表打印文本。

### 端口选择按钮

在远程控制面板屏幕上单击端口选择，出现下列对话框：

| 注意：

使用上一页和下一页按钮可访问所有可以使用的设置选项。

#### 并行/I/F

选择是否激活并行端口。默认值为开。

#### 并行速度

允许您指定通过并行端口接收数据的ACKNLG信号的脉冲宽度。当选项设定为快速（默认）时，脉冲宽度大约为1纳秒。当选项设定为 一般时，脉冲宽度大约为10纳秒。

#### 并行双向通信

允许您指定双向通信模式：ECP（默认）、半字节或关闭。

#### 并行缓冲区大小

指定用于通过并行接口接收和打印数据的内存大小。如果设定为最大值，则更多内存将分配为接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配为打印数据。出厂默认设置为一般。

#### USB/I/F

选择是否激活USB端口。默认值为开。

#### USB缓冲区大小

指定用于通过USB接口接收和打印数据的内存大小。如果设定为最大值，则更多内存将分配为接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配为打印数据。默认值为一般。

#### AUX I/F

选择是否激活辅助端口（如果已安装接口卡选件）。默认值为 开。

#### 辅助（AUX）缓冲区大小

指定用于通过接口卡选件接收和打印数据的内存大小。如果设定为最大值，则更多内存将分配为接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配为打印数据。默认值为一般。

[回到顶部]

## 选择打印机仿真

通过远程控制面板应用工具更改打印机仿真模式，因为打印机驱动程序不能访问此设置。

标准支持的仿真模式有： LJ4 (PCL5e), GL2, FX, ESCP2, I239X, 和PS3 (只适用于EPL-6200)。可以为每个接口指定不同的仿真模式，也就是说，为每台与打印机相连的计算机指定仿真模式。

| 注意：

必须单击发送将信息传送到打印机，远程控制面板应用工具中所进行的设置才有效。如果您共享本打印机，远程控制面板应用工具中显示的设置可能没有反映出打印机中真正的设置，因为这些设置可能已被其他用户更改过。即使远程控制面板应用工具显示了所需的设置，也请单击发送以确保可用这些设置进行打印。

### 仿真按钮

在远程控制面板屏幕上单击仿真，出现下列对话框：

#### 并行

指定并行接口的仿真。

#### USB

指定USB接口的仿真。

#### 辅助（AUX）

指定辅助接口的仿真。仅当安装了Type B接口选件时此选项才可用。

[回到顶部]

## 其他特殊设置

当使用此打印机时，您想在此部分的进行的命令设置较少。但是，如果想进行以下描述的更改，您必须使用远程控制面板应用工具，因为打印机驱动程序无法访问它们。

| 注意：

必须单击发送将信息传送到打印机，远程控制面板应用工具中所进行的设置才有效。如果您共享本打印机，远程控制面板应用工具中显示的设置可能没有反映出打印机中真正的设置，因为这些设置可能已被其他用户更改过。即使远程控制面板应用工具显示了所需的设置，也请单击发送以确保可用这些设置进行打印。

### 类型按钮

在远程控制面板屏幕上单击类型，出现下列对话框：

| 注意：

仅在LaserJet4模式中，此按钮和对话框才可用。

#### 字体

用来指定打印字体。

#### 间距

指定固定间距字体的间距。字体间距范围在0.44至99.99之间。

#### 符号集

允许您选择要使用的符号集。如果选中的字体不适用于选择的符号集，则用当前选中的符号集代替字体。下列符号集可用：

Roman-8 | Norweg1 | Italian | ECM94-1
Swedis2 | ANSI ASCII | UK | French2
German | Legal | 8859-2 ISO | Spanish
PsMath | 8859-9 ISO | WiTurkish | MsPublishing
VeMath | DeskTop | Math-8 | WiE.Europe
PcTk437 | Windows | PsText | IBM-US
IBM-DN | VeInternational | PcMultilingual | PiFont
VeUS | Other | PcE.Europe | WiAnsi

| 注意：

使用Swiss 721 SWM和Dutch 801 SWM字体，不能选择下列符号集：PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8和PiFont。

当选择Swiss 721 SWM或Dutch 801 SWM字体时，在VeInternational和VeUS中无法打印9Bh或9Fh字符。

### 其他按钮

单击其他，其他对话框出现。实际出现的对话框根据仿真模式不同而异。

| 注意：

在LaserJet4中此按钮不可用。

#### GL2模式

当仿真模式为GL2时，将出现下列对话框：

| 注意：

使用上一页和下一页按钮可访问所有可以使用的设置选项。

#### GL模式

可以选择的模式有LJ4GL2或Glike。默认值为LJ4GL2。

#### 比例

允许您在原始尺寸或缩小尺寸打印之间进行切换。此设置也决定缩小打印的缩小比例。您可以将在比例设置中选定的打印纸尺寸生产的原始数据打印到打印纸尺寸设置中的选定尺寸的打印纸上。例如，您可以将A3尺寸的页缩放到A4尺寸的页。

#### 原点

允许您将绘图仪坐标系统的原点设定在左下角（角）或中心（中心）。

#### 笔

选择打印字符的颜色。笔0为白色，表明打印的是背景而不是字符，例如本手册中的告诫和警告符号。其他的则为黑色，例如本节中的字符（彩色打印机的笔2至笔6颜色不同，且仅在Glike模式中可用）。

#### 终点

允许您选择线结束的类型。默认值为平接。如下图所示。

#### 连接

允许您定义线结束处的连接方式。默认值为斜接。如下图所示。

#### 笔0,笔1, 笔2, 笔3,笔4, 笔5, 笔6

允许您选择线的宽度。选择值的范围为0.05毫米至5.00毫米，步长增量为0.05毫米。笔3～笔6仅在Glike模式中可用。

#### ESCP2, FX和I239X模式

当仿真模式为ESCP2、FX或I239X时，将出现下列对话框：

| 注意：

使用上一页和下一页按钮可访问所有可以使用的设置选项。

#### 压缩(仅对ESCP2, FX)

允许您更改字符间距。在打印电子报表和其他每行需容纳很大信息量的应用程序时，压缩打印很有用。但是，15-cpi（每英寸字符数）字符不能被压缩。

#### 顶部页边空白(仅对ESCP2, FX)

指定打印纸顶部到第一个可打印行基线的距离。以0.05英寸步长为度量。

#### 文本(仅对ESCP2, FX)

用行数来设定页长度。对这一设置，一行被认为是1/6英寸。

| 注意：

如果更改方向、打印纸尺寸或顶部边距，页长设置将自动返回到每种打印纸尺寸的默认设置。

#### 自动回车（CR）

使用自动回车选项使打印一旦超过右边页边空白就执行一个回车与换行（CR-LF）。如果自动回车关闭，在超过右边页边空白时打印机不会打印任何字符，并且在接到回车命令之前也不会自动换行。许多软件都使用这一功能。

#### 自动换行（LF）

允许您指定换行设置。如果自动换行设定为关闭，打印机在每个回车（CR）后不会自动发送一个换行（LF）命令。当设定为开时，打印机在每个回车后再加一个换行。如果打印文本互相重叠，请选择自动换行为开。

#### 位图

通过设定位图为暗或淡，打印机可正确地用打印命令仿真图形浓度。如果选择为暗，则位图浓度大。如果选择为淡，则位图浓度低。

用位图设定条形码，通过自动填充点之间的垂直缝隙将位图转换为条形码。这样产生了可用条形码识读器识别的完整的垂线。条形码不能使用于I239X模式。

这种模式将缩小打印图像的尺寸，并引起位图打印的失真。

#### 0字符

指定打印机打印有斜线零( )或无斜线的零（0）。当打印文档（如程序清单）时，此特征在区别大写字母O和0时特别有用。

#### 字体

用来选择打印字体。出厂默认设置为Courier。选择所需的字体后，您可以调整字符间距、字体间距大小和压缩选项。

#### 间距

您可以选择的字符间距有10、12或15cpi（每英寸字符数），或选择比例间距。

#### Alt图形（仅对I239X）

打开或关闭交变图形选项。默认值为关。

#### 字符集（仅对I239X）

您可以选择字符表1或2。当设定为1时，字符码80h至9Fh被指定给控制码00h至1Fh。当选择为2时，字符码80h至9Fh被指定为标准字符。

[回到顶部]

## 打印字体样例

使用不同打印机仿真模式来打印可用的字体样例，从文件菜单中选择您想要打印的字体样例。下列显示的文件菜单是LaserJet4仿真模式下的。

[回到顶部]

上一节 | 下一节