安装与维护 / 清洁和运输打印机

# 清洁打印机

> 清洁打印机外壳
> 清洁打印机内部
> 清洁进纸辊
> 清除溅入的碳粉

该打印机很少需要清洁。如果发现打印质量下降，请按本节的描述清洁打印机内部。

应该隔几个月清洁一次通用送纸盒和打印机盖。

## 清洁打印机外壳

如果打印机的外壳脏了或有灰尘，关闭打印机电源并用一块带有中性清洁剂干净的软布进行清洁。

| 告诫：

切勿使用酒精或稀释剂来清洁打印机；因为这些化学物质会损坏打印机部件和机壳。小心不要将水溅到打印机的机械部件或电子元件上。

[回到顶部]

## 清洁打印机内部

细小的颗粒和灰尘会在打印机内部聚集，影响打印质量。按下列步骤清洁打印机内部和进纸器：

| 确认打印机已关闭。

| 按下面所示，把手指放在前盖的凹槽中打开打印机前盖，然后朝自己的方向拉动前盖。

| 握住成像部件外壳的把手，卸下显影组件和成像部件并把它从打印机中拉出。

| 用一块洁净、干燥、不脱绒毛的布清除打印机内的灰尘。禁止使用吸尘器。如果出现进纸问题，请用一块洁净、干燥、不脱绒毛的布清洁进纸辊。

| 重新安装显影组件和成像部件。

| 关闭打印机前盖直到咔嗒声到位。

| 打开打印机的输出盖。

| 用一块拧干的布轻轻擦拭进纸路径暴露出的部分。

| 关闭输出盖。

| 取下通用送纸盒中所有的打印纸并用一块洁净、干燥、不脱绒毛的布清洁送纸器。

[回到顶部]

## 清洁进纸辊

打印纸有时会粘有粉末，可防止打印的图像不会渗到打印纸的背面。当从通用送纸盒进纸时，粉末往往附在进纸辊上并导致错误进纸。当您从通用进纸盒进纸产生问题时，按下列步骤清洁进纸辊。

按下列步骤清洁进纸辊：

| 确认打印机已关闭。

| 按下面所示，把手指放在前盖的凹槽中打开打印机前盖，然后朝自己的方向拉动前盖。

| 握住成像部件外壳的把手，卸下显影组件和成像部件并把它从打印机中拉出。

| 用一块柔软干净的布轻轻檫拭进纸辊的橡胶部分。

| 重新安装显影组件和成像部件。

| 关闭打印机前盖直到咔嗒一声到位。

[回到顶部]

## 清除溅入的碳粉

如果碳粉溅入打印机内部，在未清除溅入的碳粉之前不要使用该打印机。

如果仅溅入少量的碳粉，只需用一块洁净、干燥、不脱绒毛的布仔细擦拭打印机内部即可。

如果溅入大量碳粉，请用一个小型的真空吸尘器（可在计算机耗材商店买到）清除。然后用一块洁净、干燥、不脱绒毛的布仔细擦拭。

| 告诫：

碳粉和其他微细粉末会损坏某些真空吸尘器。用真空吸尘器清除溅入的碳粉之前，一定要阅读其使用说明。

| 注意：

如果碳粉溅到衣服上，请用冷水漂洗。不要用热水，因为这样可能会使碳粉留下除不掉的污迹。

[回到顶部]

上一节 | 下一节