使用打印机驱动程序 / 对于Macintosh

# 对于Mac OS X用户

> 安装打印机驱动程序
> 选择打印机驱动程序
> 打印机驱动程序设置
> 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200）
> 选择PostScript打印机
> 更改打印机安装设置
> PostScript打印机驱动程序设置

## 安装打印机驱动程序

打印机驱动程序包含在打印机附赠的CD光盘中。关于安装打印机驱动程序的说明，参见安装指南。

[回到顶部]

## 选择打印机驱动程序

选择打印机的过程是不同的，取决于将打印机连接到计算机所使用的协议和接口。

| 注意：

当使用USB、IP Printing 或Rendezvous连接打印机时，您需要手动安装选项来进行设置。当打印机使用AppleTalk连接时，打印机软件自动地进行设置。

#### AppleTalk

当使用AppleTalk连接时，按下面步骤来选择打印机。

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表对窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择AppleTalk。

| 从名称列表中选择打印机名，然后在打印机模式弹出的列表中选择自动选择。

|  | 注意：

通过默认，在打印机名的后面显示六位数字的MAC地址。

| 单击添加。 安装程序开始和打印机通信。 当通信已制定和配置已完成时，您的打印机自动被添加到打印机列表中。

| 退出Print Center。

#### IP Printing

当使用IP Printing 连接时，按这些步骤来选择打印机。

| 找到应用程序文件夹的应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表对窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择IP Printing 。

| 为打印机输入IP地址。

|  | 注意：

参见管理员手册或与您的网络管理员请教来获取有关打印机IP地址的信息。

| 确保选择在服务器上使用默认队列。

| 从打印机型号弹出的菜单中选择Epson。型号名称列表出现。

| 从列表中选择打印机型号。

| 单击添加。您的打印机IP地址将作为打印机名自动被添加到打印机列表中。

| 从列表中选择打印机IP地址，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

#### USB

当使用USB接口连接时，按下面步骤来选择打印机。

| 注意：

确保使用下面描述的过程来选择打印机。当打印机通过USB接口连接时，将即插即用功能自动选择打印机。但是，此自动选择可能不能正工作。

| 确保使用USB电缆正确地将打印机连接到计算机，且打印机开机。

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表对窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择USB。 您的打印机名自动地出现在名称列表中。

| 确保您在打印机型号列表中选择的打印机型号。

| 单击添加。打印机将自动地添加到打印机列表中。

| 从列表中单击打印机名称，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

#### Rendezvous

当使用Rendezvous连接时，有两种方法来选择打印机。

##### 在Print Center中选择

按下面步骤从Print Center中选择。

| 找到应用程序文件夹的应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表对窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择 Rendezvous 。

| 从名称列表中选择打印机。打印机名将附在最后。

| 确保您在打印机型号列表中选择打印机型号。

| 单击添加。打印机将自动地添加到打印机列表中。

| 从列表中单击打印机名称，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

##### 从应用程序中选择。

按下面步骤从从应用程序中选择打印机。

| 启动应用程序，然后从文件菜单中选择打印。

| 在出现的窗口中，从弹出的打印机列表中选择 Rendezvous Printer。

| 从出现的打印机列表中选择您的打印机型号。

[回到顶部]

## 打印机驱动程序设置

要控制打印机并更改打印机设置，请使用打印机驱动程序。打印机驱动程序使您可方便地进行所有打印设置，包括打印纸来源、打印纸尺寸和打印方向。要访问打印机驱动程序，请参见下列描述。

要从Mac OS X访问打印机驱动程序，在Print Center中注册您的打印机，然后从任何应用程序的文件菜单中单击打印并选择打印机。

[回到顶部]

## 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200）

PS安装程序包含在打印机软件CD光盘的安装PostScript 3打印机驱动程序中。
在安装打印机驱动程序之前，确保Macintosh没有运行任何应用程序。如果有应用程序运行，如Print Center，打印机驱动程序将不能正确安装。

请按照下面步骤安装打印机驱动程序。

| 如果没有开机，打开Macintosh电源。

| 在CD光驱中插入打印机软件CD光盘。

| 双击CD光盘图标，然后双击Mac OS X。

| 双击PS安装器。确认对话框出现。确保输入管理员的用户名和口令。

|  | 注意：

要执行软件安装，必需以管理员身份的用户登录到Mac OS X。

| 在出现的欢迎使用屏幕中，单击继续，然后按屏幕指导进行。

| 当下面屏幕出现时，单击安装。

| 当安装完成时，单击关闭。

PostScript 3打印机驱动程序安装完成。现在，根据下面的描术来选择打印机。

[回到顶部]

## 选择PostScript打印机

选择打印机的过程是不同的，取决于将打印机连接到计算机所使用的协议和接口。

| 注意：

在PostScript 3模式中，您不能使用FireWire连接打印机。虽然EPSON FireWire出现在弹出的接口列表中，但是此连接不能在PostScript 3打印机驱动程序中使用。

当使用USB、IP Printing 或Rendezvous连接打印机时，您需要手动安装选项来进行设置。当打印机使用AppleTalk连接时，打印机软件自动地进行设置。

#### AppleTalk

当使用AppleTalk连接时，按下面步骤来选择打印机。

| 找到应用程序文件夹的应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择AppleTalk。

|  | 注意：

确保选择AppleTalk。不要选择EPSON AppleTalk，因为它不能在PostScript 3打印机驱动程序中使用。

| 从名称列表中选择打印机名，然后在打印机型号弹出的列表中选择自动选择。

|  | 注意：

通过默认，在打印机名的后面显示六位数字的MAC地址。

| 单击添加。 安装程序开始和打印机通信。 当通信协议已制定和配置已完成时，您的打印机自动被添加到打印机列表中。

| 退出Print Center。

#### IP Printing

当使用IP Printing 连接时，按下列步骤选择打印机：

| 注意：

确保指定ASCII作为应用程序的数据格式。当使用IP地址打印时，不能正确打印二进制数据。

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择IP Printing 。

|  | 注意：

确保选择IP Printing 。不要选择EPSON TCP/IP，因为它不能在PostScript 3打印机驱动程序中使用。

| 输入打印机IP地址。

|  | 注意：

参见管理员手册或与您的网络管理员请教来获取有关打印机IP地址的信息。

| 确保选择在服务器上使用默认队列。

| 从打印机型号弹出的菜单中选择 Epson。型号名称列表出现。

| 从列表中选择打印机型号。

| 单击添加。您的打印机IP地址将作为打印机名自动被添加到打印机列表中。

| 从列表中选择打印机IP地址，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

#### USB

当使用USB接口连接时，按下面步骤来选择打印机。

| 注意：

为了让打印输出正确，确保在打印机控制面板上指定PS3作为打印机模式。

确保使用下面描述的过程来选择打印机。当打印机通过USB接口连接时，将自动选择打印机的即插即用功能，但是，此自动选择可能不能正运行。

| 确保使用USB电缆正确地将打印机连接到计算机，且打印机开机。

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表对窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择USB。 您的打印机名自动地出现在名称列表中。

|  | 注意：

确保选择 USB。不要选择 EPSON USB ，因为它不能在PostScript 3打印机驱动程序中使用。

| 确保您在打印机型号列表中选择的打印机型号。

|  | 注意：

如果您的打印机型号不能在打印机型号列表中自动地选择，您需要重新安装PostScript打印机驱动程序。有关说明请参见 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200） 。

| 单击添加。打印机将自动地添加到打印机列表中。

| 从列表中单击打印机名称，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

#### Rendezvous

当使用Rendezvous连接时，有两种方法来选择打印机。

| 注意：

确保指定ASCII作为应用程序的数据格式。当使用Rendevous连接时，不能正确打印二进制数据。

##### 在Print Center中选择

按下面步骤从Print Center中选择。

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

|  | 注意：

如果您想首先启动Print Center或这里还没有打印机添加到Print Center，将出现下面屏幕。

单击添加，并继续第3步骤。

| 在打印机列表窗口中单击添加。或您可从打印机菜单中选择添加打印机。

| 在出现的窗口中，从弹出的列表中选择 Rendezvous 。

| 从打印机名称列表中选择打印机。打印机名(PostScript)将附在最后。

| 确保您在打印机型号列表中选择的打印机型号。

|  | 注意：

如果您的打印机型号不能在打印机型号列表中自动地选择，您需要重新安装PostScript打印机驱动程序。有关说明请参见 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200） 。

| 单击添加。打印机将自动地添加到打印机列表中。

| 从列表中单击打印机名称，然后从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 从弹出的列表中选择可安装的选项，并进行必要的设置。

| 单击应用更改，然后关闭打印机信息对话框。

| 退出Print Center。

##### 从应用程序中选择。

按下面步骤从从应用程序中选择打印机。

| 启动应用程序，然后从文件菜单选择打印。

| 在出现的窗口中，从弹出的打印机列表中选择 Rendezvous Printer。

| 从出现的打印机列表中选择您的打印机型号。

[回到顶部]

## 更改打印机安装设置

您可容易地更改或更新打印机安装设置。安装设置包括可安装的内存量以及一些选件，如：双面部件和底部送纸盒部件是否安装到打印机上。

请按下列步骤更改打印机安装设置：

| 找到应用程序文件夹中应用工具文件夹，然后双击Print Center。 出现打印机列表窗口。

| 从列表中选择打印机。

| 从打印机菜单中选择显示信息。打印机信息对话框出现。

| 进行必要的更改设置，然后关闭对话框。

| 退出Print Center。

[回到顶部]

## PostScript打印机驱动程序设置

打印机驱动程序让您能够更改PostScript设置用于打印任务。可通过您正用于打印的应用程序的页面设置和打印对话框来访问打印机驱动程序设置。在下面的方式中，页面设置和打印对话框下的各种设置分成组。

- 页面设置对话对用于打印页面属性的设置。如可用的打印纸尺寸、方向和边距。

- 打印对话框用于所有的其它设置，如可用的打印纸来源、分辨率和其它PostScript设置。

实际可用的设置可能不同，取决于您的应用软件。

| 注意：

当在Mac OS X中打印时，如果您打开纯黑模式，文本和图像中由四色碳粉（青色、洋红、黄色和黑色）混合的黑色可能替换使用黑色碳粉来打印。取决于所用的应用程序。 同样，不同的应用程序，您可能不能够使用仿真功能。

#### 页面设置对话框

当在您的应用程序的文件菜单中选择页面设置时，页面设置对话框出现。在此对话框中，有三个页面设置选项。页面属性、自定义、默认页面和摘要。

出现在页面设置对话框中的设置和按钮见下面描述。

##### 取消

单击此按钮可退出对话框，且不保存您进行的任何更改。

##### 页面属性

打印纸
从弹出的打印纸菜单中选择希望的打印纸尺寸。此设置必须与装入打印机的打印纸尺寸相匹配。根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于您购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或是Letter。

打印方向
指定打印纸打印的方向是纵向（垂直）还是横向（水平）。

比例
此设置使您能够缩小或放大要打印的图像。您可以在25%到400%之间输入百分比，默认为100%。要缩小图像，指定一个小于100%的百分比。要放大图像，指定一个大于100%的百分比。然而，如果在应用程序中要对打印图像进行缩小或放大，最好在应用程序中进行此操作，而不要在打印机驱动程序中进行此操作。

##### 默认自定义页面

打印纸尺寸
输入希望用于自定义页面的宽和高值。

| 注意：

当您使用自定义打印纸尺寸，确保您指定的自定义打印纸尺寸宽和高没有超过打印机所支持的范围。

如果您使用自定义打印纸尺寸，图像数据可能打印不正确。

边距
指定希望的顶部、底部、左和右边距值。

自定义页面名称
输入您创建的自定义页面名称。

##### 摘要

在页面设置对话框中显示所有设置的值。

#### 打印对话框

当在您的应用程序的文件菜单中选择打印时，打印对话框出现。您看到的对话框可能稍有不同，取决于您的应用程序。在此对话框中有一系列的设置选项，如份数和页数、版面、双面、输出选项、错误处理、进纸、打印机功能和摘要。

出现在打印对话框中的设置和按钮见下面描述。

删除：
单击此按钮可退出对话框，且不保存您进行的任何更改。

保存设置
单击此按钮可保存更改的设置。如果您要进行其它的更改，再次单击此按钮，保存的更改将作为此打印机的默认设置来使用。

预览
单击此按钮可预览打印的图像。

保存为PDF...
单击此按钮可保存指定的页面为PDF文件。

##### 份数和页数

份数
指定要打印文档的份数。输入从1至32，000之间的数值。
当打印多页多份文档时选择逐份选项，可按页顺序排序来打印每一份文档。

逐份
选择此单选按钮可打印多页多份文档并按页顺序排序。如果不选择此复选框，将按指定的份数打印完一页后再打印下一页。

| 注意：

如果此处的逐份选项可用，在应用程序中不要设置逐份选项。

页数

所有
选择此单选按钮可打印出文档的所有页面。

从、到
指定打印的页面范围。

##### 版面

一张多页
指定在一张单页纸上要打印几页文档。

版面方向
指定文稿是从左到右排序还是从右到左排序。

边框
指定是否在文档的四周打印边框。选项是无、单线、单细线、双线、双细线。

##### 双面

双面打印
选择此复选框可在打印纸的两面打印。

| 注意：

仅对双面部件进行必要的设置时，可选择此复选框。详细信息参见 更改打印机安装设置。

装订
允许您可选择文档要进行装订的边。

| 注意：

此设置只有当选择了双面打印时才可用。

##### 输出选项

保存为文件
选择此复选框可创建PDF或PostScript文件。

格式：
选择您要创建的文件格式。选项是：PDF 和 PostScript。

##### 错误处理

PostScript错误

没有特别的报告
当选择此单选按钮时，将不报告PostScript错误。

打印详细报告
当选择此单选按钮时，将打印PostScript错误的详细报告。

##### 进纸

所有页面从
为要打印的作业选择打印纸来源。选项是自动进纸器选择，通用送纸盒，纸盒1，纸盒2，纸盒3，纸盒4，第一页手动进纸和手动进纸每一面。然而，根据安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

首页从
选择打印文档第一页的打印纸来源。

剩余从
选择第一页后剩余的打印文档的打印纸来源。

| 注意：

如果打印机已安装相应的选件纸盒部件，仅可选择纸盒2，纸盒3和纸盒4。

如果您在页面设置对话框中的默认自定义页面下创建的自定义打印纸尺寸的打印纸上打印，必须从通用送纸盒进纸。仅可选择自动进纸器选择和通用送纸盒选项。

##### 打印机特点

分辨率
选择您想用于打印的分辨率。选项是快速和质量，高分辨率打印时，设置质量，但是打印时间将会加长。

分辨率增强技术（RITech）
当打印时，选择此复选框可使用RITech。分辨率增强技术改善打印线条，文本和图形的外观。

省碳粉模式
当打印时，选择此复选框可使用省碳粉模式。当省碳粉功能开时，打印机使用常通情况下50%的碳粉来打印。

图像保护
选择此复选框可给予打印图像质量优先权。当选择此选项时，即使是在打印时可用内存太小有损失的压缩也不能使用。如果没有选择此复选框的左边，当内存太少时可使用有损耗的压缩。

分色
此设置让您可以选择分色打印。选项是无，青色，洋红，黄色，和黑色。

介质类型
选择需要用来打印的打印纸类型。选项是普通，厚，透明胶片 和信头纸。确保选择正确的打印纸类型以避免污损或浪费碳粉。

##### 摘要

在设置对话框中显示所有设置值。

[回到顶部]

上一节 | 下一节