打印纸处理

# 装入打印纸

> 通用送纸盒
> 500页底部送纸盒部件A4(仅对EPL-6200)
> 手动进纸槽（仅对EPL-6200）
> 装入自定义的打印纸尺寸

本节描述如何将打印纸装入到打印机标准的和可选的打印纸来源中。

选择打印纸时，请注意以下几点：

- 打印纸应当是高质量的且较光滑，重量在60～90克/平方米（16～24磅）之间。

- 打印机对潮湿特别敏感。确保将打印纸保存在干燥的环境中。

- 可以使用彩色打印纸，但避免使用涂层纸。

- 您可以使用带有预先打印好信头的纸，只要打印纸和上面的墨水都与激光打印机兼容。

## 通用送纸盒

通用送纸盒是EPL-6200和EPL-6200L标准的打印纸来源。

### EPL-6200

您最多可以在EPL-6200的通用送纸盒中装入250张普通纸。

请按下列步骤将打印纸装入通用送纸盒：

| 取下送纸盒盖，捏住纸导轨的小片向外滑动纸导轨，以适合要装入的打印纸。

|  | 注意：

轻轻提起纸导轨来移动它。

| 在一个平整的平面上散开一叠打印纸并将其边缘码齐，将打印纸可打印面朝上装入通用送纸器。然后将纸导轨调整到适合打印纸尺寸。

|  | 注意：

确认打印纸已完全装入通用送纸盒中

确认装入的打印纸没有超出限制标记。

| 装回通用送纸盒盖。

| 打开出纸器。

| 注意：

打印前，确认在打印机驱动程序中设置的打印纸尺寸与您装入的打印纸相匹配。

如果您想在重量大于90克/平方米(24磅)或特殊的打印纸上打印，请参见 在特殊介质上打印。

### EPL-6200L

您最多可以在EPL-6200L的通用送纸盒中装入150张普通纸。

请按下列步骤将打印纸装入通用送纸盒：

| 打开通用送纸盒。

| 捏住纸导轨的小片，然后向外滑动纸导轨以适合要装入的打印纸。

|  | 注意：

轻轻提起纸导轨来移动它。

| 在一个平整的平面上散开一叠打印纸并将其边缘码齐，将打印纸可打印面朝上装入通用送纸器。然后将纸导轨调整到适合打印纸尺寸。

|  | 注意：

确认打印纸已完全装入通用送纸盒中。

确认装入的打印纸没有超出限制标记。

| 打开出纸器。

| 注意：

打印前，确认在打印机驱动程序中设置的打印纸尺寸与您装入的打印纸相匹配。

如果您想在重量大于90克/平方米(24磅)或特殊的打印纸上打印，请参见 在特殊介质上打印。

[回到顶部]

## 500页底部送纸盒部件A4(仅对EPL-6200)

可以在500页底部送纸盒部件A4中最多装入500页普通纸。

请按下面步骤将打印纸装入500页底部送纸盒部件A4中：

| 从底部纸盒中拉出送纸盒。

| 取下送纸盒盖。

| 按下送纸盒内的金属板直到锁定到位。

| 在一个平整的平面上散开一叠打印纸并将其边缘对齐。然后装入送纸盒。

|  | 注意：

确保装入的打印纸没有超出限制标记。

装入信头纸，可打印面朝上并且信头部分位于顶部。

| 装回送纸盒盖。

| 将送纸盒插回纸盒选件中。

| 打开出纸器。

| 注意：

打印前，确认在打印机驱动程序中设置的打印纸尺寸与您装入的打印纸相匹配。

如果您想在重量大于90克/平方米(24磅)或特殊的打印纸上打印，请参见 在特殊介质上打印。

[回到顶部]

## 手动进纸槽（仅对EPL-6200）

您可以在手动进纸槽中装入76～216×148～356毫米(3.0～8.5×5.8～14.0英寸)尺寸的打印纸。

按下列步骤自在手动进纸槽中装入单张打印纸。

| 确保通用送纸盒盖在原位，然后向外移动纸导轨以适合装入的打印纸尺寸。

| 插入单页纸，可打印面朝上，一直将单页纸插入到送纸盒盖上的手动进纸槽内。

|  | 注意：

装入信头纸，可打印面朝上并且信头部分位于顶部，朝向打印机。

| 确保在打印机驱动程序设置中选择手动进纸。

|  | 注意：

如果从DOS应用程序打印，使用远程控制面板应用工具来替代手动进纸开。详细信息请参见 页面设置按钮。

| 当计算机中发送打印数据到打印机时。控制面板上的错误，就绪和打印纸指示灯开始慢慢闪烁。

| 按下 开始/停止键。打印机从手动进纸槽中进纸。

|  | 注意：

当您不需要手动进纸时，要从通用送纸盒或选件500页底部送纸盒部件进纸之前，请确认已清除打印机驱动程序中的手动进纸设置。

[回到顶部]

## 装入自定义的打印纸尺寸

您可以在通用送纸盒中装入任意的自定义打印纸尺寸，只要它在76.2×127.0毫米(3.0×5.0英寸)和216.0×355.6毫米 (8.5×14.0英寸)的范围内。

手动进纸槽可适应任何自定义打印纸尺寸从76.2×148.0毫米 (3.0×5.8英寸)～216.0×355.6毫米(8.5×14.0英寸)。

| 注意：

当在自定义打印纸尺寸上打印时，确保在打印机驱动程序的打印纸类型设置中，选择厚宽或厚[W], 厚窄或厚[N],或透明胶片。

[回到顶部]

上一节 | 下一节