使用打印机驱动程序 / 对于Macintosh

# Mac OS 8.6～9.x 用户

> 安装打印机驱动程序
> 选择打印机驱动程序
> 打印机驱动程序设置
> 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200）
> 选择PostScript打印机驱动程序
> PostScript 打印机驱动程序设置
> 使用用户帮助

## 安装打印机驱动程序

打印机驱动程序包含在打印机附赠的CD光盘中。关于安装打印机驱动程序的说明，参见《安装指南》。

[回到顶部]

## 选择打印机驱动程序

如果打印机与选件网卡匹配，按下面描述从选配器中选择它。

| 注意：

如果打印机通过计算机的USB接口连接，有关如何选择打印机的信息，参见上一部分的 设置USB连接。

| 在Apple菜单中，选择选配器。出现选配器对话框。

| 确保AppleTalk已激活。

| 单击EPL-6200 图标可选择它。您的打印机名出现在选择打印机端口框中。

| 单击打印机的名称可选择它。

|  | 注意：

如果您的计算机连接在多个AppleTalk域中，在AppleTalk域的列表中单击您打印机所连接的AppleTalk域。

| 关闭选配器。

[回到顶部]

## 打印机驱动程序设置

要控制打印机并更改打印机设置，请使用打印机驱动程序。打印机驱动程序使您可方便地进行所有打印设置，包括打印纸来源、打印纸尺寸和打印方向。要访问打印机驱动程序，请参见下面描述。

从Mac OS 8.6～9.x访问打印机驱动程序,从Apple菜单中选择选配器。然后单击EPL-6200图标并单击设置。

- 要打开打印纸设置对话框，请从任何应用程序的文件菜单中选择页面设置。

- 要打基本设置对话框，请从任何应用程序的文件菜单中选择打印。

- 要打开版面对话框，在基本设置对话框中单击版面图标。

### 选择打印质量（仅对EPL-6200）

| 注意：

对于EPL-6200L，打印质量设置不能更改。它只能在600 dpi下打印。

根据对速度还是细节的要求，您可更改打印质量或打印输出的分辨率。如果需要高质量的打印输出，请选择较高的分辨率。但这样做会降低打印速度。

有三种打印输出级别：600dpi、1200dpi级和1200dpi。1200dpi级提供的高质量打印效果可与1200dpi 和Enh.MG（微灰度增强）和RITech（分辨率增强技术）的综合功能相媲美（在600dpi下）。

| 打开基本设置对话框。

| 在打印质量上选择自动，然后从分辨率下拉列表中选择所需的分辨率。

|  | 注意：

如果打印未成功或出现与内存有关的错误，选择较低的分辨率可以继续打印。

有关微灰度增强（Enh.MG）和分辨率增强技术（RITech）功能的详细信息，请参见用户帮助。

### 调整打印输出的大小

在版面对话框中的充满功能使您可在打印过程中根据指定的打印纸大小来放大或缩小文档。

| 注意：

放大或缩小比率根据打印纸设置对话框中的打印纸尺寸自动指定。

在打印纸设置对话框中选择的修改或缩小比率不可用。

| 打开版面对话框。

| 选择充满复选框。

| 从输出尺寸下拉列表中选择所需的打印纸尺寸。将要打印的页面符合选定的打印纸。

| 单击确定，保存设置。

### 修改打印版面

“打印版面”是指在单页打印纸上打印两页或四页并指定打印顺序，自动将每页的大小调整到符合指定的纸张尺寸。也可以选择由选取框选定的打印文档。

| 打开版面对话框。

| 选中打印版面复选框，然后单击打印版面设置。出现打印版面对话框。

| 选中您想要在一张打印纸上打印的页数。

| 选择在纸上打印的打印顺序。

|  | 注意：

打印顺序的选择根据上面选定的页数和打印方向而定。

| 单击确定可关闭打印版面设置对话框。

| 当您想打印由选取框选取的页时，请在版面对话框中选择打印选取框。

| 单击版面对话框的确定保存此设置。

### 使用水印

请按下列步骤在文档上使用水印。在版面设置对话框中，从预定义水印列表中选择水印，也可使用位图（PICT）文件或文本文件作为您自己的自定义水印。版面对话框还可以进行各种详细的水印设置。例如，您可以选择尺寸，浓度和水印位置。

| 打开版面对话框。

| 选择水印设置复选框。

| 从水印下拉列表中选择水印。

| 通过拖动预览窗口中的水印图像可选择您想要在页面上打印水印的位置。另外，如果您想调整水印的大小，应拖动水印手柄。

| 使用浓度滑动条调整水印的图像浓度。

| 对于文本水印，可以通过在角度框中输入角度将其旋转。或者，选择使用鼠标旋转复选框，在预览窗口中使用指针光标旋转文本水印。

| 单击确定保存设置。

#### 制作新的水印

可按下列方法制作新的文本水印：

| 打开版面对话框。

| 选择水印设置复选框。

| 单击新建/删除。

| 单击添加文本。

| 在文本框中键入水印文本，接着选择字体和风格，然后单击确定。

| 在名称框中为您的水印键入名称，然后单击保存。

|  | 注意：

要编辑保存的文本水印，请从列表中选择文本水印，然后单击编辑文本。编辑以后，一定要单击确定来关闭对话框。

| 在版面对话框中单击确定。

| 注意：

要编辑已保存的文本水印，请从列表中选择水印，然后按上面第四步单击编辑文本。

可按下列方法制作新的位图水印：

| 注意：

制作水印之前，应准备一个位图（PICT）文件。

| 打开版面对话框。

| 选择水印设置复选框。

| 单击新建/删除。

| 单击添加添加PICT。

| 选择PICT文件并单击打开。单击创建，水印将显示在预览窗口中。

| 在名称框中为您的水印键入名称，然后单击保存。

|  | 注意：

要编辑已存储的文本水印，请从列表中选择文本水印，然后单击编辑文本。编辑以后，一定要单击确定来关闭对话框。

| 在版面对话框中单击确定。

| 注意：

要编辑已存储的文本水印，请从列表中选择水印，然后按上面第四步单击编辑文本。

[回到顶部]

## 安装PostScript打印机驱动程序（仅对于EPL-6200）

在Mac OS 8.6～9.x和 Mac OS X 10.2.X中打印Adobe PostScript 3格式的文件，必须安装打印机附带的CD光盘中包括的PostScript打印机驱动程序。根据您使用的操作系统查看下面相应的安装指导。

随打印机附带的CD光盘包含的安装程序可安装PostScript驱动程序或屏幕字体。在安装打印机驱动程序之前，确保您的硬盘至少有3.1MB的可用空间。

安装程序有二种安装方式：简易安装和自定义安装。

简易安装可安装所有需要的文件。通常，您应该使用简易安装，因为此方法可确保复制了所有需要的文件，这样对您在计算机上进行设置是非常有用的。

自定义安装仅可安装您指定的文件。如果您的硬盘空间小或仅想安装一些需要的特殊文件，您可使用自定义安装。但是，如果您有足够的空间，推荐您选择简易安装。

#### 简易安装

当计算机电源打开时，如果自动地启动任何应用程序（如防病毒检查），退出应用文件后再进行安装。

请按照以下步骤安装打印机驱动程序。

| 如果没有开机，打开Macintosh电源。

| 将打印机附带的CD光盘插入CD光驱中。

| 双击CD光盘图标，然后双击CHINESE。

| 双击AdobePS 8.7，然后双击AdobePS Installer。

| 按屏幕指导进行，直到显示安装屏幕。

| 选择简易安装,并单击安装。

|  | 注意：

当安装EPL-6200L打印机驱动程序时，仅简易安装选项可用。

| 当安装完毕，单击重新启动可重新启动您的计算机。

打印机驱动程序安装完成。现在，按下面部分描术来选择打印机驱动程序。

如果您要在使用AppleTalk连接两个以上型号相同的EPSON打印机，且您想重新命名打印机，参见随打印机的管理员指南。

#### 自定义安装（仅对EPL-6200）

当计算机电源开时，如果自动地启动任何应用程序（如防病毒检查），退出应用文件后再进行安装。

要执行自定义安装，需要指定需要安装的文件，按简易安装方法的步骤1至步骤5来安装，并继续下面：

| 选择自定义安装。

| 选择您想要安装的项目。

|  | 注意：

如果您想知道特别的项目信息，单击项目左边的 图标。

| 单击安装。

| 当安装完成时，单击退出。

| 重新启动计算机。

打印机软件安装完成。现在，根据下面的描术来选择打印机驱动程序。

如果自定义安装后，打印机不能打印，执行简易安装可复制所有必要的文件到计算机。

如果您要在使用AppleTalk连接两个以上型号相同的打印机，并且想重新命名打印机，参见随打印机的管理员指南。

[回到顶部]

## 选择PostScript打印机驱动程序

如果打印机与选件网卡匹配，按下面描述从选配器中选择它。

| 注意：

如果打印机通过计算机的USB接口连接，有关如何选择打印机的信息，参见上一部分的 设置USB连接。

| 在Apple菜单中，选择选配器。出现选配器对话框。

| 确保AppleTalk已激活。

| 单击AdobePS 图标来选择打印机。您的打印机名出现在选择 PostScript打印机名称框中。

|  | 注意

通过默认，在打印机名的后面显示六位数字的MAC地址。详细信息，参见网卡手册。

| 单击打印机的名称可选择它。创建按钮出现。

|  | 注意：

如果您的计算机连接在多个AppleTalk域中，在AppleTalk域的列表中单击您打印机所连接的AppleTalk域。

| 单击创建。

> 进行设置的步骤信息将出现。选配器对话框再次显示。（创建按钮更改为设置按钮。）

要确认设置是否成功完成，在选配器对话框中单击设置，然后单击打印机信息和配置可检查设置。

如果设置不能成功完成，按下面步骤：

| 返回到上面显示的对话框。

| 单击选择PPD。PPD选择对话框出现。

| 选择EPL-6200 PS3，然后单击选择。

> 如果要取消已选择的PPD安装，单击取消。要尝试再次安装打印机，重复上面第5步。

| 注意：

如果要安装QuickDrawGX，在使用Adobe PostScript打印机驱动程序之前，您必须在扩展管理中关闭它。

[回到顶部]

## PostScript 打印机驱动程序设置

打印机驱动程序让您能够更改PostScript打印作业的设置。可通过您正用于打印的应用程序的页面设置和打印对话框来访问打印机驱动程序设置。在下面的描述中，将页面设置和打印对话框下的各种设置分成组。

- 页面设置对话框用于影响打印页面的设置。如打印纸尺寸，方向和边距。

- 打印对话框用于所有的其它设置。如打印纸来源、分辨率和其它PostScript设置。

实际可用的设置可能不同，取决于您的应用软件。

### 页面设置对话框

当在应用程序的文件菜单中选择页面设置时，下面显示的对话框出现。您看到的对话框可能稍有不同，取决于您的应用程序。在此对话框中，有四种页面设置选项。页面属性、水印、选项和默认自定义页面。

出现在页面设置对话框中的设置和按钮见下面描述。

##### 取消

单击此按钮可退出对话框，且不保存您进行的任何更改。

#### 页面属性

##### 打印纸

从弹出的打印纸对话框中选择打印纸尺寸。此设置必须与装入打印机的打印纸尺寸相匹配。根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于您购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或是Letter。

##### 打印方向

指定打印纸打印的方向是纵向（垂直）还是横向（水平）。

##### 比例

此设置使您能够缩小或放大要打印的图像。您可以在25%到400%之间输入百分比。默认为100%。要缩小图像，指定一个小于100%的百分比。要放大图像，指定一个大于100%的百分比。然而，如果在应用程序中要对打印图像进行缩小或放大，最好在应用程序做此操作，而不要在打印机驱动程序中做此操作。

##### 小册子

选择此复选框可在一页纸上打印出两页文档。将此页面进行对折，它将形成小册子。您可设置页面折叠方向为从左到右或上到下。

#### 水印

##### 无

设置此单选按钮为默认，并指出您将要打印的任务是否打印水印。

##### 首先

如果您想选择仅在文档的第一页上打印水印，选择此单选按钮。

##### 所有

如果您仅想选择在文档的所有页上打印水印，选择此单选按钮。

##### PICT

在弹出的水印菜单下，选择此单选按钮，在PICT格式下可显示所有可用的水印。

##### EPS

在弹出的水印菜单下，选择此单选按钮，在EPS格式下可显示所有可用的水印。

##### TEXT

在弹出的水印菜单下，选择此单选按钮，在TEXT格式下可显示所有可用的水印。

##### 前景

如果您想将选择的水印打印作为文档的前影选择此复选框，也就是说水印在文本或图形上面。

##### 保存文档

如果您想保存带有水印的文档用于以后打印，选择此复选框。

##### 编辑

单击此按钮可修改选择的水印内容。仅在TEXT格式中的水印能够被修改。仅当选择TEXT单选按钮时，此按钮可用。

#### PostScript选项

##### 视觉效果

水平翻转
选择此复选框可打印在页面上打印水平翻转的图像。

垂直翻转
选择此复选框可打印在页面上打印垂直翻转的图像。

图像反象
选择此复选框可反象在页面上的图像和文本，即使页面黑的区域变白，白的区域变黑。

##### 图像和文本

替换字体
选择此复选框允许打印机在打印时使用替换字体。

光滑文本
选择此复选框可提高位图字体的外观较果。

光滑图形
选择此复选框通过平滑齿状边缘来提高打印图像的外观较果。

精确位图对齐
选择此复选框可减少打印的文档，对经常在打印时产生变形的位图图形进行校正。

下载字体无限制
当在文档中使用大量的下载字体时，选择此复选框。此设置可能降底打印速度。

#### 默认自定义页面

##### 单位

当使用自定义页面时，选择您想要使用尺寸的单位。选项为厘米, 英寸，和pts。

##### 弹出打印纸尺寸菜单

此菜单自动显示在页面属性设置页上选择的打印纸尺寸。通过单击菜单，选择希望的打印纸尺寸为自定义尺寸来更改打印纸尺寸。

##### 打印纸尺寸

输入希望的宽，高、偏移值作为自定义页面。

##### PPD限制

单击弹出的菜单并通过选择PPD（(PostScript打印机描述)文件来选择各种属性可查看限制的最大值和最小值。

##### 边距

指定希望的顶部、底部、左和右边距值。

##### 自定义页面名称

输入您创建的自定义页面名称。

##### 删除

单击可在弹出的打印纸尺寸菜单中删除选择的自定义页面。当没有自定义打印纸尺寸可选择时此按钮变灰。

##### 添加

单击可添加您创建的自定义页面到可选择的打印纸尺寸列表中。如果在自定义页面名称文本框中没有任何名称输入，此按钮变灰。

### 打印对话框

当在应用程序的文件菜单中选择打印时，下面显示的对话框出现。您看到的对话框可能稍有不同，取决于您的应用程序。在此对话框中，有八种页面设置选项。通常有后台打印、跳页、色彩匹配、版面、错误处理、PostScript设置和打印机设置。

出现在打印对话框中的设置和按钮见下面描述。

##### 取消

##### 单击此按钮可退出对话框，且不保存您进行的任何更改。

##### 保存设置

单击此按钮可保存更改的设置。如果您要进行其它的更改，再次单击此按钮，保存的更改将作为此打印机的默认设置来使用。

#### 常规

##### 份数

指定要打印文档的份数。在1（默认）和32000之间输入任何值，当打印多页多份文档时选择逐份选项，可将每份文档按页顺序打印。选择逆序打印选项可将文档按逆序打印（即从最后一页往前开始打印）。

##### 逆序打印*

选择此复选框可反顺序打印文档。

##### 页数

所有
选择此单选按钮可打印出文档的所有页面。

从、到
指定打印的页面范围。可用的页号为从1到32000。

##### 打印纸来源

所有页面从
对要打印的作业选择打印纸来源。选项是自动选择，通用送纸盒，纸盒1，纸盒2，纸盒3和手动进纸。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

首页从
选择打印文档第一页的打印纸来源。

剩余从
选择第一页后剩余打印文档的打印纸来源。

| 注意：

如果打印机已安装相应的选件纸盒部件，仅可选择纸盒2和纸盒3。

如果您是在页面设置对话框中的默认自定义页面下创建的自定义打印纸尺寸的打印纸上打印，必须从通用进纸盒进纸。仅可选择自动选择和通用送纸盒选项。

#### 后台打印

##### 打印在

前台（无假脱机文件）
选择此单选按钮可在前台打印文档。当选择此选项时，在打印的同时您不能使用您的计算机用于其它操作。

后台打印
选择此单选按钮可在后台打印文档。当选择此选项时，在打印的同时您可使用计算机用于其它操作。

##### 打印时间

紧急
选择此单选按钮可给予在打印队列中的打印任务最高的优选级。

普通
选择此单选按钮可在接收任务的打印队列中放置打印文档。

打印在
选择此单选按钮可指定要打印文档的日期和时间。

将文档挂起
选择此单选按钮可在接收任务的打印队列中保持文档不被打印。

#### 跳页

##### 打印跳页

无
如果您不想跳页打印选择此单选按钮。

文档前
选择此单选按钮将打印跳页作为文档的首页。

文档后
选择此单选按钮可打印跳页作为文档的最后一页。

##### 跳页打印纸来源

选择跳页打印的打印纸来源。选项为与文档相同，通用送纸盒、纸盒1、纸盒2、纸盒3。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

| 注意：

如果打印机已安装相应的选件纸盒部件，仅可选择纸盒2和纸盒 3。

#### 色彩匹配

##### 打印色彩

指定要打印的文档是彩色还是灰度。选项是：黑和白、彩色/灰度。当选择黑和白时，打印与Apple LaserWriter 7.x.兼容。

#### 版面

##### 一张多页

指定在一张单页纸上打印几页文档。

##### 版面方向

指定文稿是从左到右排序还是从右到左排序。

##### 边框

指定是否在文档的四围打印边框。选项是无、单线、单细线、双线、双细线。

##### 双面打印

选择此复选框可在打印纸的两面打印。

| 注意：

当已安装选件双面部件时，此复选框才出现。否则，您将不能使用此功能。

#### 错误处理

##### 如果PostScript错误：

没有特别的报告
当选择此单选按钮时，将不报告PostScript错误。

屏幕摘要
当选择此单选按钮时，PostScript错误摘要将显示在屏幕上。

打印详细报告
当选择此单选按钮时，将打印PostScript错误的详细报告。

#### PostScript设置

##### 格式：

选择您想要使用的新文件格式。选项为：PostScript任务、EPS Mac标准预览、EPS Mac放大预览、EPS不预览

##### PostScript级别

选择含有文档描述的PostScript文件的PostScript兼容级别。选项为：1级、2级和3级兼容，仅2级和仅3级。

##### 数据格式

ASCII
如果您打算以后编辑此文档，选择此单选按钮。文件将存储为ASCII或文本文件。

二进制
选择此单选按钮可存储文件为二进制文件。二进制文件在尺寸上与ASCII文件相似。

##### 包含字体

指定在文件中包含的字体类型。选项为：无、所有、所有但仅标准13和所有但仅在PPD文件中的字体。

#### 打印设置

##### 分辨率

选择您想用于打印的分辨率。选项是快速和质量， 高分辨率打印时，设置质量，但是打印时间将会加长。

##### 介质类型

选择需要用来打印的打印纸类型。选项是普通，厚，加厚，和透明胶片。确保选择正确的打印纸类型以避免污损或浪费碳粉。

##### 浓度

指定用于打印的浓度。选项是最淡，淡，中等，深，和最深。

##### 逐份打印

选择开单选按钮可按页顺序打印多份文档。如果选择无，按指定的份数打完一页后再打印下一页。

| 注意：

如果逐份打印选项可用（此处选择为开），在应用程序中不要设置逐份打印选项。

##### 起始页

选择此复选框，在打印纸的背面开始打印第二页，使第一页为空白。仅当在版面设置的页面选项中选择双面打印复选框时，此设置可用。

##### 图像保护

选择此复选框可给予打印图像质量优先权。当选择此选项时，即使是在打印时可用内存太小，有损失的压缩也不能使用。如果没有选择此复选框左边，当内存太少时可使用有损失的压缩。

##### 分辨率增强技术（RITech）

当打印时，选择此复选框可使用RITech。分辨率增强技术改善打印线条，文本和图形的外观。

##### 省碳粉模式

当打印时，选择此复选框可使用省碳粉模式。当省碳粉功能开时，打印机使用常通情况下50%的碳粉来打印。

##### 分色

此设置让您可以选择分色打印。选项是无，青色，洋红，黄色，和黑色。

[回到顶部]

## 使用用户帮助

您可从打印机驱动程序来访问用户帮助。用户帮助为您提供有关控制打印机驱动程序的详细信息和说明。安装打印机驱动程序时会自动安装用户帮助。

气球帮助是可用于帮助您使用打印机驱动程序设置。当显示打印或页面设置对话框时，按下面步骤可使用气球帮助。

| 单击帮助菜单，然后选择显示气球。

| 将鼠标指针放在您想需要帮助的项目上。在浮动气球的内部将显示项目信息。

在气球帮助的最后，单击帮助菜单，然后选择隐藏气球可关闭气球。

[回到顶部]

上一节 | 下一节