安装与维护 / 更换耗材

# 显影组件

有两种类型的显影组件，如下：

- 显影组件(S050166)最多可打印 6,000页。此显影组件只能用于EPL-6200。

- 显影组件(S050167)最多可打印3,000页。

EPL-6200随附的显影组件最多可打印3,000页，而EPL-6200L随附的显影组件最多可打印1,500页。

当EPSON Status Monitor 3窗口中显示注意信息时，需要更换显影组件。

在EPL-6200上当碳粉指示灯亮并且错误指示灯慢慢闪烁，或在EPL-6200L上就绪指示灯亮且错误指示灯闪烁时，打印机碳粉用尽。如果指示灯以这种方式亮，或在EPSON Status Monitor 3屏幕上显示一条信息，请更换显影组件。

当更换显影组件时，请始终注意下面的操作注意事项：

- 推荐安装原装的耗材。非正品耗材可能影响打印质量。并可能所造成产品损坏或产生问题。

- 处理显影组件时，始终应将其放置在干净、光滑的平面上。

- 如果您将显影组件从阴凉的环境移动到了一个温暖的环境，请在安装它之前至少等待一个小时以防止因凝结而造成的损坏。

| 警告：

不要碰触在显影组件中的碳粉。总是让碳粉远离眼睛。如果碳粉弄到皮肤或衣服上，请迅速用肥皂和清水清洗。

请将显影组件放在小孩拿不到的地方。

不要焚烧用过的显影组件，因为它们可能会爆炸并引起伤害。请按照当地的规定处理它们。

如果碳粉溢出，先使用扫帚和畚箕将其扫除，然后再用带有肥皂水的湿布将其擦净。因为如果碳粉接触到火星，就是极少量的碳粉也可能引起火灾或曝炸。不要使用吸尘器进行清洁。

### 更换显影组件。

按下列步骤更换显影组件：

| 注意：

显影组件不是直接装入打印机的独立部件。显影组件需要插入到成像部件盒中，然后装入打印机。

EPL-6200更换显影组件过程的说明。

| 合上打印机的出纸器。

| 按下图所示，把手指放在前盖两边的凹槽上打开前盖，朝自己的方向拉动前盖。

|  | 告诫：

更换显影组件时必须完全打开打印机前盖，否则可能会损坏打印机。

| 用手拿住成像部件并从打印机中轻轻取出。

|  | 警告：

小心不要触摸标有 注意：表面高温的定影器。如果打印机刚使用过，定影器可能会很烫。

|  | 告诫：

小心不要让用过的显影组件溅出任何残余的碳粉。如果碳粉被溅到打印机内，用一块清洁、干燥、不脱绒毛的布或用真空吸尘器清洁。

| 顺时针方向转动控制杆松开显影组件，然后把它从成像部件盒中拉出。

| 从包装盒里取出新的显影组件。水平方向握住新显影组件，然后左右摇动几次然后前后摇动以使碳粉均匀分布。

| 取下显影组件的保护盖。

|  | 告诫：

在取下保护盖之后不要碰触显影辊，否则，可能降低打印质量。

| 小心将显影组件插入成像部件盒中直到它锁定到位，确保显影组件的插脚与成像部件盒中的凹槽对齐。

| 用手拿住成像部件盒并插入打印机中。轻轻滑动它到开口处直到锁定到位。

| 关闭打印机前盖，直至听到咔嗒声。

任何时候更换显影组件，必须按 清洁进纸辊中的描述清洁走纸辊。

[回到顶部]

上一节 | 下一节