# 安全信息

> 警告、告诫和注意
> 安全指导
> 重要安全指导
> 电源开/关告诫

| ## 警告、告诫和注意
| 警告
必须严格遵守以免伤害人体。
| 告诫
必须认真遵守以免损坏设备。
| 注意
包含打印机操作的重要信息和有用提示。
## 安全指导 确保仔细遵守下列注意事项以保证安全、有效的操作： 小心不要碰触标有注意：表面高温的定影器及其周围区域。如果打印机刚使用过，定影器及其周围区域可能会很烫。 *注意：表面高温 除非指南中有说明，否则请避免触摸打印机内部的部件。 不能强行将打印机的部件到位。尽管打印机设计得很坚固，但是粗鲁的操作仍然会损坏打印机。 卸下显影组件时，千万不要触摸盖下的显影辊，否则将会降低打印质量。 处理显影组件时，始终应将其放置在洁净、光滑的平面上。 不要倒置显影组件或竖着放显影组件。 不要尝试改装或拆卸显影组件。不能为其重新充入碳粉。 不要触摸碳粉，避免碳粉进入眼睛。 如果碳粉溢出，先使用扫帚和畚箕将其扫除，然后再用带有肥皂水的湿布将其擦净。因为如果碳粉接触到火星，就是极少量的碳粉也可能引起火灾或曝炸。不要使用吸尘器进行清洁。 当取下或安装成像部件时，避免感光鼓在光线下暴露过长时间。通过开口可看到绿色圆柱的感光鼓。暴露过长时间可能会在打印纸上引起不正常的黑点或白点以及缩短感光鼓的使用寿命。 小心不要划伤感光鼓的表面。当您从打印机中拆卸成像部件时，一定要将其放置在清洁，光滑的表面上。不要触摸感光鼓，因为触摸油墨会永久性的损坏其表面也会影响打印质量。 为得到最好的打印质量，不要把成像部件存储在阳光直射、多尘、含盐量高的空气或腐蚀性气体（例如氨气）中。避免将它放置在温度或湿度变化很大或急剧变化的地方。 将显影组件或成像部件从凉爽的地方移到温暖的环境中时，为避免冷凝破坏，至少应等1个小时才能使用。 不要焚烧用过的显影组件或成像部件，因为它们可能会爆炸，造成伤害。按照当地的规定处理它们。 一定将耗材放到儿童够不到的地方。 请不要将夹纸留在打印机内。这样可能会导致打印机过热。 避免和其他设备共用一个电源插座。 仅使用与打印机电源要求相匹配的电源插座。 ## 重要安全指导 将打印机连接到符合本打印机电源要求的电源插座上。在打印机后部的标签上有打印机的电源要求。如果您不能确定您所在区域的电源供应规格请与当地电力公司或EPSON客户支持联系。 如果您无法将交流电插头插入到电源插座，请与电工联系。 仅调整操作说明中提到的控制，因为对其他控制不正确地调整可能会导致破坏并需要有经验的维修人员来维修。 ### 符合ENERGY STAR®标准 作为国际能源之星ENERGY STAR®的合作伙伴，EPSON产品符合国际能源之星ENERGY STAR®方案的能源效率准则。 国际ENERGY STAR®办公设备方案与计算机和办公设备行业是自愿合作伙伴关系，致力于推进节能型的个人计算机、显示器、打印机、传真机、复印机和扫描仪，以减少用电引起的空气污染。 ## 电源开/关告诫
| 告诫：
下面情况下请不要关闭打印机：
当就绪灯（绿色）亮且闪烁。
当数据（黄色）指示灯（对于EPL-6200L为就绪指示灯）闪烁时。
当正在打印时。