安装与维护 / 安装和卸下选件（只适用EPL-6200）

# 双面部件

> 安装双面部件
> 卸下双面部件

可选双面部件让您在打印纸两面轻松打印。您可以打印出专业质量的双面文稿。对任何打印任务使用此功能可以减少成本和节省资源。本节描述如何安装和卸下双面部件。

| 注意：

只有在500页底部送纸盒部件A4已经安装到打印机后，可选双面部件才能安装。

## 安装双面部件

按照下面的步骤安装双面部件：下面步骤包括选件500页底部送纸盒部件A4的安装。

| 按照下图说明卸下螺丝，然后卸下500页送纸盒部件A4通用的后盖。

| 关闭打印机电源并确保拔下电源线和所有接口电缆。

| 抬起打印机并将纸盒上的插销对准打印机底部的插孔，然后放下打印机直到牢固地固定在送纸盒上。

|  | 注意：

确保打印机和送纸盒的正面方向一致。

如果选件500页底部送纸盒部件A4已经安装，跳过这些步骤。

| 卸下打印机后部盖，出现双面部件的挂孔，然后取下双面部件连接器盖。

|  | 注意：

前后移动盖来取下它。取下盖可能会造成表面粗糙。小心不要伤害自己。

| 打开双面部件包装并除去所有保护材料。

| 双手提起双面部件，小心把双面部件底部的插头插入500页底部送纸盒部件A4后部相应的插孔中。

| 朝打印机反方向小心推动双面部件，确保它右上角的小钩已稳固的挂到打印机的挂孔中。

|  | 注意：

同样确保在同一面板上形状像小钩一样的东西安全的插入打印机后部相应的挂孔中。否则，将无法在下个步骤中把双面部件锁定到位。

| 双手扶着双面部件，打开双面部件盖，通过向上推动两个控制杆并逆时针旋转90，把部件安装到打印机上。

|  | 注意：

当转动控制杆时按着双面部件使其紧靠打印机，以确保双面部件牢固结合打印机。

| 关闭双面部件盖，然后按下面所示打开双面部件左侧小矩形盖。

| 连接电缆到打印机的双面部件连接器上，然后关闭矩形盖。

| 重新连接所有已拔下的接口电缆。

| 在将电源线插入打印机和插座之前，确保打印机电源开关已关闭。

| 打开打印机电源。

要确认双面部件安装正确，请打印状态页。请参见 打印状态页 以便打印一张状态页。

要使用双面部件，确定在打印机驱动程序中或远程控制面板应用工具中选择了双面复选框。

[回到顶部]

## 卸下双面部件

要卸下双面部件，执行与安装相反的步骤。

[回到顶部]

上一节 | 下一节