使用打印机驱动程序 / 对于Windows

# 安装打印机软件

> 安装打印机驱动程序
> 安装EPSON Status Monitor 3（仅对EPL-6200）
> 安装PostScript打印机驱动程序（仅对EPL-6200）

## 安装打印机驱动程序

打印机驱动程序包含在打印机随附的CD光盘中。有关安装打印机驱动程序的指导，参见《安装指南》。

[回到顶部]

## 安装EPSON Status Monitor 3（仅对EPL-6200）

| 注意：

对于EPL-6200L，安装打印机驱动程序时，同时也将自动安装EPSON Status Monitor 3。

如果在打印机驱动程序安装之后，没有安装EPSON Status Monitor 3，请按以下步骤安装EPSON Status Monitor 3：

| 确保打印机已关闭，并且计算机正运行于Windows。

| 在CD光驱中插入打印机软件CD光盘。

|  | 注意：

如果语言选择窗口出现，选择CHINESE。

如果没有自动出现EPSON安装程序屏幕，请双击我的电脑图标，右击CD光盘图标，并在出现的菜单中单击打开，然后双击Epsetup.exe。

| 单击继续。当屏幕上出现软件许可协议时，请阅读协议然后单击接受。

| 在出现的对话框中，单击自定义。

| 选择EPSON Status Monitor 3 复选框，并单击安装。

| 在出现的对话框中，确保已选中您的打印机图标，并单击确定，然后按屏幕提示操作。

| 当安装完成后，单击确定。

[回到顶部]

## 安装PostScript打印机驱动程序（仅对EPL-6200）

在Windows Me/98/95, Windows NT 4.0,或Windows XP/2000中打印Adobe PostScript 3格式的文件，必须安装打印机附带的CD光盘中包括的PostScript打印机驱动程序。根据您使用的操作系统来查看下面相应的安装说明。

### Windows Me, Windows 98, Windows 95 用户

下面安装说明针对于您用于打印的接口。

| 注意：

在Windows 95下，打印时USB接口不可用。

#### 对于并行接口，安装PostScript打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于并行接口的PostScript打印机驱动程序：

| 注意：

要安装PostScript打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，最后单击打印机。

| 双击添加打印机图标。

| 将出现添加打印机向导。按照屏幕说明操作直到屏幕显示要求您选择打印机型号。

| 单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器为D，路径为D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，并且继续按照屏幕指导操作直到屏幕显示要求您选择打印机连接的端口。

| 选择LPT1作为打印机连接的端口，然后单击下一步。按照屏幕提示完成余下的安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于USB接口，安装PostScript打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于USB接口的PostScript打印机驱动程序：

| 注意：

在Windows 95下，打印时USB接口不可用。

如果在计算机中已经安装了用于Epson打印机的Windows驱动程序和Adobe PS驱动程序，且打印机带有USB连接器，参照上面的“对于并行接口，安装PostScript打印机驱动程序”安装过程指导，但是确保在第7步中选择USB作为端口。如果在计算机中没有安装Epson USB打印机驱动程序，按照下面的安装步骤。

要安装PostScript打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 计算机没有连接打印机，打开计算机和打印机电源。

| 一旦Windows启动，使用USB电缆将计算机连接到打印机上。

| 添加新硬件向导将会自动开始。单击下一步开始安装USB打印机驱动程序。

| 选择为您的设备搜索最佳的驱动程序（推荐），并单击下一步。

| 在光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 只选择指定一个位置复选框，然后指定CD光盘驱动器路径见下面。可以单击浏览来选择路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup（根据系统的需要更改您系统驱动器的字母）。

| 单击下一步继续安装。

| 如果USB PostScript打印机驱动程序文件正确识别，出现“EPSON USB打印机”信息。单击下一步继续安装。

| 当安装USB PostScript打印机驱动程序完成，单击完成。

| 当安装USB打印机驱动程序完成后，添加打印机向导将会自动打开。按照屏幕说明继续安装直到屏幕显示要求您选择打印机型号。

| 单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup（根据系统的需要更改您系统驱动器的字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续进行余下的安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于网络接口，安装PostScript 打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于网络接口PostScript打印机驱动程序：

| 注意：

使用网络接口连接，必须在打印机中安装选件接口卡。

要安装PostScript打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在CD光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，然后单击打印机。

| 双击添加打印机图标。

| 将显示添加打印机向导。单击下一步。

| 当屏幕出现如何将此打印机连接到计算机？，选择网络打印机。

| 在网络路径或队列名称中键入打印机网络路径。还可以通过单击浏览选择网络打印机。

| 当屏幕出现指示您选择打印机机型时，单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续进行余下的安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于Windows Me/98/95用户的注意

如果计算机通过并行接口连接到打印机并设置了ECP模式，打印机可能无法正常打印。这种情况下，在PostScript打印机驱动程序中支持的双向通信禁用。要禁用双向通信，显示打印机属性对话框，单击详细菜单，然后单击假脱机设置按钮。在出现的假脱机设置对话框中，选择禁用打印机支持的双向通信，然后单击确定按钮。

### Windows NT 4.0用户

下面安装说明针对于您正用于打印的接口。

| 注意：

在Windows NT 4.0下打印时USB接口不能用。

#### 对于并行接口，安装打印机驱动程序

按照下面步骤安装用于并行接口的PostScript打印机驱动程序：

| 注意：

要安装PostScript打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在CD光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，最后单击打印机。

| 双击添加打印机图标。

| 将出现添加打印机向导。按照屏幕说明操作直到屏幕显示要求您选择打印机机型。

| 单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径将是D:\AdobePS\english\winnt4\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于网络接口，安装打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于网络接口的PostScript打印机驱动程序：

| 注意：

使用网络接口连接，必须在打印机中安装选件接口卡。

要安装打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在CD光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，然后单击打印机。

| 双击添加打印机图标。

| 将出现添加打印机向导。选择网络打印机服务器，然后单击下一步。

| 键入打印机名称或从在网络上可用的打印机列表中选择打印机，然后单击确定。

| 一旦下列信息出现，单击确定。

“在服务器上的XXX打印机没有安装正确的打印机驱动程序。”

| 单击已有磁盘， 并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为D:\AdobePS\english\winnt4\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### Windows NT 4.0用户注意：

在打印纸尺寸列表中可能出现对于所选择的打印纸来源的不能使用的打印纸尺寸。参见 打印纸确定可用的打印纸尺寸。

### Windows XP, Windows 2000用户

下面安装说明针对于您正用于打印的接口。

#### 对于并行接口，安装打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于并行接口的PostScript 打印机驱动程序：

| 注意：

要安装打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在CD光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，然后单击打印机。

|  | 注意：

如果计算机运行Windows XP,单击开始，然后单击打印机和传真机。

| 双击添加打印机图标。

|  | 注意：

如果计算机运行Windows XP,在打印机任务栏下单击添加打印机。

| 将出现添加打印机向导。按照屏幕说明操作直到屏幕显示要求您选择打印机型号。

| 单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为D:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于USB接口，安装PostScript 打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于USB接口的PostScript 打印机驱动程序：

| 注意：

要安装打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 计算机没有连接打印机，打开计算机和打印机。

| 一旦Windows启动，用USB电缆把计算机连接到打印机上。

| 添加新硬件向导将会自动开始。单击下一步开始安装USB打印机驱动程序。

| 当安装USB打印机驱动程序完成后，添加打印机向导将会自动开始。按照屏幕说明继续安装直到屏幕显示要求您选择打印机机型。

| 单击持有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径为:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 为运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续余下的安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### 对于网络接口，安装打印机驱动程序

按照下列步骤安装对于网络接口的PostScript 打印机驱动程序：

| 注意：

使用网络接口连接，必须在打印机中安装选件接口卡。

要安装打印机驱动程序，在硬盘驱动器上必须有6 MB的可用空间。

| 在CD光驱中插入随打印机携带的CD光盘。

| 单击开始，设置，然后单击打印机。

|  | 注意：

如果计算机运行Windows XP，单击开始 然后单击打印机和传真机。

| 双击添加打印机图标。

|  | 注意：

如果计算机运行Windows XP,在打印机任务栏下单击添加打印机。

| 将显示添加打印机向导。单击下一步。

| 在出现的屏幕中选择网络打印机。

|  | 注意：

如果计算机运行Windows XP，单击网络打印机，或连接另一计算机的打印机。

| 单击下一步以浏览并选择网络中的打印机。

| 当下列信息出现，单击确定。

> “在服务器上的XXX打印机没有安装正确的打印机驱动程序。”

| 当屏幕出现指示您选择打印机型号时，单击已有磁盘，并为用于安装需要的INF文件指定相应的路径。如果CD光盘驱动器是D，路径将是D:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup（根据您的系统要求来更改系统驱动器字母）。

| 对您要运行的Windows操作系统版本选择INF文件，按照屏幕说明继续余下的安装。

| 当安装完成时，单击完成。

#### Windows XP/2000用户注意

不可用的打印纸尺寸可能出现在打印机驱动程序的打印纸尺寸列表中。参见 打印纸确定可用的打印纸尺寸。

[回到顶部]

上一节 | 下一节