使用打印机驱动程序 / 对于Windows

# 使用打印机驱动程序

> 访问打印机驱动程序
> 打印机驱动程序设置
> 访问PostScript打印机驱动程序（仅对EPL-6200）
> PostScript打印机驱动程序设置（仅对EPL-6200）
> 使用用户帮助

打印机驱动程序使您能够在很广的设置范围内进行选择，从而获得较好的打印效果。

| 注意：

要确保正常操作，必须在您的计算机设置中输入一个计算机名。确保名称中没有非法字符。如果您的打印机是共享的，计算机名称必须是唯一的。有关设置计算机名的说明，请参见操作系统的文档资料。

本节中使用是EPL-6200的屏幕快照。如果您的打印机是EPL-6200L，屏幕显示会有少许不同。

对于EPL-6200L，安装打印机驱动程序时，同时也将自动安装EPSON Status Monitor 3。

## 访问打印机驱动程序

可通过任何应用程序访问打印机驱动程序，也可通过Windows操作系统直接访问。

通过许多Windows应用程序所进行的打印机设置会覆盖通过操作系统访问打印机驱动程序进行设置，因此，为确保获得您希望的打印效果，应通过应用程序访问打印机驱动程序。

| 注意：

用户帮助提供有关打印机驱动程序设置的详细信息。

- 要通过应用程序访问打印机驱动程序，请单击文件菜单上的打印或页面设置。您也需要单击设置、选项、属性或这些按钮的组合。

- 要从Windows中访问打印机驱动程序，单击开始，指向设置，然后单击打印机。接着，右击EPSON EPL-6200/EPL-6200L 高级图标并单击属性（在Windows Me，98，或95中）, 打印参数（在Windows XP或2000中）或文档默认值（在Windows NT 4.0中）。

[回到顶部]

## 打印机驱动程序设置

### 选择打印质量（仅对EPL-6200）

| 注意：

EPL-6200L的打印质量设置不能改变。它只能在600 dpi下打印。

可以更改打印输出质量或打印输出的分辨率，以获得较佳打印速度或图像清晰度。如果需要高质量的打印输出，请选择较高的分辨率。但这样会降低打印速度。

有三个等级的打印输出，600 dpi,Class 1200 dpi,和True 1200 dpi。Class 1200dpi提供的高质量打印效果可与1200dpi 和Enh.MG（微灰度增强）和RITech（分辨率增强技术）的综合功能相媲美（在600 dpi下）。

| 单击基本设置选项。

| 从打印质量下拉列表中选择所需的打印分辨率。

| 单击确定，保存设置。

|  | 注意：

有关Enh.MG和RITech功能的详细信息，请参见用户帮助。

如果打印未成功或出现与内存有关的错误，选择较低的分辨率可以继续打印。

### 调整打印输出的大小

打印过程中可以自动地将文档放大也可以将文档缩小。

#### 要将页面自动调整到匹配输出尺寸

| 单击版面栏。

| 选中缩放选项复选框。

| 从输出尺寸下拉列表中选择所需的打印纸尺寸。将要打印的页面符合选定的打印纸。

| 对于位置，选择左上可在打印纸的左上角打印出放大或缩小的页面图像。选择居中可打印出居中的放大或缩小的页面图像。

| 单击确定保存设置。

#### 要通过指定的百分比调整页面大小

| 单击版面栏。

| 选中缩放选项复选框。

| 选中缩放到复选框。

| 在复选框中指定放大百分比，然后单击确定。百分比可以设在50% 和200%之间，以1%为增量。

如果需要，请从输出打印纸尺寸下拉列表中选择所需的纸张尺寸。

### 修改打印版面

“版面打印”是指在单页打印纸上打印两页或四页并指定打印顺序，自动将每页的大小调整到符合指定的打印纸尺寸。也可以选择打印由选择框选定的文档。

| 单击版面栏。

| 选中打印版面复选框，然后单击打印版面设置。出现打印版面对话框。

| 选中您想要在一张打印纸上打印的页数。

| 选中在每张纸上打印页的页顺序。

|  | 注意：

页顺序的选择取决于上面选定的页数和在基本设置菜单中设定的打印方向（纵向或横向）。

| 单击确定以关闭打印版面设置对话框。

| 单击版面菜单上的确定保存此设置。

### 使用水印

请按下列步骤在文档上使用水印。在水印对话框中，可从预定义水印列表中选择，也可选择位图（.BMP）或文本(.TXT)文件作为自定义水印。在水印对话框中还可以进行各种详细的水印设置。例如，您可以选择尺寸，浓度和水印位置。

| 单击特殊栏。

| 选中水印复选框。

| 单击水印设置。出现水印对话框。

| 从水印名称下拉列表中选择水印。

| 从位置列表框中选择您想要在页面上打印水印的位置。

| 调整水平或垂直偏移位置。

| 使用浓度滑动条调整水印的图像浓度。

| 使用尺寸滑动条调整水印尺寸。

| 对于位置设置，请选择正面（在文档正面打印水印）或背面 （在文档背面打印水印）。

| 单击确定保存设置。

#### 制作新的水印

可按下列方法制作新的水印：

| 单击特殊菜单。

| 选择水印复选框。

| 单击水印设置。出现水印对话框。

| 单击新建/删除。出现用户自定义水印对话框。

| 选择文本或BMP，并在名称框中键入新的水印名称。

| 如果你选择文本，则在文本框中键入水印文本。如果选择BMP，则单击浏览，选择您想要的BMP文件，然后单击确定。

|  | 注意：

制作水印之前，应准备一个位图（.bmp）文件。

| 单击保存可关闭用户定义水印对话框。新水印将出现在列表框中。

| 单击确定，可注册新的水印设置。

| 注意：

您最多可以注册10个水印。

### 使用叠加（仅对EPL-6200）

叠加设置对话框允许您将他应用程序制作的表格数据与您要打印的表格数据进行叠加。

| 注意：

只有在选项设置菜单中的扩展设置对话框中图像模式选为高质量（打印机）时，数据叠加功能才可用。

#### 创建叠加

您可以创建表格数据并将其保存为文件。

| 启动用来创建叠加的应用程序。

| 从应用程序访问打印机驱动程序。打开文件菜单并选择打印或打印设置。然后根据应用程序不不同单击打印机、设置、选项、属性或单击它们的组合。

| 选择特殊菜单。

| 选中表格叠加复选框，单击叠加设置按钮，打开叠加设置对话框。

| 单击创建叠加数据。

| 单击设置。

| 选择使用表格名称复选框。然后单击添加表格名称按钮。出现添加表格对话框。

| 在添加表格对话框中，在表格名称框中键入表格名称并在描述框中键入说明。

| 单击到正面（在文档前面打印叠加）或到背面（在文档后面打印叠加）。

| 在添加表格对话框中，单击注册。

| 在表格设置对话框中，单击确定。

| 在叠加设置对话框中，单击确定。如果想终止这一过程，单击取消。

|  | 注意：

在步骤10后，如果从应用程序如Windows记事本或Word中发送到打印机的文件，将用步骤8中输入的表格名保存为叠加文件。

| 打印文件存储为叠加数据。任何类型的文件都可以作为叠加保存。这样就创建了叠加数据。

#### 打印叠加数据

按以下步骤打印有叠加数据的文档。

| 打开有叠加数据的文件。

| 从应用程序来访问打印机驱动程序。打开文件菜单并选择打印或打印设置。然后根据应用程序不同单击打印机、设置、选项、属性或单击它们的组合。

| 选择特殊菜单。

| 选择叠加表格复选框，单击叠加设置按钮，打开叠加设置对话框。

| 在叠加设置对话框中，从表格列表中选择表格，然后单击确定。

| 单击确定可打印数据。

#### 不同打印机设置的叠加数据

此叠加数据是使用当前打印机设置（如分辨率为:600dpi）创建的。如果您想用不同打印机设置（例如1200dpi）创建相同的叠加数据，请按以下说明进行操作。

| 按照步骤2 创建叠加的描述，重新访问打印机驱动程序。

| 进行打印机设置并退出打印机驱动程序。

| 按步骤12 创建叠加，将应用程序产生的相同的数据发送给打印机。

此设置仅对表格名称数据可用。

### 复位成像部件计数器。

在安装了成像部件之后，使用打印机驱动程序重设成像部件剩余使用寿命计数器。当安装了一个新的成像部件后，参见 重设成像余量计数器。

#### 重设成像余量计数器。

| 单击选项设置菜单，然后单击打印机设置 。打印机设置对话框出现。

| 单击重设OPC计数器。将出现成像余量清除对话框。

> EPL-6200

> EPL-6200L

| 单击确定，重设OPC计数器。

### 避免内存不足错误（仅对EPL-6200L）

当您打印图形或大量数据时，由于内存不足打印机可能会停止打印。请按下面步骤操作来避免内存错误来继续打印。

| 注意：

当您使用该功能时，打印质量将会降低。

| 单击选件设置菜单。

| 单击扩展设置。出现下面的对话框。

|  | 注意：

这个屏幕是Windows XP, 2000, 和NT 4.0屏幕。

| 选择避免内存不足错误复选框。

| 单击确定保存设置。

[回到顶部]

## 访问PostScript打印机驱动程序（仅对EPL-6200）

当您想打印PostScript格式文件，请使用PostScript打印机驱动程序打印。打印机附带有关安装PostScript打印机驱动程序的说明，参见 安装PostScript打印机驱动程序（仅对EPL-6200）。

您可以通过正用于打印的应用程序或直接从操作系统访问PostScript打印机驱动程序。如果通过应用程序访问PostScript打印机驱动程序，任何更改的打印设置仅对当前的打印作业。要进行永久性的打印设置，请直接通过操作系统访问PostScript打印机驱动程序。

[回到顶部]

## PostScript打印机驱动程序设置（仅对EPL-6200）

PostScript打印机驱动程序让您能够更改PostScript打印作业的设置。设置分为许多不同的种类，您可以通过单击打印机属性对话框中的相应菜单来进行访问。

### Windows Me, Windows 98, WIndows 95用户

用户帮助也可以帮您进行设置。有两种用户帮助选项。单击帮助按钮获得设置程序的帮助。如果您想得到一个特殊项目的帮助，单击对话框标题栏右上角的“?”图标，并单击想获得更多信息的设置名称。将出现设置及其选项的说明。

#### 打印纸菜单

##### 打印纸尺寸

选择需要的打印纸尺寸。此设置必须与装入打印机的打印纸尺寸相匹配。根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于您购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或是Letter。

##### 打印方向

指定在页面上文档如何放置。选项是纵向（垂直）和横向（水平）。

##### 逐份打印

选择此复选框来按页顺序打印多份文档。如果不选择此复选框，将按指定的页数打印完一页后，再打印下一页。

| 注意：

如果在打印机驱动程序中选择逐份打印选项，不要在应用程序中设置逐份打印选项。

##### 双面打印

选择需要的双面打印类型。长边装订产生像书本一样的双面打印输出，而短边装订产生像日历一样的双面打印输出。这项设置只有在安装了可选的双面部件时才可用。

##### 打印纸来源

为打印作业选择打印纸来源。选项是自动选择送纸盒，通用送纸盒，纸盒1，手动进纸第一页，和手动进纸每一页。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

##### 打印纸类型

选择需要的打印纸类型用来打印。选项是普通，厚W，厚N，和透明胶片。确保选择正确的打印纸类型以避免污损或浪费碳粉。

##### 边距

单击此按钮设置打印输出的边距。可以选择指定英寸或毫米为单位。

##### 恢复默认值

单击此按钮把此页的设置重置到默认值。

#### 图像菜单

##### 分辨率

选择您想用于打印的分辨率。选项是快速，质量，和超级。质量和超级设置以高分辨率打印，但是打印时间将会更长。

##### 打印负片图像

如果您想把文档打印成负片图像选择此复选框。此功能通过反向RGB或黑/白值的图像进行打印，并且它对打印黑/白或RGB图像非常有用。

##### 打印镜像

如果您想把文档打印成镜像选择此复选框。此功能通过水平方向翻转图像进行打印。

##### 版面

指定在单页纸上打印几页文档。选项为1 页，2 页，4 页，6 页，9 页，和16 页。

##### 打印页边框

当在单页纸上打印多于一页文档时，如果想打印页面边框请选择此复选框。

##### 缩放比例

此设置使您能够缩小或放大要打印的图像。您可以从25%到400%键入任何百分比。要缩小图像，指定一个小于100%的百分比。要放大图像，指定一个高于100%的百分比。然而，如果要在正使用的应用程序中要对打印图像进行缩小或放大，那么在应用程序做此操作不要通过打印机驱动程序。

##### 恢复默认值

单击此按钮把此页的设置重置到默认值。

#### 字体菜单

##### 根据字体替换表格将TrueType字体发送到打印机。

选择此单选按键，根据字体替换表格的设置可从计算机下载TrueType字体到打印机。此设置可以提高打印速度。

##### 编辑表格

单击此按钮可编辑字体替换表格。

##### 总是使用TrueType字体

选择此单选按键，总是从计算机下载所有TrueType字体到打印机，打印机使用下载的字体来打印文档。此设置降低打印速度，但是打印输出中的字体将会和屏幕显示的一样光滑。

##### 添加欧洲通用符号到PostScript字体

选择此复选框添加欧洲通用符号来设置住留在打印机中的PostScript字体。

##### 更新软件字体

单击此按钮可更新安装的PostScript Type 1字体列表，以便正确打印字体。

##### 发送字体到

单击此按钮指定高级设置可下载字体到打印机。关于每个可用设置的详细信息参见用户帮助。

##### 恢复默认值

单击此按钮把此页的设置重置到它的默认值。

#### 设备选件菜单

##### 可用打印机内存（以KB表示）

指定可用的打印机内存量。如果键入的值和实际打印机内存量不匹配，将发生打印问题，请更改设置。

##### 可用字体高速缓冲存储器（以KB表示）

显示Type 32字体的可用字体高速缓冲存储器内存量。在可安装的选项下，根据存内设置，打印机驱动程序自动调节字体高速缓冲存储器大小。

##### 浓度

指定用于打印的浓度。选项是最淡，淡，中等，深，和最深。

##### 分辨率增强技术（RITech）

选择在打印时是否使用分辨率增强技术。分辨率增强技术改善打印线条，文本和图形的外观。选项是开和关。

##### 省碳粉模式

在打印时是否使用省碳粉模式。当省碳粉模式开时，打印机大约比标准情况下少用50%的碳粉。选项是开和关。

##### 图像保护

此设置让您指定当打印过程中内存少时是否使用有损失的压缩。选项是开和关。当图像保护设置为开时，不使用有损失的压缩。如果设置为关时，当内存资源太少时使用有损失的压缩。

##### 起始页

指定从第一页还是从第二（背面）页开始打印。选项是前面和背面。如果选择背面，第一页将是空白。此设置只有当选择了在两面上打印时才可用。

##### 分色

此设置让您可以选择分色打印。选项是无，青色，洋红，黄色，和黑色。

##### 可安装的选件

在可安装的选件下此设置可用，您可以指定是否将某些选件安装到打印机，如果是，哪些选件。使用更改设置为下拉列表来指定安装选件的详细信息。

##### 恢复默认值

单击此按钮把此页的设置重置到默认值。

#### PostScript菜单

##### PostScript输出格式

为PostScript文件指定格式。选项是PostScript（速度优化），PostScript（portability-ADSC优化），Encapsulated PostScript(EPS) ，和Archive 格式。关于每个格式的详细信息参见用户帮助

##### PostScript 标题

此设置让您指定如何将标题信息发送到打印机。选项是下载每个打印作业的标题和显示下载标题并保留。

##### 现在发送标题

单击此按钮立即向打印机发送PostScript标题信息。只有当选择下载每个打印作业的标题单选按钮时，此按钮可用。如果单击现在发送标题按钮，然后单击确定，将自动选择显示下载标题并保留单选按钮。

##### 打印PostScript错误信息

当在打印作业中出现错误时，选择此复选框，打印机自动打印出一张带有PostScript错误信息页。如果您有打印问题打开此选项。

##### 作业超时

在打印机停止打印文档之前，指定打印机从计算机接受的打印作业时间的最大秒数。如果您键入“0”（零），打印机将继续不确定的打印。

##### 等待超时

在打印作业自动取消之前，指定打印机从计算机获得更多PostScript信息等待的最大秒数。在指定的时间后，打印机将停止打印文档并打印一条错误信息。如果您键入“0”（零），打印机将不确定的等待，当打印复杂的文档时，您可以增加此值。

如果当计算机发送打印作业延迟时，此设置能让您避免打印机延迟。

##### 高级

单击此按钮指定下列高级的PostScript选项：

PostScript语言级别
指定要使用的PostScript语言级别。选择您打印机支持的最高的PostScript语言级别以优化它的功能。只有当经常出现打印问题或打算使用其他打印机打印文件时，使用一个低的PostScript语言级别。

数据格式
选择要使用的数据格式。选项是ASCII 数据, Binary通信协议, Tagged Binary通信协议, 和 Pure binary 数据。 然而，当在Windows Me/98/95下，只能够选择ASCII 数据 和 Tagged binary 通信协议 。

如果选择ASCII 数据, 打印数据以ASCII (7-bit)格式发送，ASCII格式将花费更多时间打印，但是可以通过任何I/O通道发送，包括：串行，并行和Ethernet。

如果选择Tagged binary 通信协议, 除特殊控制字符之外，所有数据都以二进制(8-bit)格式发送。二进制格式可发送到并行或串行通信端口，并且速度比以ASCII格式发送的数据快。

| 注意：

Tagged binary通信协议不能用于AppleTalk。

在打印每一个作业之前发送CTRL+D
指定在每个PostScript文档的开头发送CTRL+D字符。在文件开头(BOF)的CTRL+D 将会重置打印机到默认设置，以确保前一打印作业的不会影响当前的打印作业。然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。

在打印每一个作业之后发送CTRL+D
指定在每个PostScript文档的结尾发送CTRL+D字符。在文件结尾(EOF)的CTRL+D将会重置打印机到默认设置，以确保当前打印作业不会影响以后的打印作业。然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。

显示应用程序和驱动程序功能矛盾警告
如果想打印机驱动程序显示信息警告您，打印机功能和用于打印的应用程序之间矛盾，请选择此复选框。

##### 恢复默认值

单击此按钮把此页的设置重置到默认值。

#### 水印菜单

##### 选择一个水印

指定当打印时是否使用水印。选项是无, 绝密, 副本, 和草稿。

##### 编辑

单击此按钮可编辑选择的水印。在选择一个水印下选择无时，此按钮不可用。

##### 新建

单击此按钮创建一个新的水印。

##### 删除

单击此按钮删除选择的的水印。在选择一个水印下选择无时，此按钮不可用。

##### 打印水印

指定如何打印选择的的水印。 选项是仅在首页上打印, 打印作为背景, 和打印作为轮廓。

#### 作业设置

##### 快速打印作业

重复打印作业
选择打印机是否可重复打印作业。选项是开和关。

检验作业
选择是否检验作业。选项是开和关。

存储作业
选择是否存储作业。选项是开和关。

绝密作业
指定此作业是否是绝密的作业。选项是开和关。

口令
如果作业是绝密的作业，为它设置一个口令。只有绝密作业选择为开时，此设置才可用。

用户名
为预定的作业指定一个用户名。

作业名
为预定的作业指定一个作业名。

预览
选择是否使用预览功能。只有当指定快速打印作业时此设置可用。选项是开和关。

作业管理开
选择是否使用作业管理功能。选项是开和关。如果选择了作业管理开复选框，作业信息发送到打印机。

### Windows NT 4.0 用户

通过在您正使用的应用程序的文件菜单上选择打印来访问打印对话框。此对话框能让您为当前文档指定打印设置。在页面设置和高级菜单下的可用设置分为组。另外，通过打印机属性对话框的设备设置菜单可设置指定打印机可用。参见下面关于每个可用设置的简要描述。

用户帮助可以帮您进行设置。如果您想获得一个特别项目的帮助，单击对话框标题栏右上角的“?”图标，并单击想获得更多信息的设置名称。将出现设置和其选项的解释。

#### 页面设置

##### 打印纸尺寸

选择想要的打印纸尺寸。此设置必须与装入打印机的打印纸尺寸相匹配。根据打印机的不同可用的打印纸尺寸不同。取决于购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或是Letter。

##### 打印纸来源

为打印作业选择打印纸来源。选项是自动选择，通用送纸盒，纸盒1，手动进纸第一页，和手动进纸每一页。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

##### 份数

指定打印的份数。

##### 逐份打印

当份数里指定多于一份时，出现此复选框。选择此复选框按页顺序打印多份文档。如果没有选择此复选框，则按指定份数打印完一页后再打印下一页。

| 注意：

如果在打印机驱动程序中选择逐份打印选项，不要在应用程序中设置逐份打印选项。

##### 打印方向

指定在页面上文档如何放置。选项是纵向（垂直），横向（水平），和旋转(逆时针方向旋转90）。

##### 色彩呈现

指定以灰度等级或者彩色打印文档。选项是单色和彩色。

#### 高级菜单

##### EPSON EPL-6200 PS3文档设置

撤消更改的选项
单击此按钮撤消已设置的所有更改。设置返回其默认值。此设置只有在一个或多个默认值更改后才可用。

关于Adobe PostScript 打印机驱动程序
单击此按钮查看关于当前安装的PostScript打印机驱动程序信息。

##### 打印纸/输出

打印纸尺寸
如果在页面设置页上指定了打印纸尺寸设置，在此反应出来。要更改此设置，在底部对话框显示的选项中选择想要的打印纸尺寸。关于此设置的更多信息，参见 打印纸尺寸。

打印方向
如果在页面设置页上指定了方向设置，在此反应出来。要更改此设置，在底部对话框显示的选项中选择想要的方向。关于此设置的更多信息，参见 打印方向。

打印纸来源
如果在页面设置页上指定了打印纸来源设置，在此反应出来。要更改此设置，在底部对话框显示的选项中选择想要的打印纸来源。关于此设置的更多信息，参见 打印纸来源。

介质
选择用于打印的打印纸类型。选项是普通,厚,特厚,和透明胶片。确保选择正确的打印纸类型以避免污损或浪费墨水。

份数
如果在页面设置页上指定了份数设置，在此反应出来。要更改此设置，在底部对话框显示的文本框中键入想要的份数。关于此设置的更多信息，参见 份数。

##### 图形

分辨率
选择您想用于打印的分辨率。选项是快速和质量。质量设置以较高分辨率打印，但是打印时间将会更长。

色彩呈现
如果在页面设置页上指定了色彩呈现设置，在此反应出来。要更改此设置，在底部对话框显示的选项中选择想要的色彩呈现。关于此设置的更多信息，参见 色彩呈现。

缩放比例
此设置使您能够缩小或放大要打印的图像。您可以从1%到1000%之间键入任何百分比。要缩小图像，指定一个小于100%的百分比。要放大图像，指定一个高于100%的百分比。如果您放大文档资料，只打印符合打印纸尺寸的一部分文档。如果在应用程序中要对打印图像进行缩小或放大，那么通过应用程序做此操作不要通过打印机驱动程序。

TrueType 字体
指定如何打印文档中的TrueType字体。选择替换为设备字体可使用相等PostScript字体来打印包含有TrueType字体的文档。选择下载为软件字体可下载TrueType字体到打印机代替PostScript字体。

如果文档是文本或图形混排，选择替换为设备字体。当档是文本或图形混排时，使用下载的TrueType字体可能引起输出错误。

##### 文档选项

页面 (N顺序) 选项
指定在单页纸上打印几个文档页面。选项是标准 (1页), 2页(1x2), 4页(2x2), 6页(2x3), 9页(3x3), 和 16页(4x4)。

##### PostScript选项

PostScript打印输出选项
指定PostScript文件的格式。选项是优化速度, Portability优化, Encapsulated PostScript (EPS) , 和Archive 格式。关于这些格式的详细信息参见用户帮助。

TrueType字体下载选项
指定如何下载打印机TrueType字体。选项是自动, 轮廓 (可缩放轮廓字体), 位图 (位图字体), 和本地TrueType (轮廓字体)。

PostScript语言等级
指定要使用的PostScript语言等级。选项是2和3。

发送PostScript错误的处理
指定当在打印作业发生错误时，打印机是否自动打印出一张带有PostScript错误的信息页。选项是是和否。

镜像输出
指定是否通过水平翻转图像以镜像打印文档。选项是是和否。

##### 打印机特点

浓度
指定打印的浓度。选项是最淡, 淡, 中等, 深,和最深。

分辨率增强技术（RITech）
选择打印时是否使用RITech。 RITech改善打印的线条，文本，和图形的外观。选项是开和关。

省碳粉模式
选择打印时是否使用省碳粉模式。当省碳粉模式开时，打印机使用的碳粉大约比通常情况下少用50%。选项是开和关。

图像保护
此设置让您指定当打印过程中内存少时是否使用有损失的压缩。选项是开和关。当图像保护设置为开时，不使用有损失的压缩。如果设置为关时，当内存少时使用有损失的压缩。

起始页
指定是从第一页还是从第二（背面）页开始打印。选项是前面和背面。如果选择背面，第一页将是空白。此设置只有当选择了双面打印时才可用。

分色
此设置让您可以选择分色打印。选项是无，青色，洋红，黄色，和黑色。

#### 设备设置菜单

##### EPSON EPL-6200 PS 3 设备设置

撤消更改的选项
单击此按钮撤消已设置的所有更改。设置返回其默认值。此设置只有在一个或多个默认值更改后才可用。

关于Adobe PostScript打印机驱动程序
单击此按钮可查看有关当前安装的PostScript打印机驱动程序信息。

##### 进纸器分配

给各种可用的打印纸来源分配需要的打印纸。一旦指定此设置，打印机将会从装有选择的打印纸的打印纸来源中自动进纸。

打印纸来源选项是通用送纸盒，纸盒1，手动进纸第一页，和手动进纸每一页。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或Letter。

##### 字体替换表格

双击可显示字体替换表格和TrueType-to-PostScript字体对应的选项。

##### 可用PostScript内存

指定可用PostScript内存量。可用PostScript内存是打印机总内存的子集。这里推荐您使用默认设置。

##### 输出协议

指定打印机用于打印作业的协议。选项是ASCII, TBCP, 和Binary。

| 注意：

Binary只能用于AppleTalk。然而，当使用AppleTalk时，TBCP不可用。

如果选择ASCII，打印数据以ASCII (7-bit)格式发送，但ASCII要花费更长打印时间，但是能通过任何I/O通道发送，包括串行，并行，和Ethernet。

如果选择TBCP (Tagged Binary 通信协议),除特殊控制字符之外，所有数据都以binary (8-bit)格式发送。binary 格式可发送到并行或串行通信端口，并且速度比以ASCII 格式发送的数据快。

| 注意：

Tagged binary通信协议不能用于AppleTalk。

##### 在打印每一个作业之前发送CTRL-D

指定是否在每个PostScript文档的开头发送指CTRL+D字符。在文件开头(BOF)的CTRL+D 将会重置打印机到默认设置，以确保前面的打印作业不会影响当前的打印作业。然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。

##### 在打印每一个作业之后发送CTRL-D

指定是否在每个PostScript文档的结尾发送CTRL+D字符。在文件结尾(EOF)的CTRL+D将会重置打印机到默认设置，以确保当前打印作业不会影响以后的打印作业。然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。

##### 作业超时

指定在打印机停止打印文档之前，打印机从计算机接受打印作业的最大秒数。如果您键入“0”（零），打印机将继续不确定的打印。

##### 等待超时

指定在打印作业自动取消之前，打印机从计算机获得更多PostScript信息等待的最大秒数。在指定的时间过去后，打印机将停止打印文档并打印一条错误信息。如果您键入“0”（零），打印机将不确定的等待。当打印复杂的文档时，您可以增加此值。

##### 下载为轮廓字体的最小字体尺寸

指定打印机驱动程序要下载TrueType字体作为轮廓(Type 1)字体的最小字体尺寸（以像素表示）。小于最小设置的字体将会作为位图(Type 3/Type 32)字体下载。

##### 下载为位图的最大字体尺寸

指定使用打印机驱动程序下载TrueType字体作为位图(Type 3/Type 32)字体的最大字体尺寸（以像素表示）。大于最大设置的字体将会作为轮廓(Type 1)字体下载。

##### 可安装的选件

在可安装的选件下此设置可用，您可以指定是否将某些选件安装到打印机，如果是，哪些选件。可用的设置是安装的内存, 底部送纸盒选件,和双面部件。

#### 作业菜单

##### 快速打印作业

重复打印作业
选择打印机是否重新打印作业。选项是开和关。

检验作业
选择是否检验打印作业。选项是开和关。

储存作业
选择是否储存打印作业。选项是开和关。

绝密作业
选择作业是否是绝密打印作业。选项是开和关。

口令
如果作业是绝密作业，为它设置一个口令。只有选择了绝密作业开时，此设置可用。

用户名
为预定作业指定一个用户名。

作业名
为预定作业指定一个作业名。

预览
选择是否使用预览功能。只有当指定快速打印作业时此设置可用。选项是开和关。

作业管理开
选择是否使用作业管理功能。选项是开和关。如果选择了作业管理开复选框，作业信息发送到打印机。

### Windows XP, Windows 2000 用户

通过PostScript打印机属性对话框的设备设置菜单，可指定可用的打印机设置。除了这里的设置，单击常规页中的打印参数按钮或高级页中的打印默认值按钮也可进行更多打印设置。在版面和打印纸/质量菜单下基本打印设置分为组，通过单击其他页上的高级按钮可使用更多的高级设置。

用户帮助也可以帮您进行设置。有两种用户帮助选项。单击帮助按钮获得设置的程序帮助。如果您想获得一个特别项目的帮助，单击对话框标题栏右上角的?图标，并单击想获得更多信息的设置名称。将出现设置和其选项的解释。

#### 设备设置菜单

#### 进纸器分配

给不同的可用打印纸来源分配需要的打印纸。一旦指定此设置，打印机将会从装有选择的打印纸的打印纸来源中自动进纸。

打印纸来源选项是通用送纸盒，纸盒1，手动进第一页纸，和手动进每页纸。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于购买产品的国家/地区不同，默认值设置是A4或Letter。

#### 字体替换表格

双击可显示字体替换表格和TrueType-to-PostScript字体对应选项。

#### 可用PostScript内存

指定可用PostScript内存量。可用PostScript内存是打印机总内存的子内存块。这里推荐您使用默认设置。

#### 输出协议

指定打印机用于打印作业的协议。选项是ASCII, TBCP, 和Binary。

| 注意：

Binary只能用于AppleTalk。然而，当使用AppleTalk时，TBCP 不可用。

如果选择ASCII ，打印数据以ASCII (7-bit)格式发送，ASCII花费更长打印时间，但是能通过任何I/O通道发送，包括串行，并行，和Ethernet。

如果选择TBCP (Tagged Binary 通信协议),除特殊控制字符之外，所有数据都以binary (8-bit)格式发送。binary 格式可发送到并行或串行通信端口，并且速度比以ASCII 格式发送的数据快。

| 注意：

Tagged binary通信协议不能用于AppleTalk。

#### 打印每一个作业之前发送CTRL-D

指定在每个PostScript文档的开头发送CTRL+D字符。在文件开头(BOF)的CTRL+D 将会重置打印机到默认设置，以确保前一打印作业不会影响当前的打印作业。

然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。相反的，当通过并行或串行端口连接发送打印作业时，打印文档失败，更改设置为是。

#### 打印每一个作业之后发送CTRL-D

指定在每个PostScript文档的结尾发送CTRL+D字符。在文件结尾(EOF)的CTRL+D将会重置打印机到默认设置，以确保当前打印作业不会影响以后的打印作业。

然而，如果通过网络连接而不是通过并行或串行接口，激活这一设置可能导致打印作业失败。当发送到网络打印机时，打印文档失败，更改设置到否。

#### 把文本灰色转换为PostScript灰色

指定是否把文本中的真灰色(RGB值)转换为PostScript驱动程序提供的灰色。

#### 把图形灰色转换为PostScript灰色

指定是否把图形中的真灰色(RGB值)转换为PostScript驱动程序提供的灰色。

#### 添加欧洲通用符号到PostScript字体

指定是否添加欧洲通用符号到打印机常住的PostScript字体集中。

#### 作业超时

指定在打印机停止打印文档之前，打印机从计算机接收的打印作业的最大秒数。如果您键入“0”（零），打印机将继续不确定的打印。

##### 等待超时

指定在打印作业自动取消之前，打印机从计算机获得更多PostScript信息等待的最大秒数。在指定的时间过去后，打印机将停止打印文档并打印一条错误信息。如果您键入“0”（零），打印机将不确定的等待。当打印复杂的文档时，您可以增加此值。

##### 下载为轮廓的最小字体尺寸

指定打印机驱动程序要下载TrueType字体作为轮廓(Type 1)字体的最小字体尺寸（以像素表示）。小于最小设置的字体将会作为位图(Type 3)字体下载。

使用此设置，您可调整打印参数对话框的高级选项对话框中的TrueType 字体下载选项设置的自动设置。

##### 下载为位图的最大字体尺寸

指定打印机驱动程序要下载TrueType字体作为位图(Type 3)字体的最大字体尺寸（以像素表示）。大于最大设置的字体将会作为轮廓(Type 1)字体下载。

使用此设置，您可调整打印参数对话框的高级选项对话框中的TrueType 字体下载选项设置的自动或忽略Bitmap 设置设置。

##### 可安装的选件

在可安装的选件下此设置可用，您可以指定是否将某些选件安装到打印机，如果是，哪些选件。可用的设置是安装的内存, 底部送纸盒选件,和双面部件。

#### 版面菜单

##### 打印方向

指定在页面上文档如何放置。选项是纵向（垂直），横向（水平），和横向旋转(逆时针方向旋转90）。

##### 双面打印

选择是否在打印纸的两面进行打印，如果是，在那个边为装订边。选项是无, 装订短边，和装订长边。只有在安装了可选双面部件，并且在可安装的选件下指定双面部件安装时，这项设置才可用。

##### 页顺序

指定在文档中打印页的顺序。选项是从前到后和从后到前。

##### 一张多页

指定在单页纸上打印几页文档。选项是1, 2, 4, 6, 9, 和16。

#### 打印纸/质量菜单

##### 打印纸来源

选择打印作业的打印纸来源。选项是自动选择, 通用送纸盒，纸盒1，纸盒2，纸盒3，和手动进纸。然而，根据打印机和安装的选件不同，实际可用的打印纸来源将不同。

##### 介质

选择想要用于打印的打印纸类型。选项是普通, 厚, 特厚,和透明胶片。确保选择正确的打印纸类型以避免污损或浪费墨水。

##### 颜色

指定如何打印彩色图像。选项是黑&白 和彩色。

#### 高级设置

##### 打印纸尺寸

选择需要的打印纸尺寸。此设置必须与装入打印机的打印纸尺寸相匹配。根据打印机的不同，可用的打印纸尺寸不同。取决于您购买产品的国家/地区，默认值设置是A4或是Letter。

##### 份数

指定要打印的份数。

##### 逐份打印

只有在份数中指定多于一份时，出现此复选框。选择此复选框按页顺序打印多份文档。如果没有选择此复选框，按指定的份数打印完一页后再打印下一面。

| 注意：

如果在打印机驱动程序中选择了逐份打印选项,不要在应用程序中设置逐份打印选项。

##### 打印质量

选择您想用于打印的分辨率。选项是快速和质量。质量设置在高分辨率下打印，但是打印时间将会比较长。

##### ICM方法

指定是否启用图像色彩管理，如果是，怎样处理。选项是ICM禁用, 通过主机系统处理ICM, 通过打印机处理ICM, 和使用打印机校准，通过打印机处理ICM 。关于每个设置的详细信息参见用户帮助。

##### ICM意图

为产生较佳的打印输出如何处理彩色图像。选项是图形(图表，亮色), 图像(照片), 校样(用特殊墨水颜色打印),和匹配(从其他打印机预览色彩设置)。

##### 缩放比例

此设置使您能够缩小或放大要打印的图像。您可以从1%到1000%键入任何百分比。要缩小图像，指定一个小于100%的百分比。要放大图像，指定一个高于100%的百分比。然而，如果在应用程序中要对打印图像进行缩小或放大，那么在应用程序做此操作不要通过打印机驱动程序。

##### TrueType字体

指定如何打印文档中的TrueType 字体。选择替换为设备字体，使用PostScript字体打印包含TrueType字体的文档。选择下载为软件字体来下载TrueType字体到打印机代替PostScript字体。

##### 高级打印功能

指定是否启用高级打印功能。选项是启用和禁用。

##### PostScript打印输出选项

为PostScript文件指定格式。选项是优化速度, Portability优化, Encapsulated PostScript (EPS) , 和 Archive 格式。关于这些格式的详细信息参见用户帮助。

##### TrueType字体下载选项

指定怎样给打印机下载TrueType字体。选项是自动, 轮廓 (可升级的轮廓字体),位图 (位图字体), 和本地TrueType (轮廓字体)。

##### PostScript语言等级

指定要使用的PostScript语言等级。选项是1, 2, 和3。

##### 发送PostScript错误的处理

指定当在打印作业发生错误时，打印机是否自动打印出一张带有PostScript错误的信息页。选项是是和否。

##### 镜像输出

指定是否通过水平翻转图像以镜像打印文档。选项是是和否。

##### 浓度

指定打印的浓度。选项是最淡, 淡,中等, 深,和最深。

##### 分辨率增强技术（RITech）

选择打印时是否使用RITech。 RITech改善打印的线条，文本，和图形的外观。选项是开和关。

##### 省碳粉模式

选择打印时是否使用省碳粉模式。当省碳粉模式开时，打印机使用的碳粉大约比通常情况下少用50%。选项是开和关。

##### 图像保护

此设置让您指定当打印过程中内存少时是否使用有损失的压缩。选项是开和关。当图像保护设置为开时，不使用有损失的压缩。如果设置为关时，当内存少时使用有损失的压缩。

##### 起始页

指定是从第一页还是从第二（背面）页开始打印。选项是前面和背面。如果选择背面，第一页将是空白。此设置只有当选择双面打印时才可用。

##### 分色

此设置让您可以选择分色打印。选项是无，青色，洋红，黄色，和黑色。

#### 作业设置菜单

##### 快速打印作业

重复打印作业
选择打印机是否重复打印作业。选项是开和关。

检验作业
选择是否检验作业。选项是开和关。

存储作业
选择是否存储作业。选项是开和关。

绝密作业
指定此作业是否是绝密的作业。选项是开和关。

口令
如果作业是绝密的作业，为它设置一个口令。只有为绝密作业选择了开时，此设置才可用。

用户名
为预定的作业指定一个用户名。

作业名
为预定的作业指定一个作业名。

预览
选择是否使用预览功能。只有当指定快速打印作业时此设置可用。选项是开和关。

作业管理开
选择是否使用作业管理功能。选项是开和关。如果选择了作业管理开复选框，作业信息发送到打印机。

[回到顶部]

## 使用用户帮助

用户帮助也可以帮您进行打印机驱动程序设置。有两种用户帮助选项。单击帮助按钮获得设置的程序帮助。如果您想获得一个特别项目的帮助，单击对话框标题栏右上角的“？”图标，然后单击您想获得更多信息的设置名称。设置的解释和其选项将会显示。

[回到顶部]

上一节 | 下一节