关于您的打印机

# 控制面板

> 指示灯
> 按键（仅对EPL-6200）

EPL-6200有6个指示灯和3个按键，而EPL-6200L有两个指示灯。指示灯给您提供打印机包括状态、错误和警告的基本信息。按键可让您控制打印机一系列的基本操作。

## 指示灯

EPL-6200

EPL-6200L

a | 内存 | 通常内存指示灯和其他指示灯一起亮或闪烁，表明出现了与内存有关的错误或警告。
b | 碳粉 | 当打印机显影组件的碳粉用尽时，碳粉指示灯亮。当碳粉指示灯闪烁时，表明碳粉量少。如果碳粉指示灯一直闪烁，请准备一个新的显影组件以备更换。
c | 打印纸 | 当打印纸指示灯亮或闪烁，且错误指示灯亮，通常表明出现了与打印纸有关的问题。通常打印纸指示灯亮表明出现了夹纸问题，闪烁时表明出现了与打印纸有关的错误或警告，如打印纸来源为空。
d | 错误 | 当发现错误时错误指示灯亮或闪烁。
e | 就绪 | 当打印机准备就绪时指示灯亮，表示打印机准备接收并打印数据。打印机未就绪时，此指示灯灭。此指示灯也可以和其他指示灯一起指示错误状态。
f | 数据 | 当打印机接收数据并将数据存储在打印缓冲区（保存接收数据的部分内存）中，但还没有打印时数据指示灯亮。指示灯闪烁表明打印机正在进行数据处理。当打印缓冲区中没有数据时，指示灯熄灭。

有关指示灯指示错误的详细信息，请参见状态和错误指示灯（仅对EPL-6200）。

[回到顶部]

## 按键（仅对EPL-6200）

a | 启动/停止 | 使打印机在就绪和脱机状态之间进行切换。
b | 任务取消 | 删除打印机中最先存储的打印任务。按下一次此按键可删除一项打印任务。按下此按键超过2秒可删除打印机缓冲器中的所有数据，所有作业和打印机正接受或当前正在打印的所有数据。
c | 信息 | 当错误灯灭且没有出现警告时打印一张状态页。当指示警告时可清除警告。

[回到顶部]

上一节 | 下一节