产品信息 / 使用远程控制面板应用工具(仅对于EPL-6200)

# 对于Macintosh用户

> 远程控制面板应用工具概述
> 进行打印设置
> 复位成像部件计数器。

## 远程控制面板应用工具概述

此部分将对整个远程控制面板应用工具的功能进行全面的介绍，并对安装和操作进行介绍。

### 何时使用远程控制面板应用工具

远程控制面板应用工具是可让您选择打印机端口并进行一些通常您不能在打印机驱动程序中进行的设置。

### 操作环境

操作系统： | Mac OS 8.6.x～9.x Mac OS X, 10.1.2 版本和更高
内存 | 安装210 KB
硬盘空间: | 190 KB剩余磁盘空间
接口 | USB 1.1兼容/AppleTalk

### 安装远程控制面板应用工具

按下列步骤安装远程控制面板应用工具:

| 在计算机CD光驱中插入打印机软件CD光盘。

| 直接拖曳 EPL-6200的RCP图标到桌面上或硬盘的任何地方。

### 访问远程控制面板应用工具

按下列步骤访问远程控制面板应用工具:

| 双击EPL-6200的RCP图标。EPL-6200远程控制面板应用工具对话框出现。

| 选择打印机端口，并单击选择。

|  | 注意：

如果打印机通过USB端口连接，单击 USB端口。

当打印机通过选件接口连接时，单击 AppleTalk。

| 单击打印机的名称，然后单击确定。 如果在上一步中选择USB端口，下面屏幕出现：

> 如果在上一步中选择 AppleTalk ，下面屏幕出现：

|  | 注意：

如果在网络上安装它们，将显示AppleTalk域。选择打印机所连接的域。如果不知道打印机连接到哪个AppleTalk域，请询问您的管理员。

当它连接到AppleTalk网络时，打印机名可能不同。向您的网络管理员确认打印机名。

| 单击设置。

|  | 注意：

您可通过单击状态页来打印状态页。

| 进行希望的设置，当完成设置时单击确定，请参见进行打印设置。

| 单击退出。

[回到顶部]

## 进行打印设置

您可通过远程打印机应用工具更改打印机设置。参见访问远程控制面板应用工具访问远程控制面板应用工具。

对话框中出现下列设置和按钮：

复位按键： | 打印机内部设置，此对话框可复位打印机到制造商默认设置。
默认按钮： | 在此对话框中的设置被复位到默认设置。要启用此设置单击执行。
取消按钮： | 终止此应用工具且不更改任何设置。
执行按钮 | 单击此按钮可确认设置。在单击此按钮后设置可用。

| 注意：

在远程控制面板中进行的设置必在您单击执行后才有效。

#### 睡眠

允许您设定启用（默认）或禁用睡眠模式。当启用睡眠模式时，如果15分钟内没有启用打印机，打印机则进入睡眠模式。一旦传送数据打印机便开始预热，并在11秒内准备好打印。当禁用睡眠模式时，打印机则一直处于预热状态并准备好打印。

#### 通用送纸盒尺寸

您可通过通用送纸盒设置纸张尺寸。

| 注意：

在打印机驱动程序中的自定义打印纸尺寸在这里是不能选择的。

打印纸尺寸选项如下所示：

A4 (默认)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (International B5)

#### 通用送纸盒类型

当从通用送纸盒中打印时，可以指定使用的打印纸类型。可以使用的选项有普通纸（默认）、信头、再生纸、彩色纸、透明胶片和标签。

#### 纸盒1打印纸类型

当从选件500页底部送纸盒A4中进纸打印时可以指定使用的打印纸类型。可以使用的选项有普通纸（默认）、信头、再生纸、彩色纸。

| 注意：

仅当安装了500页底部送纸盒部件A4时，此设置可用。

#### 超时

允许您设定在等待下一个打印任务到来之前打印机等待的时间。如果打印机处于联机状态且在指定的时间内没有接收到新的数据，打印机将自动切换到下一个接收数据的通道。您可以以1秒为步长增量设定时间限定值（范围在0至300之间）。

#### 并行I/F缓冲器尺寸

指定通过并行接口接收和打印数据的内存量。如果设定为最大值，则更多内存将分配给接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配给打印数据。出厂默认设置为一般。

#### USB I/F缓冲器尺寸

指定通过USB接口接收和打印数据的内存量。如果设定为最大值，则更多内存将分配给接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配给打印数据。出厂默认设置为一般。

#### AUX I/F缓冲器尺寸

指定通过选件接口卡接收和打印数据的内存量。如果设定为 最大值，则更多内存将分配给接收数据。如果设定为最小值，则更多内存将分配给打印数据。出厂默认设置为一般。

#### 碳粉用尽错误

允许设定当打印机出现碳粉用尽错误时是继续打印还是中止打印。如果设定为继续（默认），即使出现错误打印机仍将继续打印。如果您离开打印机，建议使用此设置。如果设定为停止，当打印机出现碳粉用尽错误时，打印机将停止打印。

#### 自动继续

允许打印机自动从打印溢出、当前打印任务的内存不足和更改打印纸错误中恢复。当这些问题出现之后，打印机将在几秒钟之内恢复并继续打印。

当关闭自动连续时，必须按 启动/停止按键来继续打印。在许多情况下，请禁用自动连续（默认）以便您知道何时出现了错误以及进行校正。当打印大的打印任务或要长时间离开打印机时，您可能需要设置自动连续为打启用。

#### 避免错误

当打印复杂的数据时（数据包含大量文字或图形），一个页面错误可能产生，因为打印机的打印速度比处理图像的速度快。要避开页面错误，设置避免错误为开。

| 注意：

当此设置为开时，打印时间可能为变长。当您要打印复杂的数据时，设置此设置为关（默认）。

#### 点校正

此设置仅与1200dpi有关。当设定为开时，点线模式的打印将自动调整以提高打印外观。

| 注意：

当在打印机驱动程序中的打印模式设置为CRT，此设置不能用。

#### 复位OPC计数器

单击复位成像部件计数器。

| 注意：

当您更换成像部件时，复位成像部件计数器。

[回到顶部]

## 复位成像部件计数器。

在更改成像部件后，复位成像部件计数器。

通过远程控制面板应用工具你能复位这些计数器。

### 复位成像部件计数器。

按照下面的步骤复位成像部件计数器：

| 访问远程控制面板应用工具。

| 单击设置。

| 单击复位OPC计数器。

| 单击确定。

> 成像部件计数器已被复位。

[回到顶部]

上一节 | 下一节