使用打印机驱动程序 / 对于Macintosh

# 使用EPSON Status Monitor 3监视打印机

> EPSON Status Monitor 3
> 访问EPSON Status Monitor 3
> 获取打印状态详细信息
> 设置监视参数
> 状态报警窗口

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 监视打印机的应用工具，并可给出有关打印机当前的状态信息。例如，可通过此应用工具提供剩余碳粉量或显影组件剩余使用寿命。如果发生打印错误，该应用工具将提供描述错误的信息。可通过打印机驱动程序访问EPSON Status Monitor 3。有关详细信息，请参见以下章节。

[回到顶部]

## 访问EPSON Status Monitor 3

### Mac OS 8.6～9.x 用户

您可以在Apple菜单中选择EPSON Status Monitor 3的替身来访问EPSON Status Monitor 3。

| 注意：

当出现错误时，EPSON Status Monitor 3将自动出现。

必须首先在选配器中选定合适的打印机端口，以便EPSON Status Monitor 3启动时可以通过选定的打印机驱动程序接收有用的信息。如果打印机端口不正确，就会发生错误。如果打印机端口不正确，就会发生错误。

如果假脱机文件正在后台打印时，更改选配器中的打印机驱动程序，则打印输出可能会遭到破坏。

只要选配器处于正常状态，打印机和耗材的状态信息就会出现在状态窗口中。

### 对于Mac OS X用户

按下面步骤可访问EPSON Status Monitor 3.

1. 在任何应用程序文件菜单中单击打印。出现打印对话框。

2. 在显示有份数和页数的列表中选择应用工具。

3. 单击打印机图标。

[回到顶部]

## 获取打印状态详细信息

您可使用EPSON Status Monitor 3对话框监视打印机状态并获取有关耗材的信息。

> EPL-6200

> EPL-6200L

1. | 图标/信息： | 显示打印机状态。
2. | 打印机图像： | 左上角的打印机图像以图形来显示打印机状态。
3. | 文本框： | 打印机图像旁边的文本框显示打印机的当前状态。如果出现问题，文本框中会显示最有可能解决问题的办法。
4. | 取消打印按钮（仅对于EPL-6200L）。 | 单击该按钮来取消打印机正在打印的当前打印作业。
5. | 关闭按钮： | 关闭对话框。
6. | 打印纸： (EPL-6200) | 显示打印纸来源中的打印纸尺寸和打印纸的剩余量。
| 打印纸： (EPL-6200L) | 选择打印纸尺寸。
7. | 碳粉： | 指示碳粉的剩余量。如果碳粉量低，碳粉图标就会闪烁。
8. | 成像部件寿命： | 指示成像部件的剩余使用寿命。

[回到顶部]

## 设置监视参数

要进行指定监视设置，请从EPSON Status Monitor 3的文件菜单中选择监视器设置，监视参数对话框出现。

对话框中出现下列设置和按钮。

1. | 错误通知选择： | 选择您希望接收到通知的错误类型。
| 注意： (EPL-6200L only)
您可以为耗材选择一天一次。 一天一次：当出现该通知时，它会一天显示一次直到问题解决。
2. | 默认按钮： | 恢复默认设置。
3. | 取消按钮： | 取消任何更改。
4. | 确定按钮： | 保存新更改。

[回到顶部]

## 状态报警窗口

当发生错误时，状态报警窗口就会自动出现。该窗口显示发生的错误类型并提供可能的解决办法。一旦问题解决，该窗口就会自动关闭。

如果希望查看有关打印机耗材的信息，请单击显示详细资料。如果单击了此按钮，即使在问题解决后，状态报警窗口也不会消失。要关闭此对话框，需要单击关闭。

[回到顶部]

上一节 | 下一节