产品信息 / 技术规格

# 打印机

> 常规
> 环境
> 标准和认证
> 机械部分
> 电气部分
> PostScript

## 常规

打印方式 | 激光束扫描和干式电成像法
分辨率： | EPL-6200: 1200 dpi, Class 1200 dpi,或600 dpi, 300 dpi EPL-6200L:600 dpi
打印速度： | 300dpi/600 dpi: | 每分钟最多打印20页A4打印纸
1200 dpi | 每分钟最多打印10页A4打印纸
（取决字体和数据量）
首页打印： | 使用A4/Letter尺寸的打印纸不超过13秒 （当从通用送纸盒以600dpi进纸时）
进纸： | EPL-6200:自动或手动进纸 EPL-6200L:自动
进纸对齐： | 所有尺寸均中心对齐
进纸供应量(75g/m2 打印纸)： | 通用送纸盒： | EPL-6200:最多250张普通纸 EPL-6200L:最多150张普通纸 根据厚度不同，最多10个信封打印纸
出纸器： | 面朝下
出纸器容量(75g/m2打印纸)： | 最多100张普通纸
RAM: | EPL-6200:8MB，最大可扩展到136MB EPL-6200L:2MB

[回到顶部]

## 环境

温度： | 运行： 储藏时: | 10 ～ 35℃ (50 ～ 95°F) 0～35℃（32～95°F）
湿度： | 运行： 储藏时: | 15～ 85% 相对湿度 30～85% 相对湿度
海拔高度： | 最高2,500米(8,200英尺)

[回到顶部]

## 标准和认证

中国强制认证(CCC) | GB4943
EMC | GB9254
| GB17625.1

[回到顶部]

## 机械部分

尺寸和重量： | EPL-6200: | 高： 261 mm (10.4 in.) 宽： 407 mm (16.3 in.) 深： 436 mm (17.4 in.) 重量：约7.5 公斤（16.5磅）， 包括显影组件和成像部件
EPL-6200L: | 高： 261 mm (10.4 in.) 宽： 385 mm (15.4 in.) 深： 279 mm (11.1 in.) 重量：约7.5 公斤（16.5磅）， 包括显影组件和成像部件
使用寿命： | 5年或180,000张，以最先达到的计算

[回到顶部]

## 电气部分

### EPL-6200

| 220 ～240 型号
电压 | 220 V～240 V±10%
额定频率 | 50 Hz～60 Hz±3 Hz
额定电流 | 4.5 A
电源消耗 | 在打印过程中 | 最大 | 861 W
平均 | 372 Wh
在待机模式中平均* | 48 Wh
睡眠模式 | 小于7 Wh

### EPL-6200L

| 220 ～240 型号
电压 | 220V～240 V±10%
额定频率 | 50 Hz～60 Hz±3Hz
额定电流 | 4.5 A
电源消耗 | 在打印过程中 | 最大 | 825 W
平均 | 357 Wh
在待机模式中平均* | 48 Wh
睡眠模式 | 小于8 Wh

| *没有安装选件。

| 注意：

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。

### 激光安全

本打印机被美国卫生和社会事务部根据1968年的辐射控制健康和安全法案的辐射执行标准认证为1类激光产品。这表明本打印机不产生危险激光辐射。

由于激光散发的辐射被完全限制在受保护空间和外盖中，激光束不能从用户操作的任何角度出来。

[回到顶部]

## PostScript

### 语言

Adobe PostScript 3

### 仿真名

在 PJL中： | POSTSCRIPT
在 EJL中： | PS

### AppleTalk协议

实体类型： | LaserWriter
仿真类型： | POSTSCRIPT-00

### 硬件要求

您的打印机必需符合下列硬件要求才能使用PostScript 3打印机驱动程序。

- 下面是使用PostScript 3打印机驱动程序的内存要求。如果当前安装的内存容量不符合打印机要求，请在打印机中安装可选的内存模块。

最大内存 | 推荐使用的内存
8 MB* （在300 dpi下打印一个简单的打印作业） | 40MB或更多

| *根据打印作业的个别情况，在此内存容量下可能无法打印。

[回到顶部]

上一节 | 下一节