设置静态ip地址注意事项(仅供参考，请自行根据网络情况和设备设置)

1 设置ip地址请不要和路由器的地址重复以免引起冲突不能使用
2 设置ip地址范围最好在192.168.1.2-192.168.1.99内
 （最好不要设置在100以上，因为一般路由器dhcp自动分配的地址会占用到）
3 运行输入CMD打开命令提示符输入ipconfig -all回车 即可显示网关和DNS
 （一般DNS地址和网关填路由器的地址即可）