显IP内网通 2.1 正式版

编译工具：Delphi XE5
运行环境：WinXP/Win2003/WinVista/Win7/Win08/Win8(x64/x86)

官方网站： http://www.neiwangtong.com/
官方博客： http://blog.sina.com.cn/u/2821371475

Email：NeiWangTong@live.com
QQ：2650669970

软件简介：
　　●显IP内网通是一款属于TCP协议的端口映射(端口转发)的工具，用于解决内网端口不能被其它网络用户访问得到的软件。无论是公司/酒店/网吧/无线网络/多层内网（多层局域网）等，只要电脑能上网，即可使用内网通快速进行端口映射(无需路由权限设置路由器)！比如可以解决USB设备共享、网站、管家婆等在内网内无法被其它网络的用户访问得到等问题！如使用管家婆等软件的用户使用了内网通后可以方便用户回到家后也能继续访问到公司或店里的资源在家里工作等，而不用为了改一下数据特意跑到公司去了。 
    ●该软件适用于：网吧、宾馆酒店、无线网络、电信、联通(网通)、小区宽带、小区光纤、校园网、教育网、铁通、长城宽带、方正宽带、海泰宽带、3G无线、网吧、办公局域网、无线内网等没有路由、机房、防火墙权限的网络进行端口映射，同时与支持多端口映射！只要你的电脑能上网，那么就能用它映射端口！ 

使用方法：
　　①.登录后选中您需要映射的端口（若有端口编辑权限且有需要编辑可先编辑下端口），点击映射选中！
　　②.若需要映射的端口映射成功后即可进行下一步！
　　③.若要显示真实IP的用户且您的版本有显IP权限可以点击,菜单[设置]->[系统设置]进行设置启用显IP！
　　④.修改您的自己的客户端程序的连接到本机的IP为[内网通的IP],[内网通的IP]可以通过菜单[文件]->"获取内网通的IP"获取。
　　●主要的步骤就是④！④如果设置正确成功的话那么内网端口就会正常被访问！如果您用的是域名的话可以那么只需修改域名的IP为内网通的IP即可！
　　●如果您用的域名刚好是3322希网的，那么使用我们提供的域名更新功能[文件]菜单->[更新希网域名为内网通的]！域名更新后如果您不知道是否已经生效了，可以点击[文件]菜单->[查看域名是否为内网通的IP]功能进行确认！确认完毕后就可以了！

注意：
  1.启用显示IP功能时可能安全软件会提示，此时若阻止那么会导致显示IP功能无效的！
  2.若发现以下几个可执行文件MD5或CRC32不一致，可能损坏了！请重新下载！

　VirtualPort.exe
    CRC32: BB572997
    MD5: E288AD397C7FE8926E7A199E47E3BBEC

  Update.exe
    CRC32: ACCFEF51
    MD5: E6C4776AE3ED0D0A2816F880173CD5B2

  Core.dll
    CRC32: F99F27E1
    MD5: F3408C147B905272EABBB1C4FA89AC36

　VPMain.dll
　　CRC32: 02FBF799
　　MD5: A0CA1B18034E641773B856BD394D4176