
网络模式NAT与桥接模式？

NAT：虚拟机共享主机IP 上网
     如果主机VPN重新拨号换IP，虚拟机必须关闭重新开才能生效

桥接：在桥接模式下，虚拟机就像是局域网中的一台独立的主机（主机和虚拟机处于对等地位），它可以访问网内任何一台机器。



-------------------------

注意：

1．虚拟机内部VPN拨号一般选桥接模式

2. 主机VPN拨号,共享代理IP给虚拟机使用,则虚拟机网络选NAT模式

3．如果宽带是ADSL单拨号的,则需要选NAT模式,不能选桥接模式

4．如果宽带是多拨的,想在虚拟机内部也ADSL拨号则需要选桥接模式









