友情提示：雷雨季节 避免雷击最有效的办法是: 下雨时关闭所有与秤有关的用电设备！最好是连插座都拔下来！

感谢您使用 青苹果地磅软件10.48 请关注官方网站最新版本www.eapsoft.cn


管理员密码：123 计量员密码：123  （请及时更改密码，设置权限！）




没有接仪表也想测试软件，可用【管理员】手工录单或者按PauseBreak 键 就可以显示 【测试】 按钮 出现随机数字了，但只能测试50条！因为考虑到不要影响后续正常过磅！

而且必须是管理员才可以！以免正常接上仪表后，发生混乱！




开机如出现鼠标在屏幕左上角乱跑的现象 

有效解决：等到鼠标跑得时候，关闭仪表电源，然后到 我的电脑右键--属性--硬件---设备管理器---鼠标和其它指针设备---右键选中:Microsoft Serial BallPoint [停用]即可！

也可以在软件里的 [其它选项][辅助工具]一键设置！


如想了解软件是否最新版本：http://www.eapsoft.cn   www.chengongsoft.com

 
简 要 口 诀

1：过毛重 点毛重   过皮重 点皮重    [确定]  [保存]  [打印]；

2：自动记忆信息    下次该车来过磅，自动显示上次单位、品名信息；

3：自动调用记录    比如该车已过毛重，再来过皮重，自动调用毛重记录，产生净重；

4: 品名 一次录入即可，下次只需选择！不要临时输入 一定要添加到表里去 这样方便以后查询统计
  
   如品名有多项细分 可添加 如 石子1-2   石子1-5 两个品名 

5: 单位信息 如 山东海化 海化集团 都属于一个单位 不要同时录入该单位的两个名称 导致查询引发歧义！ 可以统一为 山东海化！

6：如果觉得字段不够 可以到 综合设置---界面设置 去启用字段 ，然后再到 磅单设置里 找相应的磅单！
 

简单描述使用方法：

1.过毛点毛重，过皮点皮重，产生净重的时候打印磅单；

2.输入车号，双击选择品名 单位 等信息 确定 保存 关闭窗口即可；

3.车号自动记忆，自动检索，自动调用曾经信息，省时省力；

4.独特显示上次毛重，上次皮重，对比防出错；

5.品名、单位、层次分组，一目了然，一次录入，以后只需选择，简单方便

6.权限分明，管理员(公司主管)可设定各过磅员权限,防止恶意删除数据；

7.删除数据暂存，只有管理员才可以彻底删除或恢复，万无一失；

8:报表管理: 可按品名,单位,及备用字段 分类小计,明细,汇总 

  如需自定义报表 可F10  调用 智能报表 自己设置显示字段和次序

9.日、月、年报表统计打印，当日、当月、季度随时可查询统计,方便管理；

10. 有时候需要打印 某车号 当日的汇总单 可到[记录查询] 查询出该车的当日信息 然后[批次预览]

11.手动、自动、定时 三种备份数据库方式;

12.兼容各厂家各类型仪表，随时可添加新型号；


如何避免走弯路？ 

一：电脑的选择 (只是建议不强制 我们只是说说经验) 推荐：联想品牌带COM口的商用机 具体型号如:启天M6500  (I5处理器 大主板 带COM口)


（INTEL系列主板，能选INTEL就不要用AMD）

   1：选择主板本身就带COM口的电脑。最好也带PCI扩展插槽（因市场竞争激烈，目前一般主板都不带COM口和 PCI 扩展插槽了）

      如电脑自身COM口坏了，找不到串口 可以用PCI插槽式COM扩展卡
       
     （不能用USB转COM的线 不稳定!! 如换一个USB插口,COM口就变了，容易连接不上。原因略去三千字）
      

   2：如客户自己组装尽量采用INTEL系列的大主板，便于兼容视频卡和扩展备件

    当下主流接视频的模式是：海康威视，大华，硬盘录像机 （网络高清摄像头）接路由器再接地磅软件，实现实时录像加高清视频。自动抓拍及每车录像回放。

二：打印机的选择 (原则上任何打印机皆可 除去松下1121 不想走弯路的客户  强烈推荐首选： Aisino 爱信诺 航天信息 TY-820II/830/860税控 (后进纸 不卡纸,出纸不停顿! 买支持USB口的！)



其次： 得实AR620(平推)  得实AR 510(平推) AR580(平推) AR610(平推) 得实AR650(平推)  得实AR 300+(滚筒)  

最后: 爱普生 730K 爱普生LQ630K   如果没货可以等到货再买


1: 从质量考虑首选得实品牌的打印。得实的打印压感 透纸度都很好打五层纸也很清楚 目前普遍型号 得实AR580(平推) 得实AR510(平推) 其次：爱普生LQ730K (默认自动切纸 需要用光盘装驱动) LQ730K (光盘装驱动 需要右键属性--应用工具--打印机设置--- 开启一下 自动切纸) 现在爱普生的打印机 好像都不标配打印数据线了。。。为避免麻烦，请注意购买时索取！爱普生 LQ595K 比较厚实的一款 耐用，但也需要拨打其客户服务电话 找人工客服协助开启 自动切纸功能


2: 综合推荐得实AR620(平推) 爱普生 730K(平推)  爱普生 630K(平推)  爱普生LQ-80K(平推) 富士通DPK750(平推)   国产(较差) 映美LQ620K  (无需任何设置 默认自动切纸! 这个很重要 其他打印机默认打印出来 都存在走纸过多的问题) 得实DS打印速度较快是目前综合口碑最好的。

     可在周一至周五给打印机厂家打客服电话 爱普生免费电话 4008109977(移动) 8008109977 (固话) 咨询自动切纸设置！

 3: 最后一条只要用的不是 松下1121  各类打印问题 基本都能解决 避免用这款1121 ,让您蒙受经济损失和操作不便

 4：如果磅单在四联以内用滚筒式 如果超过四联可以考虑平推  我们推荐用滚筒，主要为了便捷考虑 但是如果一天也过磅也就一车 两车，用平推也无所谓！

     这里参照 汽车站火车站售票窗口 用的都是滚筒 速度快 连续撕纸   而银行窗口 用的平推 速度慢 要排队等待 


我们在打印机的选型上费的口水较多，主要是给没接触过称重软件的客户 提出参考建议，贸然去说别人的产品的不足，给自己找麻烦，很不明智


三: 打印纸的选择

  1: 磅单是个很灵活的选项  但是最好不要选蓝色打印纸张 因为自动复写后也是蓝色 对比度很低 看不清楚

  2: 推荐选择 耗材店里容易买到的 如三联三等分磅单纸

  3: 如客户用了特型纸，或已印刷榜单需要填充打印，可看我们的榜单视频教学。或者联系我们协助设计。

四：有关插上数据线后仪表数据跳动 (出现概率 5%)

 1： 因为电脑上的静电回流到了传感器接线盒导致。可在淘宝上搜  串口隔离保护器 大约40-80元。（模样是：一头9针 一头9孔的） 接在数据线上即可！
  

home键开发者设置 可修改屏幕下方的底部文字   如联系方式！  



[升级前 先不要卸载旧版本! 升级成功,检测无误后在 [控制面板] 卸载!] 

1) 方法一：把旧版青苹果地磅软件下的\data\db1.mdb 数据库文件复制到新版软件如青苹果地磅软件10.48下 data目录 替换即可！

2) 方法二：在新版本里 按Insert键版本升级 选择旧数据库db1.mdb 升级即可! 推荐！！！！！




