教程主页 制作教程：HDD模式 | ZIP模式 | U+写入模式 | 本地硬盘安装 | 重装封装光盘[光盘版/量产]

# USB-ZIP启动模式安装教程

敬告：以下所运行的程序会直接对磁盘操作，可能会存在数据丢失或系统损坏等风险，敬请严格按照提示小心操作，由于操作失误等各种原因引起的任何问题，本工作室不负任何责任！（此程序本工作室已通过多种不同配置的机器测试通过！）

## USB-ZIP 模式安装教程：

01、根据需要从珠海晨枫工作室主页下载晨枫U盘维护工具V2.0相应版本（128M版或512M版）；

02、把下载回来的压缩包使用WinRAR解压到硬盘上任一目录；

03、插上U盘，确认在我的电脑中能进入可移动磁盘磁符（安装到本地硬盘此步骤省略）；

04、执行解压出该目录下的 [ 安装.EXE ]。（如右图所示） |

05、阅读安装界面上的提示后按任意键进入安装模式选择，然后选择要安装的模式（如下图所示）：

06、本篇介绍ZIP模式的安装方法，在安装上界面输入“3”后回车，进入ZIP模式的安装；

07、安装程序将检测到当前已连接好的U盘/可移动磁盘，并列表出来！（如下图所示）,输入要安装的U盘盘符，不要带冒号，如下面界面上检测到的F盘，输入“F”后回车（若没检测到U盘，将弹出7.2所提示）

*07.2、安装程序若检测不到U盘/可移动磁盘，将弹出如下图所示界面！请连接好U盘或可移动磁盘后按“B”返回主菜单重装开始安装；

08、输入要安装的U盘盘符后，将弹出下面界面（如下图所示），请仔细阅读，下一步按这个界面上的提示进行操作；按任意键进入下一步；

09、按任意键后，弹出FlashBoot，直接点击下一步；

10、选择 创建带迷你DOS系统的可启动闪存盘；下一步；

11、选择 任何基于DOS的软盘或软盘镜像；下一步；

12、选择 从本地或网络载入可用的镜像文件，点击 “浏览”选择“Boot\Ins\FlashBoot\DOS软盘.IMG”；下一步；

13、点击 “刷新列表”，“驱动器盘符”选择U盘盘符；下一步；

14、取消 保留磁盘数据选项，选择 Superfloppy (USB-ZIP 启动模式)；下一步；

15、确认摘要信息，点击“完成”开始制作；

16、制作成功，请点击“关闭”退出；（如果提示错误，请重新操作）；

17、格式化和DOS引导记录写入成功后，按任意键写入启动文件；

18、等待安装程序写入启动文件到U盘，一般在几分钟左右复制完成（与U盘的读写速度，电脑配置有关）（如下图所示）；

19、安装完成，按任意键退出安装程序。电脑开机进入BIOS，把第一个启动装置设为USB-ZIP，就可以测试U盘启动是否能引导啦！

（启动顺序设置，请浏览本教程最后的相关介绍）

教程主页 制作教程：HDD模式 | ZIP模式 | U+写入模式 | 本地硬盘安装 | 重装封装光盘[光盘版/量产]