3.2.2版更新内容：
1.修正了(3.2及3.2.1版)不同孔取样深度(标高)差>0.00m按同一深度统计时，可能统计出错的问题。

3.2.1版更新内容：
1.修正了调节窗口大小后打开文件可能出现显示错位的问题。

3.2版更新内容：
1.可以对柱状图图名进行编辑修改；
2.修正了调节窗口大小后在不同窗口中切换时可能出现显示错位的问题;
3.芯样统计按标高统计，并将同一深度两组芯样统计允许相差值默认调整为±0.00m；如有需要请自行修改。