文字题1&
问答题&

#
1.验电有何作用？&
    答：通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压，以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。&
2.什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？&
    答：安全电压是为防止触电事故而采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。&
3.基准面多少米以上为登高作业？登高作业的级别是如何划分的？&
    答：基准面2米以上为登高作业。登高作业分四级：一级登高作业2-5米；二级登高作业5-15米；三级登高作业15-30米；特级登高作业30以上。&
4.白线手套不是绝缘工具，戴它有何作用?&
    答：起防护作用，如防碰伤、砸伤、刮伤，及较小电弧的灼伤等。&
5.用电线路中发生火灾的主要原因是什么？&
    答：短路、电路超负荷、电路中产生大的接触电阻、保险装置不适合。&
6.电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？&
    答：1、防止带负荷拉、合刀闸；2、防止误拉、误合开关；3、防止带接地线合闸；4、防止带电挂接地线；5、防止误入带电间隔。&
7.《变电安规》中规定不停电工作指什么？&
    答：不停电工作是指：1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作；2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。&
8.哪些倒闸操作可以不用工作票？&
    答：1、事故应急处理；2、拉合断路器（开关）的单一操作；上述操作在完成后应做好记录，事故应急处理应保存原始记录。&
9.那些情况不允许办理工作票延期手续？&
   答：a)多单位、多班组配合的工作，大型、复杂、危险程度较高的工作。
       b)有多条线路配合停电的工作。&
10.设备事故认定的原则是什么？&
    答：1、对用户少送电（热）；2、设备停运超过时限；3经济损失超过规定。&
11.事故隐患划分为哪几大类？&
    答：事故隐患划分为输电、变电、调度及二次系统、发电、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共十一大类。&
12.工作许可人是指哪些人员？&
    答：当值值班调度人员、当值的运行人员、送配电线路检修中的停送电联系人。&
#