文字题1&
问答题&

#
1.起重机械全过程安全监督包括哪些内容？&
    答：起重机械购置、租赁、安装、拆卸、维修、改造、使用和报废。&
2.现场工作人员应会哪些现场急救方法？&
    答：现场工作人员应学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血、会包扎，会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。&
3.工作票“双签发”是指什么？&
    答：承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。&
4.运用中的电气设备指什么？&
    答：所谓运用中的电气设备，系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。&
5.什么是装置违章？&
    答：装置违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求，不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态。&
6.进行倒闸操作的依据是什么？&
    答：1）值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令；2）事先审核合格的操作票。&
7.什么是管理违章？&
    答：管理违章是指各级领导、管理人员不履行岗位安全职责，不落实安全管理要求，不执行安全规章制度等的各种不安全作为。&
8.一个电气连接部分是指什么？&
    答：所谓一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。&
9.哪些信号、仪表，如果指示有电，则禁止在设备上工作。&
    答：表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，如果指示有电，则禁止在设备上工作。&
10.检修六氟化硫电气设备工作结束后，检修人员应做些什么？&
    答：检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具清洗干净。&
11.加挂的机械锁有何管理要求？&
    答：机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙要编号并妥善保管。&
12.装设接地线时，对接地线的连接质量有何要求？&
    答：装设接地线时必须接触良好，连接应可靠。&
#