# 科领抠像拍照系统使用说明

联系手机: 18995652243(周工）

联系QQ: 2744143383

宣传网址: <http://www.whkleader.com/h-pd-115-0_498_4_-1.html>

调试教程:<http://www.whkleader.com/h-pd-j-137-2.html>

试用版和正式版本的区别:

试用版本没有二维码的功能,背景只支持图片而不支持视频背景

所需硬件

佳能相机或者罗技摄像头

绿色背景幕布

柔光灯(选配),本系统抠像性能优越，只要光线基本均匀即可实现完美抠像

按钮触发方法

1 支持隔空手势触发

2 支持鼠标触发


摄像头采集画面架设方法



注意 人像一定要在按钮的下方，否则会误触发

如何设定自定义背景


找到libh文件夹



发现配置文件和jpg文件是一一对应的,每一个jpg都需要一个配置文件,直接复制即可


如果需要增加一张,新增06.jpg即可，注意要增加06.ini从任意一个配置文件复制即可,如果只要1张,把01.jpg换掉哦，其他删掉即可,如果是背景视频播放还需要对应mp4文件

触发方式设置(按F1打开设置窗口)





不勾选隔空触就是鼠标模式

保存路径设置,默认在pic文件夹



二维码设置







这里可以开启和关闭二维码

其他说明F1 系统设置菜单

抠像参数

阈值 抠像程度

羽化 边缘透明度

白极限 扣绿时主要用来排除黄色。

黑极限 可以不调

边缘色 可以消除照片边缘上的颜色沁染;

隔空触摸 开打后，在背景抠像干净的情况下， 可以隔空用手触摸按钮操作。

保存照片位置和拍照倒计时时间设置。

打印纸选择 在打印里设置纸张类型，在这里选择类型，比如纸张大小A6等。

满纸打印 对照片进行裁剪适应打印纸。

esc 退出软件

目录说明

libh

里面放jpg为背景 ，图片大小为1920x1080dpi，或者为所用屏幕分辨率的2倍大小。

ini 保存了背景对应的参数

pic 是默认保存照片的位置

注意事项：

1.连接上数码相机（佳能EOS单反500D或者550D，600D），将相机拍照档位放到“P”档，开机，

电脑将发现数码相机信息，点确定。相机放到距离地面1.2米左右的距离，相机横放，相机内不需要插存储卡。

Win7系统下运行程序，有些机子需要以管理员身份运行，或者取消权限。

2.将软件movePai文件夹，复制到电脑d盘，发送安装movepai.exe到桌面，或者放到系统的启动目录里，让软件开机自动启动。