    “NSW网络连接视频教程”中，方式二通过使用计算机名访问并建立网络连接的方式，
由于涉及到计算机名与IP地址的转换问题，在个别计算机上不能很好的实现。（可能的原
因包括系统网络协议是否安装正确、是否设置正确、路由器设置的影响、网络防火墙的设
置、其他第三方涉及网络的安全软件的设置等）

    具体表现如下：
    1）假设计算机名为“dell-705250791c”，通过执行系统指令 Ping dell-705250791c
       不能获得正确的IP地址。
    2）通过计算机名访问，NSW网络屏幕监视管理端提示用户状态为“等待监视”或“等
       待录像”但是一直处于等待状态不能正常监视。

    基于以上原因，建议您采用方式一“局域网管理，各计算机指定固定内网IP”或者采
用方式三选配“反向连接模块”。

    另外，您在指定DNS服务器时可以不使用视频中的202.99.96.68,202.99.104.68，也可
以根据路由器设置页面中“运行状态”->“WAN口状态”中“DNS 服务器”地址设置（查看
方法具体视不同路由器而定）。