# 前言

软件屋邮箱批量验证工具是一款能够判断邮箱有效性的工具，进一步将是一款邮件群发收件箱有清洗工具，能够自动挑选出各类邮件箱中的有效邮箱邮箱，是提高邮件群发准确率，降低邮件群发成本的必备工具。

# 软件使用前说明

## 软件验证接口的选择

如果您的邮箱数据是通过官网采集邮箱工具或者其他方式采集或者通过某种方式取得，并不是用户自行在您的官网订阅的数据，同时您的数据量非常大，每日要求验证10万以上的数据，建议您选择通用接口（速度快，邮局多），有效准确率通常保持在70%以上。

注：**通用接口支持邮局**@163，@126，@qq等国内常规邮局和基本半数以上的国内、国外企业邮局。

建议查询速度：每2秒4个

如果您的邮箱数据是自己的会员数据，这样每个邮箱的数据都是非常重要，建议你使用精确接口慢慢查，精确接口能保证90%以上的有效准确率。

注：**精确接口支持邮局**@qq,@vip.qq,@163，@126，@yeah，@vip163，@vip126，@sina（.com,.cn.com.cn）,@sohu,@139,@msn,@outlook,@gmail,@hotmail,@yahoo

建议查询速度：每2秒1个（精确接口查询过快会被重置链接）

## IP更换与代理IP

验证邮箱地址不能避免更换IP，准备相应的环境是必要的选择

**推荐：**能够使用宽带拨号上网（ADSL）环境的独立网络，电信最佳，联通、移动亦可

**标准**：不能满足上述情况的用户可以到淘宝购买支持adsl换IP的vps，通过远程桌面操作软件。

**不建议**：代理IP，软件内置有代理ip访问机制，但是在实际使用后发现各类免费或者付费的代理ip不是很稳定，软件已经做了做好的优化，使用代理IP时检验邮箱的实际有效性准确率约只有50%，请慎重选择。

**无奈选择**：有些用户没有上述的环境，例如使用校园网，公司网，有不想花钱买vps的用户，您就把软件的换IP功能关闭，降低验证速度，慢慢验证，验证企业邮局效果还是有些的。

## 运行环境建议


1、系统最好是win7旗舰版或者xp sp3版本，其他部分系统软件运行时会出现一些问题，一般不影响功能

2、需要安装Net4.0运行环境，下载地址可在百度寻找

# 基本使用

## 解压运行

下载软件包，在独立目录解压直接运行



## 公告显示

软件运行之后，会显示公告信息，15秒显示，建议定期查看,




## 升级更新（非升级时不启用）

当出现升级提示时




点击更新，软件会自动启动更新程序，同时在下拉列表中选择最后一项，邮箱地址有效性验证工具



点击更新

等待软件自动更新完毕，然后点击启动



## 导入数据

模式一：

纯邮箱直接导入，每行一个，文件类型是txt文件或者csv文件




这种情况下点击纯邮箱导入按钮



模式二：

带字段数据邮箱验证

格式 邮箱|数据，一行一个，可以是txt或者csv文件



选择导入邮箱带数据按钮导入




### 模式三：

恢复现场数据，选择 恢复现场按钮



## 导入优先选择

之后会出现导入优先选择，根据您的实际需求选择相应选项



例如 QQ优先，会将所有的qq邮箱整理至数据的最前端导入完成


## 去除/保留-备份/恢复



注\*点击去除/保留按钮之前要点击数据“备份”，以便操作失误可以点击“恢复”按钮重新操作。

去除/保留这个按钮是为方便客户整理采集邮箱数据设置，可以选择下拉框，亦可以手动输入，软件将自动去除/保留包含相关关键词的邮箱

## 软件设置：



ADSL设置，如果您的环境不支持ADSL上网，请直接禁用

按照提示输入帐号，密码，

断开前等待：表示软件在启用按次数查询功能时，达到最大次数设置的情况时，等待设置的时间后断开网络，以便正在验证线程完成验证工作。

断开等待：表示软件断开网络后等待多少时间开始链接网络，这个时间如果太短，您的服务商可能不会给您更换ip，太长，则会影响您的验证速度，请合理设置

链接后等待：网络开始链接后多少

延迟设置，请根据您的网络情况自行设置


最大次数，最多查询多少次更换IP

DNS设置：部分VPS无法自动获得DNS服务器IP，导致通用接口无法验证，此时勾上并输入dns的IP地址就可以解决

### 强制：

表示即使软件默认当前是非adsl环境也进行更换（有线、无线网卡同用的用户要选）

## 接口选择




通用接口（速度快，邮局多），适合企业邮局验证，qq验证和网易验证，速度在10W每天以上，支持邮局的准确率在70%左右，邮局是否支持需要试用测试

精确接口（http模拟登录，准确高）:专为国内邮局验证开发，支持@qq,@vip.qq,@163，@126，


@yeah，@vip163，@vip126，@sina（.com,.cn.com.cn）,@sohu,@139,@msn,@outlook,@gmail,

@hotmail，其余邮局只能选择通用接口


## 代理IP



导入代理ip格式 –IP：端口




导入之后点击全部检查，点击上启用代理IP的勾选项



完成检查之后点击删除无效（必须）




当有效项全部有效时可以使用



## 开始验证


点击开始验证按钮开始验证




验证期间可以点击暂停或者停止结束工作

### 显示

每页显示100条，可以通过前页，后页，首页，尾页或者输入页码转到相关页



实时显示，打上勾的选项表示或显示在浏览框就能实时显示




## 导出：

验证完成后，点击停止，然后导出数据

C:\Users\sxyjj\AppData\Roaming\Tencent\Users\704840871\QQ\WinTemp\RichOle\XLE{K17%AP%SN74[EQBR[RX.jpg

选择导出类型，将导出栏目选择显示的所有数据




现场保存

软件本次验证无法完成，或者转移电脑，保存运行现场，以便下一次再次继续验证

C:\Users\sxyjj\AppData\Roaming\Tencent\Users\704840871\QQ\WinTemp\RichOle\09NACXKU{67PFA83H4~KL9G.jpg

# 返回码说明



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 返回码 | 具体内容 | 有效性判断 |
| 0 | 存在 | 存在 |
| 1，21 | 创建连接失败 | 可能存在 |
| 2，22 | 链接邮局失败 | 拒绝验证 |
| 3，23 | 拒绝访问 | 可能存在 |
| 4 | 服务器拒绝（IP） | 可能存在 |
| 5 | 服务器拒绝验证 | 可能存在 |
| 6，24 | 邮箱不存在 | 不存在 |
| 7，25 | 未知错误 | 可能存在 |
| 10 | 邮局MX不存在 | 不存在 |
| 11 | HTTP访问拒绝链接 | 可能存在 |
| 12 | HTTP访问不存在 | 不存在 |
| 13 | HTTP访问未知错误 | 可能存在 |
| 14 | HTTP访问不可查询 | 不存在 |