**施工用风价格计算书**

施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组(台)时总费用和组(台)时总有效供风量计算。

风价计算公式：

**1、自设水泵供冷却水**

**2、循环冷却水**

式中，K－能量利用系数,取0.70～0.85；供风损耗率取 6%～10%；单位循环冷却水费 0.007 元/m3；供风设施维修摊销费 0.004～0.005 元/m3。

本工程采用lqfs。