hack1:		STP X25, X26, [SP,#-0x90]	
			STP X27, X28, [SP,#-0x80]	
			STP X29, X30, [SP,#-0x70]	
mod:		add x25, 	{target}
			ldr x26,[x25]	
			mov x29, (data_end - data_start)/16
			adrp x27, (data_start & 0xFFFFFFFF000) 
			add x27,x27, (data_start & 0xFFF)
			bl	findslot
			LDP X25, X26, [SP,#-0x90]	
			LDP X27, X28, [SP,#-0x80]	
			LDP X29, X30, [SP,#-0x70]	
original:	{original}	
Return:		b code1+4
findslot:		ldr x28,  [X27]
			CBZ X28, Saveptr
			cmp x28,x25
			B.EQ Saveptr
			ADD X27,X27,#0x10
			SUB x29,x29,#1
			CBNZ X29, findslot
			b Done
Saveptr:		STP X25,X26, [X27]
Done:			ret