1、此软件为UDP和TCP控制端测试工具，播放器同时支持UDP和TCP控制播放。
   
2、通讯IP和端口：在视频播放端目录下 config.xml 中设置
   默认UDP端口：9912
   默认TCP端口：9913

3、指令集：
    播放：   [MSG]CC:1[/MSG]
    暂停：   [MSG]CC:2[/MSG]
    停止：   [MSG]CC:3[/MSG]
    音量减： [MSG]CC:6[/MSG]
    音量加： [MSG]CC:7[/MSG]
    静音：   [MSG]CC:8[/MSG]
    播放第1个视频：  [MSG]VIDEO:1[/MSG]
    播放第2个视频：  [MSG]VIDEO:2[/MSG]
    播放第3个视频：  [MSG]VIDEO:3[/MSG]
    播放第n个视频：  [MSG]VIDEO:n[/MSG]