
在安装网灵视频监控受控端程序之前，请务必阅读以下步骤，按先后顺序进行操作：

（1）如果电脑上的DVR监控软件（视频预览或视频墙）正在运行，先退出它
（2）安装网灵视频监控受控端程序(v_skd_setup.exe)，安装完之后会自动开始运行
（3）重新启动DVR监控软件
（4）让DVR监控软件窗口显示在最上层（可能是全屏显示），按热键 Ctrl + Alt + V，弹出网灵受控端的视频区域设置窗口
（5）如果在视频区域设置窗口中看到静止的监控图像，则使用“普通截屏模式”，直接跳到第（7）步
（6）如果在视频区域设置窗口中看到动态的监控图像，或者看不到监控图像，而只能看到绿色、粉红色或黑色的区块，则选择“硬件加速模式”，这时便可以看到监控图像
（7）到这一步时，在视频区域设置窗口中已能看到监控图像，用鼠标选取每一路监控图像的视频区域，即一个一个长方形，每个区域的长宽都是相同的
（8）视频区域全部选好后，记得点“确定”保存

这8个步骤进行之后，受控端的设置就完成了。
您再在其它电脑或手机上安装相应的控制端程序，即可随时随地远程查看到受控端的每一路监控图像。

--------------------------------------------------------------
如果您还有不明白的问题，请咨询【网灵科技】客服人员：
QQ：478046502
电话：0731-84467552
--------------------------------------------------------------
