钱箱,IC卡接口修改如下：
[Print]
打印接口=LPT1  （修改此处的LPT1，改成钱箱所接打印机的接口类型）--支持LPT1~LPT8
[IC]
IC接口=0 （修改此处的IC接口，改成IC卡读写设备的接口类型）
[SYS_YXMS]
系统运行模式=S(修改此处 S 为服务器模式<后台\CSV\前台一次性创建数据库>，C为客户端模式<仅能连接数据库>，CS为客户端服务器模式<后台\前台创建数据库，同时CSV也需要创建一个数据库>

