                       
                          祝贺您已经安装了土地整理规划设计软件 GLand V9.0!    

如果您在安装或使用中有什么问题，您可以通过电话、E-mail、传真等方式与本公司联系。

对于软件的使用，建议先参看以下的模块功能使用简介！相信会对你的正确使用有所帮助。 


杭州阵列科技有限公司 
销售热线: 0571-85596226
技术热线：13758284837
技术支持QQ:1473084824
官方网站: http://www.htcad.com.cn/gland.htm
演示下载: http://www.htcad.com.cn/Glanddemo.htm


一款基于AutoCAD2000~2012平台针对田块设计计算、格田设计计算的土地整理规划设计软件。采用先进的计算模型，
适合各种复杂地形情况，使得计算过程更智能，计算结果更准确，化繁复为简单；软件具有良好的交互性，界面友好，
贴近设计人员的设计思路，能够在最短的时间内计算出土方量，具有高度的智能化、自动化的特征。可以对农渠、
农沟、生产路、田间道等进行从东到西，从南到北进行编号,对田块、格田进行编号批量整理。适用于土地整理规划
设计项目、标准粮田建设、新农村农田建设、农田复垦改造等领域。 
 





功能介绍： 

1. 地形的输入输出及处理 
A． 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件，系统具有适应未知格式图形的机制； 
B． 提供智能的等高线.高程数据转换功能，可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图； 
C． 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理，自动把有问题的数据（一般是制图不规范操作产生的）隔离起来，以免它干扰后续处理； 
D． 可以把高程信息输出到电子高程数据文件； 
E． 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图； 
F． 可以模拟任意边界的场地数字地面（高程）模型——DTM(DEM)； 

2. 沟、渠、路、林 
A． 智能绘制沟、渠、路、林，自动分层，对应线型； 
B． 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林； 
C．可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块（格田）； 

3. 田块（格田）划分 
A． 可以在图形中设置任意数量的田块（格田）； 
B． 每一个田块（格田）可以有任意形状的边界； 
C．田块（格田）可以嵌套.交叉.包含，形成各种各样的孤岛； 
D．田块（格田）可以分组； 

4. 土地整理 
A． 以一个工区（格田或田块）为一个计算单元； 
B．可以通过多种参考值（平均值、加权平均值、土方平衡值）来比较、优化；确定合理的设计标高， 
C． 可以切换计算模型，并提供文字说明方便撰写方案说明； 
D． 自动绘制格田明细表； 

5. 土方调配 
A． 根据运距最短及总运量最小的原则，自动调配各区块方量； 
B． 计算范围可以任意指定，计算过程可以多次反复，相关图形数据自动调整； 
C． 可绘制任意断面的平土剖面图，直观地比较平土前后地形的变化； 
D． 自动生成土方调配图及制表； 

6. 各类参数设置 



A、 散点法 

根据各项目片现状地形，确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏，但变化较均匀，不太复杂。所以采用散点法计算土方工程量。

过程是：确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下：

1、确定田面设计高程H：（考虑挖填土方尽可能平衡，可参考田面平均高程Ha）

Ha=(H1+H2+...+Hn)/n
式中：Ha为田面平均高程 (m)；
H1、H2...Hn为各测点高程 (m)；
n为高程点个数。

2、计算挖填平均深度： 

填方区平均填高：ht=H-∑Ht/L
挖方区平均挖深：hw=∑Hw/m-H
式中：L为测点高程小于H的测点数；
m为测点高程大于H的测点数；
Ht为高程小于H的各测点高程(m)；
Hw为高程大于H的各测点高程(m)。 

3、挖填方面积计算： 

填方面积：At=Aa×ht/(ht+hw)
挖方面积：Aw=Aa×hw/(ht+hw)
式中：Aa为田块总面积。 

4、挖填土方量计算 

填方量：Vt=At×ht
挖方量：Vw=Aw×hw

5、（表土剥离）种植土土方量计算

需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度，填方区剥离、回填起止高度  

例如：本项目表土厚度以15cm计，挖方区，挖方深度小于10cm的，不进行表土剥离；填方区，填方深度小于40cm的不进行表土剥离；根据相应的挖填面积之和乘以种植土层30cm（剥离15cm层加上回填层15cm）。 


第四步：土地平整土方量合计 

各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和，即为土地平整土方量。
 
　

B、 散点法（面积加权） 

首先根据各个格田现状高程点，初步拟定各格田设计高程，再按各现状高程点控制面积的权重，计算各格田的挖方、填方，然后根据挖方量最小和农田水利工程设计相结合的原则确定格田设计高程，对设计高程进行修正，修正后重新计算各格田土方量，汇总得田块的总土方量。 

具体计算方法如下：

1）确定各田块的面积。

根据沟渠路布局划分田块，以两条相邻的农沟、田埂、田间道（斗沟、或斗渠）所围成的一个区域为一个田块。从1:2000地形图上直接量出各田块面积。

2）确定田块设计高程。

根据各个田块现状高程点，按照与灌排工程设计相结合、使平整土方量最小，同时考虑到耕地本身的排涝要求，挖高填低，适当垫高地势较低处耕地，据此初步拟定各田块设计高程。然后进行土方试算，直至设计的田面高程满足项目区土方平衡要求，也满足田块土方回填量要求。

3）计算各田块土方。

根据测得的地形图上的现状高程点，通过面积加权平均的方法计算土方量。
计算公式如下： 

① 田块挖方：                    
② 田块填方：              

式中：Hj——j田块的设计高程（m）； 

hi——田块现状高程点i的高程（m）； 

mj——j田块中，整理区面积所占的比例； 

ni——田块中需要进行挖填方区域高程点i在田块面积中所占的比重； 

Aj——j田块的总面积； 

k ——田块中需要进行挖填方区域现状高程点的个数； 

i ——田块现状高程点 

j ——田块名。  

4）种植土土方量计算（表土剥离）

需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度，填方区剥离、回填起止高度
例如：本项目表土厚度以15cm计，挖方区，挖方深度小于10cm的，不进行表土剥离；填方区，填方深度小于40cm的不进行表土剥离；根据相应的挖填面积之和乘以种植土层30cm（剥离15cm层加上回填层15cm）。

5）土地平整土方量合计
各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和，即为土地平整土方量。
 




 

 
   								

  