使用打印机驱动程序 / 对于Windows

# 使用EPSON Status Monitor 3监视您的打印机

> EPSON Status Monitor 3
> 访问EPSON Status Monitor 3
> 获取打印状态详细信息
> 使用作业管理功能
> 设置监视参数
> 状态报警窗口
> 停止监视
> 选择要监视的打印机 (仅对EPL-6200)

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3是一个应用工具程序，可以监视您的打印机并提供关于打印机当前状态的信息。例如，可通过此应用工具提供剩余碳粉量。如果发生打印错误，该应用工具将提供描述错误的信息。从打印机驱动程序中访问EPSON Status Monitor 3。

[回到顶部]

## 访问EPSON Status Monitor 3

您可以通过任何应用程序或Windows操作系统访问EPSON Status Monitor 3。

- 当出现错误时，EPSON Status Monitor 3将自动出现。

- 要通过应用程序访问EPSON Status Monitor 3，请单击文件菜单上的打印或页面设置命令，单击属性，然后单击应用工具菜单，接着单击EPSON Status Monitor 3 图标可启动EPSON Status Monitor 3应用工具。

- 要通过Windows访问EPSON Status Monitor 3，请单击开始，指向设置，然后单击打印机。 再右击EPL-6200/EPL-6200L 高级图标，并单击属性(在Windows Me, 98, 或95中), 打印参数(在Windows XP或2000中)或文档默认值(在Windows NT 4.0中)。
  然后单击应用工具菜单，接着单击EPSON Status Monitor 3 图标可启动EPSON Status Monitor 3应用工具。

|  | 注意：

这是一个EPL-6200的屏幕。EPL-6200L的屏幕稍有不同。

|  | 注意： (仅对EPL-6200)

不要清除监视打印状态复选框。如果清除此复选框，发生错误时就不会再出现可以通知您错误的状态报警窗口，并且打印机将不能从一些错误中恢复。

[回到顶部]

## 获取打印状态详细信息

您可使用EPSON Status Monitor 3对话框监视打印机状态并获取有关耗材的信息。

> EPL-6200

> EPL-6200L

1. | 图标/信息： | 显示打印机状态。
2. | 打印机图像： | 左上角的打印机图像以图形来显示打印机状态。
3. | 文本框： | 打印机图像旁边的文本框显示打印机的当前状态。如果出现问题，文本框中会显示最有可能解决问题的办法。
4. | 取消打印按键 (仅对EPL-6200L)： | 单击该按钮来取消打印机正在打印的当前打印作业。
5. | 关闭按钮： | 关闭对话框。
6. | 打印纸 (EPL-6200)： | 显示打印纸尺寸、打印纸类型和打印纸的剩余量。仅当安装了选件时才会显示选件信息。
| 打印纸(EPL-6200L)： | 显示打印纸尺寸。
7. | 碳粉： | 指示碳粉的剩余量。 如果碳粉量低或用尽，碳粉图标闪烁。
8. | 成像部件： | 指示成像部件的剩余使用寿命。

[回到顶部]

## 使用作业管理功能

在EPSON Status Monitor 3对话框中，您可在任务菜单信息中获取打印任务信息。

要显示任务信息菜单，在监视参数选择对话框上选择显示任务信息复选框。 (详细信息参见 设置监视参数 )然后在EPSON Status Monitor 3对话框中单击任务信息栏。

1. | 状态 | 等待：正等待的打印任务。 打印：打印当前的打印任务。 完成：仅显示已经完成打印的任务。 删除：仅显示已经取消的打印的任务。
2. | 任务名： | 显示用户打印作业文件名称。其他用户打印作业显示为--------。
3. | 刷新按钮： | 单击此按钮刷新此菜单信息。
4. | 取消任务按键： | 选择一个打印作业并单击此按键取消选择的打印作业。

#### 打印完成时选择通知

当选择了打印完成时通知复选框，就可以使用打印完成时通知的功能。

要使用此功能，单击在EPSON Status Monitor 3对话框作业信息菜单的打印作业列表中指定的打印作业。当目标作业打印完成时，打印完成时通知对话框出现。

| 注意：

如果取消了目标作业，打印完成时通知对话框不出现。

[回到顶部]

## 设置监视参数

要进行特定的监视设置，请在打印机驱动程序的应用工具菜单中单击监视参数。出现监视选项对话框。

> EPL-6200

> EPL-6200L

对话框中出现下列设置和按钮：

1. | 选择通知： | 使用此区域中的复选框可选择希望获得通知的错误类型。
| 注意： (仅对EPL-6200L)
您可以为耗材选择一天一次。 一天一次：当出现一条信息，它一天显示一次直到得到解决。
2. | 默认按钮： | 恢复默认设置。
3. | 选择快捷图标： | 要使用快捷图标，请选中快捷图标复选框，然后选择一个图标。选定的图标会出现在任务栏的右端 。一旦快捷图标出现在任务栏中，您可以双击它打开Status Monitor 3对话框。或者，右击快捷图标并选择监视参数打开监视参数对话框，并选择EPSON EPL-6200高级打开EPSON Status Monitor 3对话框。
4. | 允许监视共享打印机复选框： | 要监视共享打印机，请选中此复选框。需要在服务器上进行这一设置。
5. | 更多设置按钮 (仅对EPL-6200L)： | 允许您更改更多设置。
| 注意：
如果更改设置，更改的设置将应用到有相同用户接口的所有打印机。
6. | 确定按钮： | 保存新更改。
7. | 取消按钮： | 取消任何更改。
8. | 帮助按钮： | 打开监视选项对话框的用户帮助。
9. | 显示作业信息复选框 (仅对EPL-6200) | 如果想显示关于打印作业的信息，选择此复选框。
10. | 打印作业完成后通知复选框 (仅对EPL-6200) | 如果想在一个打印作业完成时EPSON Status Monitor 3通知您，选择此复选框。

#### 更多设置 (仅对EPL-6200L)

您可以越过路由器或使用SMB通信协议来监视Windows共享打印机。

| 注意：

这是 Windows XP/2000的屏幕。

1. | 使用SMB通信： | 如果在通信复选框中选择使用SMB，您可以使用Winsock1.1和SMB进行监视。如果您没有选中它，您仅可以使用Winsock1.1进行监视。
2. | 越过路由器监视： | 在Windows XP/2000中，如果选择越过路由器进行监视复选框，可以越过路由器监视Windows中共享的打印机。

[回到顶部]

## 状态报警窗口

当产生错误时，状态报警窗口自动出现。该窗口显示发生的错误类型并提供可能的解决办法。一旦问题解决，该窗口就会自动关闭。

当产生错误时，状态报警窗口自动打开。当在监视参数对话框设置不通知该错误，窗口不会打开。

> EPL-6200

> EPL-6200L

如果希望查看有关打印机耗材的信息，请单击耗材。如果单击了此按钮，即使在问题解决后，状态报警窗口也不会消失。要关闭此对话框，需要单击关闭。

[回到顶部]

## 停止监视

如果您根本不需要监视打印机，可以通过在打印机驱动程序的应用工具菜单(EPL-6200)，或扩展设置对话框(EPL-6200L)中清除监视打印状态复选框来停止监视打印状态。

| 注意：

EPL-6200的监视打印状态复选框显示在文档默认值的应用工具菜单中（在Windows NT 4.0中），或在打印参数的应用工具菜单中（在Windows XP或2000中）

通过单击在打印机驱动程序应用工具菜单的EPSON Status Monitor 3图标，可以查看当前打印机状态。

[回到顶部]

## 选择要监视的打印机 (仅对EPL-6200)

您可以使用“监视打印机”应用工具，更改EPSON Status Monitor 3将要监视的打印机机型。安装EPSON Status Monitor 3同时，也安装了此应用工具。通常，不必更改设置。当您由于某些原因想更改设置时，请使用此应用工具。

| 单击开始, 指向程序, 指向EPSON 打印机, 然后单击监视的打印机。

| 清除不想监视的打印机的复选框。

| 单击确定。

[回到顶部]

上一节 | 下一节