安装与维护 / 安装和卸下选件（只适用EPL-6200）

# 500页送纸盒部件A4

> 安装选件500页底部送纸盒部件A4
> 卸下500页底部送纸盒部件A4

500页底部送纸盒部件A4通用让您可以使用除通用送纸器之外的第二种打印纸来源。本节描述如何安装和卸下送纸盒。

## 安装选件500页底部送纸盒部件A4

请按下述步骤安装选件500页底部送纸盒部件A4：

| 关闭打印机电源。

| 将打印机电源线从插座中拔出，然后从打印机上拔下。

| 从接口连接器上拔下所有接口电缆。

| 打开500页送纸盒部件A4通用包装并卸下所有保护材料。

| 确保打印机和送纸盒的正面朝同一方向。抬起打印机并将打印机底部的插孔对准纸盒上的插销，然后放下打印机直到牢固地固定在送纸盒上。

| 取下送纸盒盖，然后按下送纸盒中的金属板，直到其锁定到位。再把送纸盒插入纸盒选件中。

| 装回送纸盒盖。

| 重新连接所有已拔下的接口电缆。

| 在将电源线插入打印机和插座之前，确保打印机电源开关已关闭。

| 打开打印机电源。

要确认500页送纸盒部件A4通用是否安装正确，请打印一张状态页。请参见 打印状态页以便打印一张状态页。

要使用500页底部送纸盒A4通用作为打印纸来源，请确保在打印机驱动程序中选择了底部送纸盒或在远程控制面板应用工具中选择了底部送纸盒作为打印纸来源。

| 注意：

如果计算机运行在Windows Me, 98, 95, XP, 2000,或NT 4.O,您也可以通过检查打印机驱动程序的选项设置菜单中显示的信息来确认500页送纸盒部件A4通用是否安装正确。

[回到顶部]

## 卸下500页底部送纸盒部件A4

要卸下500页底部送纸盒部件A4，请逆序执行安装步骤。

[回到顶部]

上一节 | 下一节