感谢购买EPSON打印机。此文档包含有您的新打印机的有关事项。

------------------------------------------------------------------------------------------
用于 Microsoft(R) Windows(R) 95/98/Me, Windows NT(R) 4.0, Windows(R) 2000 和
Windows(R) XP 的EPSON EPL 系列打印机驱动程序 README 文件
------------------------------------------------------------------------------------------

[目录]
1. 简介
2. 重要版权信息
3. 安装注意事项
4. 打印注意事项

------------------------------------------------------------------------------------------

1. 简介

此文档包含有关在Windows里打印应该知道的信息。

2. 重要版权信息

此应用软件 - EPSON EPL 系列打印机驱动程序，以 " AS IS " 方式提供。
在特定要求下对驱动程序的转让和/或修正本公司不予提供。

此软件可免费拷贝和分发给 EPSON 打印机的用户。
所有磁盘上的文件在拷贝时不能修改，包括专利标志和注意事项。
所有组件必须同时分发。此软件不能为商业用途而分发。

Copyright (c) 2002 SEIKO EPSON CORPORATION

3. 安装注意事项

不管哪个操作系统，运行setup.exe。
请确认：
*在安装打印机驱动程序前，关闭所有其它应用程序和打印作业。
*当安装时出现提示：“保存现有驱动程序”或“替换现有驱动程序”时，请选择替换。

4. 打印注意事项

1) 一般

<1> EPL-6200L的打印结果可能与其它EPSON EPL系列打印机产生的结果不一样。
<2> 当没有选择[工具]菜单的[监视打印状态]复选框时，一些错误不会被发现。

2) 在应用程序中设置驱动程序

在有些应用程序中打印设置可能无效。
从这些应用程序中设置打印环境可能在打印时无效。
如使用那些不支持打印设置的应用程序，请在控制面板中设置驱动程序的打印环境后打印。

3) 缩放选项打印

在缩放选项模式下，原稿的边角可能打印不到。
请确认当在这些模式下打印时，在左，右，上，下边有足够的空间。

4) 分页

在一些操作系统环境下分页可能不正常。

5) Windows ME/98/95用户

如果EMF被使用在假脱机打印的数据格式中，在打印时，访问打印机驱动可能会花费一部分时间。
在这样的情况下应使用为假脱机打印的默认数据类型RAW。

------------------------------------------------------------------------------------------

Microsoft 和 Windows 是Microsoft公司在美国和其它国家的注册商标，
此文档中的产品和公司名称是相应的所有者的商标。

******************************************************************************************

此 README 文件包含关于这台 EPSON 打印机的最新信息。
                                                          2002-12-19
---------------------------------------------------------------------
1. 一般性问题的解决方法

1-1. 如果如果无法监视共享打印机，检查以下设置：
	
     *确认在电脑上安装了打印机驱动程序。并设置打印机为共享打印机。此外，确认在监视参数对话框中选择了“允许监视共享打印机”。
     *(Windows Me/98/95) 在服务器上，打开控制面板中的“网络”图标，确认安装了“Microsoft 网络上的文件与打印机共享”组件。然后，检查服务器和客户端，确认安装了“IPX/SPX-兼容协议”或“TCP/IP协议”。

1-2. 无法通过路由器监视共享打印机的局限性。

在Windows Me/98/95/NT4.0中，不能通过路由器监视共享打印机。
在Windows XP/2000中，如果您通过参数监视对话框访问“更多设置”对话框，并选择“通过路由器监视”，您就可以通过路由器监视共享打印机，

1-3. 在Windows 95环境中，如果从休眠状态中恢复后无法监视网络打印机，请按照如下步骤操作：

关闭打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3，然后重新启动状态监视。有关状态监视的信息，请参考打印机参考指南。

1-4. 要确保正确地操作，在计算机设置中必需输入计算机的名称。确认名称中没有无效字符。若您的计算机已设为共享或在网络中，确认计算机名称是唯一的。要得到设置计算机名称的信息，请参见系统文档。

1-5. 某些情况下，当打印队列中同时有来自于两个或更多计算机的多个打印作业时，不显示警告信息。

2. Windows XP/2000/NT 环境中的解决问题方法

2-1. 从多用户 Windows XP/2000/NT 环境中卸载 EPSON Status Monitor 3时，首先从全部客户端删除快捷键图标。您可以通过在监视参数对话框清除快捷键图标复选框来删除快捷键图标。

----------------------------------------------------------------------------

附注：内文所提及的各公司与产品均分属各相关公司的商标或注册商标。

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

结束




