**ADB控制台使用说明**

功能拓展：

1：调用ADB指令连接安卓设备，执行操作功能

2：调用scrcpy投屏安卓设备，可以在投屏窗口操作设备功能，可以拖拽安装APP

一：连接设备(2种连接方式)

当USB连接设备时，点击【刷新】按钮获取设备ID,连接成功后在选项框内，显示设备ID

设备支持adb wifi调试，可输入设备IP+端口，点击【连接】



二：投屏设备

在设备列表选项框选择需要操作的设备ID,点击【投屏】，弹出提示选择


选择是：投屏后，设备屏幕关闭显示“处于黑屏状态，断开连接后设备恢复显示”

选择否：投屏后，设备屏幕正常显示

选择取消：将不投屏



投屏后，可以在投屏窗口用鼠标操控设备界面及功能，（电脑支持触摸，可以触摸操控），支持拖拽本地APK文件到投屏窗口自动安装




三：安装APP(此安装支持卸载，安装路径：/data/app)



三：查询已安装应用列表

点击【获取已安装应用】，读取系统应用列表，标识为“是”，建议不要随便卸载，可能引起系统重启不开机现象



四：本地上传文件到设备存储空间，如上传到system空间，在app安装界面点击【解锁系统分区】，解锁成功后方可上传，否则提示无权限操作此目录



五：查询设备存储目录所有文件（文件夹+文件）

选中文件，右击可以支持更多功能




六：将设备自带存储目录下文件替换sysetem/app/目录下文件（先解锁分区，已经解锁无需操作）

此功能是移动文件，将自带存储目录下的APK文件移到sysetem/app/目录下

说明：命名文件为空时，保存文件名已上传文件名称命名



移到完成后记得查看sysetem/app/目录下文件权限



权限为rw-r-r 表：0644


可以在权限分析核对对应权限功能



七：修改sysetem/app/目录下文件权限

点击【设置文件权限】，在命令窗口把“例子”文件名修改成你要修改的APK或者文件名名称

说明：文件名需要区分大小写



其它功能，靠大家自己慢慢摸索，ADB指令集已经集成了很多常用的指令

WX:tf03220214