////////////////////////////////////////
//流媒体核心服务器，Aoku Media Server
// 开发者：北京北极星通信息技术有限公司
// 网址：www.avpk.cn
// 版本：V4.0 build2015-12-09
/////////////////////////////////////////
//本版本为免费版本，只限个人非商业用途，若需要商业用途请于开发商联系
//免费版为永久免费版，支持全部协议，支持转协议，支持1个直播频道，5个并发用户接入。
//欢迎拷贝传播
/////////////////////////////////////////

奥酷流媒体服务系统，英文名称:Aoku Media Server【简称AMS】是北极星通公司出品的一套基于ip网络的音视频解决方案。提供基于多种主流媒体协议的直播、时移、录播、插播、虚拟播出、转协议、转码、点播等服务，可方便嵌入到各种类型的CMS网站系统，资源管理系统，OA系统中。

AMS采用C++开发，Windows平台上采用高效的IOCP模型，Linux平台上采用高性能的Epoll模型，使得单台服务器轻松支持2000个以上的并发用户访问，跨平台的设计使得AMS能够运行在Windows，Linux，Android等系统中，也能够运行在嵌入式的arm-linux中，定制版的ams可以运行在任何录播主机，视频会议主机，路由器中，方便用户做二次开发及嵌入应用。

AMS4.0新功能如下：

1、增加HTTP渐进下载方式对FLV点播的支持，支持暂停，拖拽，点播预加载，由于采用了AMS解析flv文件实现支持，故无论Flv文件是否有索引，都可以直接进行点播，增加了使用范围。
2、增加对MP4的rtmp及http渐进下载方式点播支持，只需要把mp4文件放到点播目录中，即可点播，支持暂停，拖拽，点播预加载；
3、改进了转码转协议插件的运行方式，若该插件与AMS在同一主机上，就会随AMS一起启动和退出，用户新建直播频道时，可直接添加拉各种协议的网络流；
4、由于自带了转码插件，可轻松在后台实现对直播频道进行二次编码，发布多个子码流，满足多终端观看；
5、采用PHP方式实现对AMS进行管理，自带Apache和php的支持环境，方便管理及视频直播和点播节目的引用。
6、更新了AMS自带的后台管理程序，无需和资源管理平台ACMS联合，通过AMS自带的Web管理程序即可实现视频直播，回播，虚拟录播，节目插播、导播，任务录像等功能，更加方便客户进行二次开发及嵌入到客户原有的各种Web应用程序中。
AMS全部功能：

http://www.bjsin.cn/html/2013/streaming_server_1227/10.html

//////////////////////////////////////////////

快速上手

一、下载的是含有Apache和php包的版本
解压后，先运行AokuMServiceManager.exe，点击初始化php环境，点击安装服务，开启服务即可。
若不想以服务的形式运行AMS4.0，也可以在初始化php环境后，直接运行rtmpServer.exe即可，AMS4.0运行后，会显示出详细的日志信息，默认的管理端口是9002
可以通过http://127.0.0.1:9002访问到AMS的管理页面，管理用户名是admin，密码是123

测试直播时，需要建立直播频道，请登录后台建直播频道。

二、下载的是不含有Apache和php包的版本
解压后把data目录拷贝到你的php环境的虚拟目录中，即可实现对AMS的管理，也可以通过其他语言开发的管理系统对ams进行管理


为安全起见，AMS4.0正常部署后，若不用内置的Web管理系统，请关闭AMS对Apahce的控制。

