　　MAC专用的CPU包括PowerPCG3和PowerPCG4，它们是由IBM、Motorola等几家大公司联合为苹果电脑设计制造的，尤其是PowerPCG4，还可以进行128位运算。它采用0.18微米工艺和铜连接工艺，483针脚的陶瓷CBGA封装，内核集成了3300万个晶体管，工作电压1.8V，而且不用风扇散热就可以稳定工作。
　　PowerMACG4中没有安装CPU散热风扇，只有一个造型独特的散热片，这样就可以减少机器运行的噪音，同时也说明PowerPC具有奔腾和雷鸟不可比拟的优势。由于它是128位运算，速度令目前那些32位CPU望尘莫及。在运行图形软件时，MAC的速度可以成倍提高。例如Photoshop5.5为发挥PowerMACG4的速度潜能，专门设计了一个外挂程序，可以使整体速度提高2倍多，而某些特效渲染的性能更是提高了10倍。因而，苹果电脑在人们心中一向是图形图像专业应用的代名词，它所具备的浮点运算能力远远超过了普通PC。