　　由于笔者的主板具有eSATA接口，于是就买了一如eSATA接口的DVD刻录机，商家称这台DVD刻录机支持热插拔功能，可以像USB设务一样即插即用。但是笔者将它接到主机上之后，每次都需要重启系统才能识别出DVD刻录机，非常麻烦，不过经过简单的设置，就可以用上即插即用的功能了。
　　首先需要注意的是，必须为eSATA设备开启AH-CI功能，否则eSATA设备接到主板上，需要经过重新启动才能够被操作系统识别。解决方法是进入BIOS设置中，找到“OnChip Serial ATA Device”选项，然后可以看到它具有“RAID”、“IDE”和“AHCI”三个选项，此时一定要将它设置为“AHCI”，然后保存退出即可。Windows XP系统还必须安装SATA控制器驱动，这样eSATA设备才能像USB设备一样即插即用。