教程主页 制作教程：HDD模式 | ZIP模式 | U+写入模式 | 本地硬盘安装 | 重装封装光盘[光盘版/量产]

# U+ 写入模式安装教程

敬告：以下所运行的程序会直接对磁盘操作，可能会存在数据丢失或系统损坏等风险，敬请严格按照提示小心操作，由于操作失误等各种原因引起的任何问题，本工作室不负任何责任！（此程序本工作室已通过多种不同配置的机器测试通过！）

## U+ 写入模式安装教程：

01、根据需要从珠海晨枫工作室主页下载晨枫U盘维护工具V2.0相应版本（128M版或512M版）；

02、把下载回来的压缩包使用WinRAR解压到硬盘上任一目录；

03、插上U盘，确认在我的电脑中能进入可移动磁盘磁符（安装到本地硬盘此步骤省略）；

04、执行解压出该目录下的 [ 安装.EXE ]。（如右图所示） |

05、阅读安装界面上的提示后按任意键进入安装模式选择，然后选择要安装的模式（如下图所示）：

06、本篇介绍U+写入模式的安装方法，在安装上界面输入“4”后回车，进入U+写入模式的安装；

07、安装程序将检测到当前已连接好的U盘/可移动磁盘，并列表出来！（如下图所示）,输入要安装的U盘盘符，不要带冒号，如下面界面上检测到的F盘，输入“F”后回车（若没检测到U盘，将弹出7.2所提示）

*07.2、安装程序若检测不到U盘/可移动磁盘，将弹出如下图所示界面！请连接好U盘或可移动磁盘后按“B”返回主菜单重装开始安装；

08、输入要安装的U盘盘符后，将弹出下面界面（如下图所示），请输入要使用的U+写入启动模式序号，按回车继续；

提示：SYSLINUX启动模式采用USB-HDD+或ZIP+写入兼容性都不错，但是菜单英文；
1G以上U盘建议使用NT+GRUB模式HDD+写入，1G以下选NT+GRUB或DOS+GURB模式HDD+及ZIP+方式写入都不错！
DM在某种启动下可能无法正常使用，要使用DM，建议制作成：如果选NT+GRUB，则使用HDD+写入；如果选DOS+GURB或SYSLINU，则使用ZIP+写入；

09、选择要使用的启动模式后，仔细阅读操作提示按提示进行操作；按任意键继续写入软件；

10、按任意键后将弹出UltraISO软件与资源管理器，调整UltraISO与资源管理器窗口位置，在屏幕上同时可见，再把资源管理器中所有文件与文件夹拖到UltraISO右侧空白窗口，如下图所示；

11、点击菜单栏：“启动”-“写入硬盘映象...”；

12、“硬盘驱动器”选择要写入的U盘；“写入方式”选择：[建议]USB-HDD+ 或USB-ZIP+，点击“写入”；

13、选“是”确认，并等待写入完成；

14、消息栏显示“刻录成功”，写入结束，点“返回”；

15、关闭UltraISO，选“否”，不保存文件修改，并关闭资源管理器；

16、U+写入制作成功，请按任意键退出；

教程主页 制作教程：HDD模式 | ZIP模式 | U+写入模式 | 本地硬盘安装 | 重装封装光盘[光盘版/量产]