
为了加强与同行的交流，应一些朋友的要求，解密本软件的部分功能，
来全面展示，本软件在施工测量方面处理数据的特点和优势。


1、软件功能解密，即为免费使用：


平面转换（三参数解算，大地坐标互算施工坐标）

数据展点检查

CASS格式数据编辑

二维断面浏览

单断面分析之径向超欠挖分析

工程量表格EXCEL输出

二维坐标文件EXCEL表格输出

明挖断面成图输出

设计断面编辑

设计断面检查


2、最新修改：由喷锚数据推算开挖数据，修改为：

可以由开挖数据或者喷锚数据可以任意增加厚度（+）或者减少厚度（-），
并且可以按任意除底板圆心角以外范围变化，全范围增加或减少，输入0。
断面的相位中心是以断面坐标的平均中心为准，径向增加大小。
 

3、模块增加：

道路坐标正算和反算:满足桥桩和路面计算以及正反算坐标检查，配合展点检查。

CASS格式数据编辑：配合批量导入数据，先手工编辑需要所求位置的坐标或者桩号等参数。


通过大量数据测试，修改以下问题：

   修正二维断面，喷锚和砼项目数据路径丢失问题。

   修正大岗山电站断面验收断面，在缺少平曲线文件时，出现异常。
  
   修正EXCEL表格数据输出时，出现小概率排版有问题。




