**GS1 DM二维码生成工具使用说明**

1. **概述：**

本软件用于单个或批量生成符合GS1编码标准的DM二维码，使用时需要按照规定的内容格式提供数据，然后经过本软件的处理生成符合要求的GS1 DM二维码矢量图导出。

1. **用法：**
2. 完全解压软件包中所有文件后，双击“GS1DM二维码生成.exe”即可启动软件，主界面如下：



1. 本软件支持单个生成和批量生成两种生成模式，单个生成时可将需要生成二维码的GS1内容写入“二维码内容”文本框中，然后单击“单个生成保存”即可将输入的内容生成GS1 DM二维码矢量图并导出到指定位置：



1. 批量生成模式只要按照样例表格的字段结构导入数据，然后单击“批量生成”按钮即可将导入的数据批量生成为二维码矢量图并导出到指定位置：



1. 根据使用的后期图像编辑软件的不同，请正确设置导出矢量图的DPI参数，以保证导出的矢量图尺寸符合要求。例如：使用CDR打开编辑矢量图，则DPI设置为96；使用AI打开编辑矢量图，则DPI设置为72。
2. **注意事项：**
3. 导入的二维码内容请按照GS1的格式要求提供，默认的GS1格式内容类似于：(01)08016629000408(17)290531(10)OF44072，本软件识别GS1格式内容时，需要将默认的小括号全部替换为中括号，即改变为：[01]08016629000408[17]290531[10]OF44072，才能被软件正确识别，请使用时特别注意。
4. 请注意GS1应用标识符的正确，GS1有规定的应用标识符代码，请勿提供不存在的错误标识符，以免生成失败，具体详情请百度“GS1应用标识符列表”查看所有合规的GS1应用标识符。
5. 请注意设置正确DPI参数，这是保证矢量图高精确度的关键参数，如果提供的DPI参数有误，则导出的矢量图尺寸将会和逾期的尺寸有差异。
6. **其他：**

如果有其他疑问请联系本店在线客服或客服微信：yangxuan9916